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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КУЗБАССА

ПРОТОКОЛ

заседания Правления РЭК Кузбасса 
28.05.2026                                                                                                          № 27                                                       г. Кемерово

	Председательствующий
	
	

	Председатель Региональной энергетической комиссии Кузбасса
	–
	Малюта Д.В.

	Секретарь
	
	.

	Начальник отдела правового обеспечения и организации закупок Региональной энергетической комиссии Кузбасса
	–
	Иванова Т.Н.

	Присутствовали:

Члены Правления:
	
	

	Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса
	–
	Саврасов М.Г.

	Начальник отдела ценообразования в электроэнергетике Региональной энергетической комиссии Кузбасса
Начальник отдела ценообразования в сфере газоснабжения и теплоэнергетики Региональной энергетической комиссии Кузбасса
Приглашенные:
	–

–


	Маркова О.В.

Ермак Н.В.

	Начальник контрольно – правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса

Генеральный директор ОАО «АЭЭ»
Первый заместитель главы Осинниковского городского округа 

Участие с помощью ВКС по вопросу № 6 повестки заседания:
И.о. первого заместителя главы Калтанского городского округа по ЖКХ 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
	–

–

–

–


	Бушуева О.В.

Щеглов С.В.
Глумов А.В.
Каменев А.А.

	№
	Вопрос
	Докладчик

	1. 
	О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 06.05.2025 № 140 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Яйского муниципального округа на 2024-2033 годы»
	Саврасов М.Г.

	2. 
	Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МКП «Тепло» (Топкинский муниципальный округ) по узлу теплоснабжения д. Малый Корчуган, на 2026 год
	Саврасов М.Г.

	3. 
	Об установлении МКП «ТЕПЛО» тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям от котельной д. Малый Корчуган, реализуемые на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на 2026 год
	Ермак Н.В.

	4. 
	О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2024 № 653 «Об установлении ООО санаторий «Кедровый бор» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, на 2025 - 2027 годы»
	Ермак Н.В. 

Ю.

	5. 
	О признании утратившими силу некоторых постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса (№557, 558, 482, 483, 437, 438, 479, 480)
	Ермак Н.В.

Давидович Е.

	6. 
	О признании утратившими силу некоторых постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса (№554, 555, 556, 479, 480, 481, 439, 440, 476, 477, 478) муниципального округа, на 2025 - 2027 годы»
	Ермак Н.В.

Давидович Е.Ю.


Малюта Д.В. открывая заседание Правления, огласил повестку дня, известил присутствующих о правомочности заседания правления РЭК Кузбасса.
Вопрос 1 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 06.05.2025 № 140 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Яйского муниципального округа на 2024-2033 годы»

СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.
Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 06.05.2025 № 140 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Яйского муниципального округа на 2024-2033 годы», следующие изменения, приложение изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:
Согласиться с предложением докладчика.
Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 2 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям                      МКП «Тепло» (Топкинский муниципальный округ) по узлу теплоснабжения д. Малый Корчуган, на 2026 год»
СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.

Докладчики, согласно экспертному заключению (приложение № 3 к настоящему протоколу), предлагают утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МКП «Тепло» Топкинский муниципальный округ), ИНН 4230032501 по узлу теплоснабжения д. Малый Корчуган, на 2026 год согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
Отмечено, что в материалах дела имеется письменное обращение от 22.05.2026 № 579 за подписью директора МКП «Тепло» с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества. 
Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.
Проведено голосование: «за» - единогласно.
Вопрос 3 «Об установлении МКП «ТЕПЛО» тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям от котельной д. Малый Корчуган, реализуемые на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на 2026 год»
СЛУШАЛИ: Ермак Н.В.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу), предлагает установить МКП «ТЕПЛО»,                           ИНН 4230032501, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям от котельной д. Малый Корчуган, реализуемые на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на период с 29.05.2026 по 31.12.2026, согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.
Отмечено, что в материалах дела имеется письменное обращение от 22.05.2026 № 579 за подписью директора МКП «Тепло» с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества. 
Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.
Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 4 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2024 № 653 «Об установлении ООО санаторий «Кедровый бор» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, на 2025 - 2027 годы»
СЛУШАЛИ: Ермак Н.В.

Докладчик пояснила:

В связи с технической ошибкой необходимо внести в приложение № 2 к постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2024 № 653 «Об установлении ООО санаторий «Кедровый бор» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, 
на 2025 - 2027 годы», (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2025 № 601), следующие изменения:

1. Перед таблицей слова «без НДС» исключить.

2. В таблице после слов «Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения» дополнить словами 
«без НДС».
3. В таблице после слова «Население» дополнить словами «тарифы указываются с учетом НДС».

Отмечено, что в материалах дела имеется письменное обращение от 25.05.2026 № 373 за подписью директора ООО санаторий «Кедровый бор» с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества. 
Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:


Внести в приложение № 2 к постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2024 № 653 «Об установлении ООО санаторий «Кедровый бор» долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую 
на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, 
на 2025 - 2027 годы», (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2025 № 601), следующие изменения:

1. Перед таблицей слова «без НДС» исключить.

2. В таблице после слов «Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения» дополнить словами 
«без НДС».

3. В таблице после слова «Население» дополнить словами «тарифы указываются с учетом НДС».

Проведено голосование: «за» - единогласно.
Вопрос 5 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса (№557, 558, 482, 483, 437, 438, 479, 480)»
СЛУШАЛИ: Ермак Н.В., Давидович Е.Ю.

Докладчики, пояснили:
В адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) поступили письма МКП ОГО «Теплоэнерго» (Осинниковский городской округ) (вх. от 27.04.2026 № 2621) и от 01.04.2026 № 360 
(вх. от 06.05.2026 № 3109) о том, что муниципальное имущество передано 
в аренду ООО «Теплоэнерго» согласно договорам аренды от 27.02.2026 № 02 и от 27.02.2026 № 03.
В соответствии с п. 11(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в случае досрочного прекращения деятельности гарантирующей организацией, в том числе ее отказа от осуществления деятельности, в отношении организации, получившей статус гарантирующей организации до утверждения в установленном порядке тарифов, применяются тарифы, установленные для гарантирующей организации, досрочно прекратившей деятельность (в течение 60 календарных дней со дня наделения новой организации статусом гарантирующей организации).
В соответствии с п. 25(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» в случае если организация утратила статус единой теплоснабжающей организации, в отношении организации, которой присвоен статус единой теплоснабжающей организации до утверждения 
в установленном порядке тарифов, применяются тарифы, установленные 
для организации, утратившей статус единой теплоснабжающей организации (в течение 60 календарных дней со дня присвоения статуса единой теплоснабжающей организации).
60 календарных дней со дня наделения 
ООО «Теплоэнерго» статусом гарантирующей организации и статусом единой теплоснабжающей организации истек 29.04.2026 (включительно).

На основании вышеизложенного регулятором предлагается признать утратившими силу с 30.04.2026: 

Постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

- от 14.12.2023 № 557 «Об установлении МКП ОГО «Теплоэнерго» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Осинниковского городского округа, на 2024-2028 годы»;

- от 14.12.2023 № 558 «Об утверждении производственной программы 
в сфере горячего водоснабжения и об установлении МКП ОГО «Теплоэнерго» тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Осинниковского городского округа, на 2024 – 2028 годы»; 

- от 03.12.2024 № 482 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.12.2023 № 557 
«Об установлении МКП ОГО «Теплоэнерго» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Осинниковского городского округа, на 2024-2028 годы», в части 2025 года»;

- от 03.12.2024 № 483 О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.12.2023 № 558 
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении МКП ОГО «Теплоэнерго» долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Осинниковского городского округа, на 2024 – 2028 годы», в части 2025 года»;

- от 11.12.2025 № 437 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения МКП ОГО «Теплоэнерго» (Осинниковский городской округ)»;

- от 11.12.2025 № 438 «Об утверждении производственной программы      в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения                                  и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение                                  МКП ОГО «Теплоэнерго» (Осинниковский городской округ)»;
- от 11.12.2025 № 479 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.12.2023 № 557 
«Об установлении МКП ОГО «Теплоэнерго» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Осинниковского городского округа, на 2024-2028 годы», в части 2026 года»;

- от 11.12.2025 № 480 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.12.2023 № 558 
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении МКП ОГО «Теплоэнерго» долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Осинниковского городского округа, на 2024 – 2028 годы», в части 2026 года».

Отмечено, что в материалах дела имеется письменное обращение от 18.05.2026 № М-10-63/1573-02 за подписью директора                                               МКП ОГО «Теплоэнерго» с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества. 
Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Признать утратившими силу постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

от 14.12.2023 № 557 «Об установлении МКП ОГО «Теплоэнерго» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Осинниковского городского округа, на 2024-2028 годы»;

от 14.12.2023 № 558 «Об утверждении производственной программы 
в сфере горячего водоснабжения и об установлении МКП ОГО «Теплоэнерго» тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Осинниковского городского округа, на 2024 – 2028 годы»; 

от 03.12.2024 № 482 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.12.2023 № 557 
«Об установлении МКП ОГО «Теплоэнерго» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Осинниковского городского округа, на 2024-2028 годы», в части 2025 года»;

от 03.12.2024 № 483 О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.12.2023 № 558 
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении МКП ОГО «Теплоэнерго» долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Осинниковского городского округа, на 2024 – 2028 годы», в части 2025 года»;
от 11.12.2025 № 437 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения МКП ОГО «Теплоэнерго» (Осинниковский городской округ)»;
от 11.12.2025 № 438 «Об утверждении производственной программы      в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения                                  и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение                                  МКП ОГО «Теплоэнерго» (Осинниковский городской округ)»;
от 11.12.2025 № 479 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.12.2023 № 557 
«Об установлении МКП ОГО «Теплоэнерго» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Осинниковского городского округа, на 2024-2028 годы», в части 2026 года»;

от 11.12.2025 № 480 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.12.2023 № 558 
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении МКП ОГО «Теплоэнерго» долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Осинниковского городского округа, на 2024 – 2028 годы», в части 2026 года».

Проведено голосование: «за» - единогласно.
Вопрос 6 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса (№554, 555, 556, 479, 480, 481, 439, 440, 476, 477, 478) муниципального округа, на 2025 - 2027 годы»
СЛУШАЛИ: Ермак Н.В., Давидович Е.Ю.

Докладчики, пояснили:
В адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) поступили письма МКП «Теплосеть» КГО (Калтанский городской округ) (вх. от 09.04.2026 № 2243, вх. от 08.05.2026 № 3144) и № 260 
от 01.04.2026 (вх. от 06.05.2026 № 3110) о том, что муниципальное имущество передано в аренду ООО «Теплоэнерго» согласно Распоряжения Администрации Калтанского городского округа от 27.02.2026 № 302-р.
В соответствии с п. 11(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в случае досрочного прекращения деятельности гарантирующей организацией, в том числе ее отказа от осуществления деятельности, в отношении организации, получившей статус гарантирующей организации до утверждения в установленном порядке тарифов, применяются тарифы, установленные для гарантирующей организации, досрочно прекратившей деятельность (в течение 60 календарных дней со дня наделения новой организации статусом гарантирующей организации).
В соответствии с п. 25(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» в случае если организация утратила статус единой теплоснабжающей организации, в отношении организации, которой присвоен статус единой теплоснабжающей организации до утверждения 
в установленном порядке тарифов, применяются тарифы, установленные 
для организации, утратившей статус единой теплоснабжающей организации (в течение 60 календарных дней со дня присвоения статуса единой теплоснабжающей организации).
60 календарных дней со дня наделения ООО «Теплоэнерго» статусом гарантирующей организации и статусом единой теплоснабжающей организации истек 29.04.2026 (включительно).

На основании вышеизложенного регулятором предлагается признать утратившими силу с 30.04.2026: 

Постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

- от 14.12.2023 № 554 «Об установлении МКП «Теплосеть» КГО долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа, на 2024-2028 годы»;

- от 14.12.2023 № 555 «Об установлении МКП «Теплосеть» КГО долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа, на 2024 – 2028 годы»;

- от 14.12.2023 № 556 «Об утверждении производственной программы 
в сфере горячего водоснабжения и об установлении МКП «Теплосеть» КГО долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа, на 2024 – 2028 годы»;

- от 03.12.2024 № 479 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.12.2023 № 554 
«Об установлении МКП «Теплосеть» КГО долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа, на 2024-2028 годы», в части 2025 года»;

- от 03.12.2024 № 480 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.12.2023 № 555 
«Об установлении МКП «Теплосеть» КГО долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа, 
на 2024 – 2028 годы», в части 2025 года»;

- от 03.12.2024 № 481 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.12.2023 № 556 
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении МКП «Теплосеть» КГО долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа, 
на 2024 – 2028 годы», в части 2025 года»;

- от 11.12.2025 № 439 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения МКП «Теплосеть» КГО (Калтанский городской округ)»;

- от 11.12.2025 № 440 «Об утверждении производственной программы      в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения                                  и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение                                  МКП «Теплосеть» КГО (Калтанский городской округ)»;

- от 11.12.2025 № 476 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.12.2023 № 554 
«Об установлении МКП «Теплосеть» КГО долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа, на 2024-2028 годы», в части 2026 года»;

- от 11.12.2025 № 477 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.12.2023 № 555 
«Об установлении МКП «Теплосеть» КГО долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа, 
на 2024 – 2028 годы», в части 2026 года»;

- от 11.12.2025 № 478 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.12.2023 № 556 
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении МКП «Теплосеть» КГО долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа, 
на 2024 – 2028 годы», в части 2026 года».
Отмечено, что в материалах дела имеется письменное обращение от 25.05.2026 № 349 за подписью директора МКП «Теплосеть» КГО с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества. 
Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Признать утратившими силу постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

от 14.12.2023 № 554 «Об установлении МКП «Теплосеть» КГО долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа, на 2024-2028 годы»;

от 14.12.2023 № 555 «Об установлении МКП «Теплосеть» КГО долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа, на 2024 – 2028 годы»;

от 14.12.2023 № 556 «Об утверждении производственной программы 
в сфере горячего водоснабжения и об установлении МКП «Теплосеть» КГО долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа, на 2024 – 2028 годы»;

от 03.12.2024 № 479 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.12.2023 № 554 
«Об установлении МКП «Теплосеть» КГО долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа, на 2024-2028 годы», в части 2025 года»;

от 03.12.2024 № 480 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.12.2023 № 555 
«Об установлении МКП «Теплосеть» КГО долгосрочных тарифов 
на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа, на 2024 – 2028 годы», в части 2025 года»;

от 03.12.2024 № 481 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.12.2023 № 556 
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении МКП «Теплосеть» КГО долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа, 
на 2024 – 2028 годы», в части 2025 года»;

от 11.12.2025 № 439 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения МКП «Теплосеть» КГО (Калтанский городской округ)»;
от 11.12.2025 № 440 «Об утверждении производственной программы      в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения                                  и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение                                  МКП «Теплосеть» КГО (Калтанский городской округ)»;
от 11.12.2025 № 476 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.12.2023 № 554 
«Об установлении МКП «Теплосеть» КГО долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа, на 2024-2028 годы», в части 2026 года»;

от 11.12.2025 № 477 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.12.2023 № 555 
«Об установлении МКП «Теплосеть» КГО долгосрочных тарифов 
на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа, на 2024 – 2028 годы», в части 2026 года»;

от 11.12.2025 № 478 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.12.2023 № 556 
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении МКП «Теплосеть» КГО долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа, 
на 2024 – 2028 годы», в части 2026 года».

Проведено голосование: «за» - единогласно.

	Председатель Правления РЭК Кузбасса
	Д.В. Малюта




Члены Правления РЭК Кузбасса
	
	М.Г. Саврасов

	
	О.В. Маркова
Н.В. Ермак


	Секретарь Правления РЭК Кузбасса
	Т.Н. Иванова


Приложение № 1 к протоколу № 27
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.05.2026

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», для внесения изменений в утвержденную инвестиционную программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Яйского муниципального округа на 2024 – 2033 годы

1. Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» являются:

– Гражданский кодекс Российской Федерации;

– Налоговый кодекс Российской Федерации;

– Трудовой Кодекс Российской Федерации;

– Федеральный закон от 07.12.2011 № 416‑ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»;

– Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746‑э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в отрасли водоснабжения и водоотведения.

2. Анализ представленных документов

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (далее Предприятие) представило в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса заявление 
на внесение изменений в утвержденную инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Яйского муниципального округа на 2024 – 2033 годы.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
от 06.05.2025 № 140 «Об утверждении инвестиционной программы 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Яйского муниципального округа на 2024-2033 годы» утверждена инвестиционная программа 
в размере 1 050 106,7 тыс. руб., в том числе: 

· В сфере холодного водоснабжения – 488 337,5 тыс. руб., в том числе из амортизации 9 397,5 тыс. руб., из прибыли 32 832,5 тыс. руб., из бюджета 446 107,5 тыс. руб.

· В сфере водоотведения – 561 769,2 тыс. руб., в том числе из прибыли 23 350,0 тыс. руб., из бюджета 538 419,2 тыс. руб.

Предприятие представило измененную инвестиционную программу 
в размере 948 288,4 тыс. руб., в том числе: 

· В сфере холодного водоснабжения – 392 384,2 тыс. руб., в том числе из амортизации 9 397,5 тыс. руб., из прибыли 32 832,5 тыс. руб., из бюджета 350 154,2 тыс. руб.

· В сфере водоотведения – 555 904,2 тыс. руб., в том числе из прибыли 23 350,0 тыс. руб., из бюджета 532 554,0 тыс. руб.

Изменение инвестиционной программы производится в связи с изменением концессионного соглашения № 2023/ЯЯ от 11.11.2024, заключенного между ОАО «СКЭК», КУМИ Яйского муниципального округа 
и Кемеровской областью –Кузбассом. 

В соответствии с п. 6 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.07.2013 № 641, инвестиционная программа разработана в соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы. 

Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 (далее Правила). В соответствии 
с требованиями п. 10 Правил в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схеме водоснабжения и водоотведения Яйского муниципального округа. 

В качестве обосновывающих материалов представлены: техническое задание на корректировку инвестиционной программы, локальные сметные расчеты, пояснительная записка, коммерческие предложения, копия дополнительного соглашения к концессионному соглашению.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых в инвестиционную программу, проверена 
с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки специалисты РЭК Кузбасса считают стоимость мероприятий обоснованной в полном объеме.

3. Заключение

Таким образом, проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты РЭК Кузбасса считают предложенные мероприятия обоснованными в полном объеме и предлагаю к утверждению инвестиционную программу в размере 948 288,4 тыс. руб., в том числе: 

· В сфере холодного водоснабжения – 392 384,2 тыс. руб., в том числе из амортизации 9 397,5 тыс. руб., из прибыли 32 832,5 тыс. руб., из бюджета 350 154,2 тыс. руб.

· В сфере водоотведения – 555 904,2 тыс. руб., в том числе из прибыли 23 350,0 тыс. руб., из бюджета 532 554,0 тыс. руб.

. Мероприятия и источники финансирования инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения представлены в приложении к данному заключению

Приложение

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов в сфере централизованных систем холодного водоснабжения график реализации мероприятий

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Описание и место расположения
объекта
	Объем финан-сирования
	Потребность в финансировании по годам, тыс. руб. без НДС
	Срок реализации, год

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	

	1
	2
	3
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения
	392 384,2
	34 229,2
	11 945,8
	191 028,3
	115 680,8
	0,0
	2 360,0
	5 600,0
	7 800,0
	10 500,0
	13 240,0
	2024-2033

	1.1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.1.2
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.1.3
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.1.4
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.1.5
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.2
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.2.1
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.2.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	1.3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.3.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	-

	1.3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.4
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, предусматривающих в том числе создание, реконструкцию и (или) модернизацию цифровой инфраструктуры, не включенных в прочие группы мероприятий
	392 384,2
	34 229,2
	11 945,8
	191 028,3
	115 680,8
	0,0
	2 360,0
	5 600,0
	7 800,0
	10 500,0
	13 240,0
	2024-2033

	1.4.1
	Реконструкция Поселкового водозабора
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 70 куб.м/час
	пгт. Яя, ул. Юбилейная, соор. 1
	32 832,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 292,5
	7 800,0
	10 500,0
	13 240,0
	2030-2033

	1.4.2
	Установка павильона на скважине в д. Арышево с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	д. Арышево
	7 232,5
	0,0
	0,0
	7 232,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.3
	Установка павильона на скважине в с. Бекет, бывший скотный двор  с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	п. Безлесный
	7 605,0
	0,0
	0,0
	7 605,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.4
	Установка павильона на скважине в с. Бекет, бывший скотный двор  с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	с. Бекет, бывший скотный
	7 545,0
	0,0
	1 282,5
	6 262,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2025-2026


	1
	2
	3
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.4.5
	Установка павильона на скважине в с. Вознесенка, ул. Молодежная, около дома №2 с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	с. Вознесенка,
 ул. Молодежная, около дома № 2
	7 605,0
	0,0
	0,0
	7 605,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.6
	Установка павильона на скважине в п. Воскресенка (Суровка), 
ул. Весенняя с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	п. Воскресенка (Суровка), ул. Весенняя
	7 605,0
	0,0
	0,0
	7 605,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.7
	Установка павильона на скважине в д. Емельяновка, ул. Центральная за домом 28 с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	д. Емельяновка, ул. Центральная за домом 28
	7 605,0
	0,0
	0,0
	7 605,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.8
	Установка павильона на скважине в с. Ишим, на въезде с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	с. Ишим, на въезде
	6 609,2
	0,0
	0,0
	6 609,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.9
	Установка павильона на скважине в д. Марьевка, ул. Школьная, 19а 
с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 8,3х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	д. Марьевка, 
ул. Школьная, 19а
	7 967,5
	0,0
	0,0
	7 967,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.10
	Установка павильона на скважине в д. Марьевка, ул. Федорова, 12а  
с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	д. Марьевка, 
ул. Федорова, 12а
	7 605,0
	0,0
	0,0
	7 605,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.11
	Установка павильона на скважине в  д. Новостройка с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	д. Новостройка 
	7 779,2
	0,0
	0,0
	3 819,2
	3 960,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026-2027

	1.4.12
	Установка павильона на скважине в с. Мальцево с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	с. Мальцево
	6 913,3
	0,0
	0,0
	0,0
	6 913,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027


	1
	2
	3
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.4.13
	Установка павильона на скважине в с. Судженка, ул. Советская 94а 
с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	с. Судженка, 
ул. Советская 94а
	6 609,2
	0,0
	0,0
	6 609,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026


Установка павильона на скважине в д. Сергеевка с устройством ограждения ЗСО

Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)

	Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	д. Сергеевка
	7 954,2
	0,0
	0,0
	0,0
	7 954,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027
	

	1.4.15
	Установка павильона на скважине в д. Соболинка, ул.Таежная, около дома №55 с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	д. Соболинка, ул. Таежная, около дома №55
	7 954,2
	0,0
	0,0
	0,0
	7 954,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027

	1.4.16
	Установка павильона на скважине с устройством ограждения ЗСО 
в п. ст. Судженка, пер.Садовый, 6
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	п. ст. Судженка, пер. Садовый, 6
	6 609,2
	0,0
	0,0
	6 609,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.17
	Установка павильона на скважине в п. Чиндатский, ул. Возрождения, около дома №13 с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	п. Чиндатский, ул. Возрождения, около дома №13
	7 954,2
	0,0
	0,0
	0,0
	7 954,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027

	1.4.18
	Установка павильона на скважине в с. Яя-Борик, ул. Центральная, около дома №1в с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 10х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	с. Яя-Борик, ул. Центральная
	7 933,3
	0,0
	7 933,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2025

	1.4.19
	Установка павильона на скважине в с. Улановка, ул. Ленина 
с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	п. ст. Судженка, пер. Садовый, 6
	6 609,2
	0,0
	0,0
	6 609,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.20
	Установка павильона на скважине в ст. Судженка, ул. Механическая 44 
с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	ст. Судженка, 
ул. Механическая 44
	6 913,3
	0,0
	0,0
	0,0
	6 913,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027

	1.4.21
	Установка павильона на скважине в п. Турат, ул. Лесная 5 с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	п. Турат, ул. Лесная 5
	6 913,3
	0,0
	0,0
	0,0
	6 913,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027
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	1.4.22
	Установка павильона на скважине в с. Ольговка, ул. Новая 7а 
с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	с. Ольговка, ул. Новая 7а
	6 913,3
	0,0
	0,0
	0,0
	6 913,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027

	1.4.23
	Установка оборудования ХВО на скважине в д. Арышево
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 4,8 куб.м/час
	д. Арышево
	8 325,0
	0,0
	0,0
	8 325,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.24
	Установка оборудования ХВО на скважине в п. Безлесный
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 4,8 куб.м/час
	п. Безлесный
	8 325,0
	0,0
	0,0
	8 325,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.25
	Установка оборудования ХВО на скважине в с. Бекет, бывший скотный двор
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 2,7 куб.м/час
	с. Бекет, бывший скотный двор
	7 579,2
	0,0
	0,0
	7 579,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.26
	Установка оборудования ХВО на скважине в с. Вознесенка, ул. Молодежная, около дома №2
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 1,1 куб.м/час
	с. Вознесенка, ул. Молодежная, около дома №2
	7 792,5
	0,0
	0,0
	7 792,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.27
	Установка оборудования ХВО на скважине в п. Воскресенка (Суровка), ул. Весенняя
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 2,6 куб.м/час
	п. Воскресенка (Суровка), ул. Весенняя
	8 228,3
	0,0
	0,0
	8 228,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.28
	Установка оборудования ХВО на скважине в д. Емельяновка, 
ул. Центральная за домом 28
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 1,6 куб.м/час
	д. Емельяновка, 
ул. Центральная 
за домом 28
	7 775,0
	0,0
	0,0
	7 775,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.29
	Установка оборудования ХВО на скважине в с. Ишим, на въезде
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 2,5 куб.м/час
	с. Ишим, на въезде
	5 613,3
	0,0
	0,0
	5 613,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.30
	Установка оборудования ХВО на скважине в д. Марьевка, ул. Школьная, 19а
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 3,5 куб.м/час
	д. Марьевка, 
ул. Школьная, 19а
	8 325,0
	0,0
	0,0
	8 325,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026
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	1.4.31
	Установка оборудования ХВО на скважине в д. Марьевка, ул. Федорова, 12а
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 0,5 куб.м/час
	д. Марьевка, 
ул. Федорова, 12а
	7 270,0
	0,0
	0,0
	7 270,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026


Установка оборудования ХВО на скважине в д. Новостройка 


Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)

	Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 1,8 куб.м/час
	д. Новостройка
	8 242,5
	0,0
	0,0
	0,0
	8 242,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027
	

	1.4.33
	Установка оборудования ХВО на скважине в с. Мальцево
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 0,7 куб.м/час
	с. Мальцево
	6 692,5
	0,0
	0,0
	0,0
	6 692,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027

	1.4.34
	Установка оборудования ХВО на скважине в с Судженка, ул. Советская 94а
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 3,5 куб.м/час
	с. Судженка, 
ул. Советская 94а
	7 356,7
	0,0
	0,0
	7 356,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.35
	Установка оборудования ХВО на скважине в д. Сергеевка
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 0,5 куб.м/час
	д. Сергеевка
	7 786,7
	0,0
	0,0
	0,0
	7 786,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027

	1.4.36
	Установка оборудования ХВО на скважине в д. Соболинка, ул. Таежная, около дома №55
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 2,7 куб.м/час
	д. Соболинка, ул. Таежная, около дома №55
	8 251,7
	0,0
	0,0
	0,0
	8 251,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027

	1.4.37
	Установка оборудования ХВО на скважине в п. ст. Судженка, пер.Садовый, 6
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 5,4 куб.м/час
	п. ст. Судженка, пер. Садовый, 6
	8 228,3
	0,0
	0,0
	8 228,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.38
	Установка оборудования ХВО на скважине в п. Чиндатский, ул. Возрождения, около дома №13
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 0,5 куб.м/час
	п. Чиндатский, ул. Возрождения, около дома №13
	7 786,7
	0,0
	0,0
	0,0
	7 786,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027

	1.4.39
	Установка оборудования ХВО на скважине в с. Яя-Борик, ул. Центральная, около дома №1в
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 2,1 куб.м/час
	с. Яя-Борик, ул. Центральная, около дома №1в
	8 325,0
	0,0
	0,0
	8 325,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026
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	1.4.40
	Установка оборудования ХВО на скважине в с. Улановка, ул. Ленина
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 4 куб.м/час
	с. Улановка, ул. Ленина
	8 141,7
	0,0
	0,0
	8 141,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.41
	Установка оборудования ХВО на скважине в ст. Судженка, 
ул. Механическая 44
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 3 куб.м/час
	ст. Судженка, 
ул. Механическая 44
	7 695,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 695,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027

	1.4.42
	Установка оборудования ХВО на скважине в п. Турат, ул. Лесная 5
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 2,1 куб.м/час
	п. Турат, ул. Лесная 5
	6 419,2
	0,0
	0,0
	0,0
	6 419,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027

	1.4.43
	Установка оборудования ХВО на скважине в с. Ольговка, ул. Новая 7а
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 1,1 куб.м/час
	с. Ольговка, ул. Новая 7а
	7 330,8
	0,0
	0,0
	0,0
	7 330,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027

	1.4.44
	Строительство (бурение) новой скважины, строительство насосно-фильтровальной станции в с. Вознесенка, ул. Молодежная, около дома №2
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 140 куб.м/час
	с. Вознесенка, 
ул. Молодежная, около дома № 2
	4 278,7
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2024-2025

	1.4.45
	Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Данковка, ул.Молодежная
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 70 куб.м/час
	с. Данковка, ул. Молодежная
	4 278,7
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2024

	1.4.46
	Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Ишим, на въезде
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 130 куб.м/час
	с. Ишим, на въезде
	4 278,7
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2024

	1.4.47
	Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Кайла, ул.Центральная 10а
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 125 куб.м/час
	с. Кайла, ул. Центральная 10а
	4 278,7
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2024

	1.4.48
	Строительство насосно-фильтровальной станции в д. Марьевка, ул. Федорова, 12а
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 50 куб.м/час
	д. Марьевка, 
ул. Федорова, 12а
	4 278,7
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2024

	1.4.49
	Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Судженка, ул. Советская 94а
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 80 куб.м/час
	с. Судженка, 
ул. Советская 94а
	4 278,7
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2024
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Строительство (бурение) новой скважины, строительство насосно-фильтровальной станции в с. Яя-Борик, ул. Центральная, около дома №1в

Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)

	Характеристика: Производительность НФС 250 куб.м/час
	с. Яя-Борик, 
ул. Центральная, около дома № 1в
	4 278,7
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2024
	

	1.4.51
	Строительство (бурение) новой скважины, строительство насосно-фильтровальной станции в с. Судженка, ул. Заречная за домом №45
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 50 куб.м/час
	с. Судженка, ул. Заречная за домом № 45
	4 278,7
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2024

	1.4.52
	Устройство ограждения зоны строгих ограничений водозабора первого пояса ЗСО согласно СН 441-72, типовой серии 3.017-1 выпуск 2
Цель: Соответсвие требованиям СапПиН к источникам водоснабжения
Характеристика: типовая серия 3.017-1 выпуск 2, общий периметр ЗСО скважин - 5,8 км.
	с. Судженка, ул. Заречная за домом № 45
	9 397,5
	0,0
	2 730,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 360,0
	4 307,5
	0,0
	0,0
	0,0
	2025-2030

	1.5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.6
	Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоснабжения и  и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2
	итого в сфере водоснабжения, в т.ч.
	392 384,2
	34 229,2
	11 945,8
	191 028,3
	115 680,8
	0,0
	2 360,0
	5 600,0
	7 800,0
	10 500,0
	13 240,0
	2024-2033

	2.1
	Амортизация 
	9 397,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 132,5
	3 132,5
	3 132,5
	2031-2033

	2.2
	Прибыль, направленная на инвестиции
	32 832,5
	0,0
	2 730,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 360,0
	5 600,0
	4 667,5
	7 367,5
	10 107,5
	2025-2033

	2.3
	Средства, полученные за счет платы за подключение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.4
	Экономия расходов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.5
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.6
	Иные собственные средства 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.7
	Привлеченные средства на возвратной основе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.8
	Бюджетные средства
	350 154,2
	34 229,2
	9 215,8
	191 028,3
	115 680,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2024-2027

	2.9
	Прочие источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-


Источники финансирования инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Описание и место расположения
объекта
	Объем финан-сирования
	Источники финансирования, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль, направленная на 
инвестиции
	Средства, полученные 
за счет платы за подключение
	Экономия расходов
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	Иные собственные средства
	Привлеченные средства на возвратной основе
	Бюджетные средства
	Прочие источники финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	Связанная с реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	8
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	1
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения
	392 384,2
	9 397,5
	32 832,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	350 154,2
	0,0

	1.1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.4
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.5
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, 
не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	1
	2
	3
	8
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	1.3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, предусматривающих в том числе создание, реконструкцию и (или) модернизацию цифровой инфраструктуры, не включенных в прочие группы мероприятий
	392 384,2
	9 397,5
	32 832,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	350 154,2
	0,0

	1.4.1
	Реконструкция Поселкового водозабора
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 70 куб.м/час
	пгт. Яя, 
ул. Юбилейная, соор. 1
	32 832,5
	9 397,5
	23 435,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.2
	Установка павильона на скважине 
в д. Арышево с устройством ограждения ЗСО 
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	д. Арышево
	7 232,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 232,5
	0,0

	1.4.3
	Установка павильона на скважине в с. Бекет, бывший скотный двор с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	п. Безлесный
	7 605,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 605,0
	0,0
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	1.4.4
	Установка павильона на скважине в с. Бекет, бывший скотный двор 
с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	с. Бекет, бывший скотный
	7 545,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 545,0
	0,0

	1.4.5
	Установка павильона на скважине 
в с. Вознесенка, ул. Молодежная, около дома №2 с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	с. Вознесенка, ул. Молодежная, около дома №2
	7 605,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 605,0
	0,0

	1.4.6
	Установка павильона на скважине 
в п. Воскресенка (Суровка), ул. Весенняя с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	п. Воскресенка (Суровка), 
ул. Весенняя
	7 605,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 605,0
	0,0

	1.4.7
	Установка павильона на скважине 
в д. Емельяновка, ул. Центральная за домом 28 с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	д. Емельяновка, ул. Центральная за домом 28
	7 605,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 605,0
	0,0

	1.4.8
	Установка павильона на скважине 
в с. Ишим, на въезде с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	с. Ишим, на въезде
	6 609,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 609,2
	0,0


	1
	2
	3
	8
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	1.4.9
	Установка павильона на скважине 
в д. Марьевка, ул. Школьная, 19а с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 8,3х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	д. Марьевка, 
ул. Школьная, 19а
	7 967,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 967,5
	0,0

	1.4.10
	Установка павильона на скважине 
в д. Марьевка, ул. Федорова, 12а 
с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	д. Марьевка, 
ул. Федорова, 12а
	7 605,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 605,0
	0,0


Установка павильона на скважине 
в д. Новостройка с устройством ограждения ЗСО

Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)

	Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	д. Новостройка 
	7 779,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 779,2
	0,0
	

	1.4.12
	Установка павильона на скважине 
в с. Мальцево с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	с. Мальцево
	6 913,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 913,3
	0,0

	1.4.13
	Установка павильона на скважине 
в с. Судженка, ул. Советская 94а с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	с. Судженка, 
ул. Советская 94а
	6 609,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 609,2
	0,0
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	1.4.14
	Установка павильона на скважине 
в д. Сергеевка с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	д. Сергеевка
	7 954,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 954,2
	0,0

	1.4.15
	Установка павильона на скважине 
в д. Соболинка, ул. Таежная, около дома №55 с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	д. Соболинка, ул. Таежная, около дома №55
	7 954,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 954,2
	0,0

	1.4.16
	Установка павильона на скважине с устройством ограждения ЗСО 
в п. ст. Судженка, пер. Садовый, 6
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	п. ст. Судженка, пер. Садовый, 6
	6 609,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 609,2
	0,0

	1.4.17
	Установка павильона на скважине 
в п. Чиндатский, ул. Возрождения, около дома №13 с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	п. Чиндатский, ул. Возрождения, около дома №13
	7 954,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 954,2
	0,0

	1.4.18
	Установка павильона на скважине 
в с. Яя-Борик, ул. Центральная, около дома №1в с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 10х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	с. Яя-Борик, ул. Центральная
	7 933,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 933,3
	0,0
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	1.4.19
	Установка павильона на скважине 
в с. Улановка, ул. Ленина с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	п. ст. Судженка, пер. Садовый, 6
	6 609,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 609,2
	0,0

	1.4.20
	Установка павильона на скважине 
в ст. Судженка, ул. Механическая 44 с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	ст. Судженка, ул. Механическая 44
	6 913,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 913,3
	0,0

	1.4.21
	Установка павильона на скважине 
в п. Турат, ул. Лесная 5 с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	п. Турат, 
ул. Лесная 5
	6 913,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 913,3
	0,0

	1.4.22
	Установка павильона на скважине 
в с. Ольговка, ул. Новая 7а с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	с. Ольговка, 
ул. Новая 7а
	6 913,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 913,3
	0,0

	1.4.23
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в д.Арышево
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 4,8 куб.м/час
	д. Арышево
	8 325,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 325,0
	0,0

	1.4.24
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в п. Безлесный
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 4,8 куб.м/час
	п. Безлесный
	8 325,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 325,0
	0,0
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	1.4.25
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в с. Бекет, бывший скотный двор
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 2,7 куб.м/час
	с. Бекет, бывший скотный двор
	7 579,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 579,2
	0,0


Установка оборудования ХВО 
на скважине в с. Вознесенка, ул. Молодежная, около дома №2

Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)

	Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 1,1 куб.м/час
	с. Вознесенка, ул. Молодежная, около дома №2
	7 792,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 792,5
	0,0
	

	1.4.27
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в п. Воскресенка (Суровка), ул. Весенняя
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 2,6 куб.м/час
	п. Воскресенка (Суровка), 
ул. Весенняя
	8 228,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 228,3
	0,0

	1.4.28
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в д. Емельяновка, 
ул. Центральная за домом 28
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 1,6 куб.м/час
	д. Емельяновка, ул. Центральная за домом 28
	7 775,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 775,0
	0,0

	1.4.29
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в с. Ишим, на въезде
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 2,5 куб.м/час
	с. Ишим, 
на въезде
	5 613,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 613,3
	0,0

	1.4.30
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в д. Марьевка, ул. Школьная, 19а
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 3,5 куб.м/час
	д. Марьевка, 
ул. Школьная, 19а
	8 325,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 325,0
	0,0
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	1.4.31
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в д. Марьевка, 
ул. Федорова, 12а
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 0,5 куб.м/час
	д. Марьевка, 
ул. Федорова, 12а
	7 270,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 270,0
	0,0

	1.4.32
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в  д. Новостройка
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 1,8 куб.м/час
	д. Новостройка
	8 242,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 242,5
	0,0

	1.4.33
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в с. Мальцево
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 0,7 куб.м/час
	с. Мальцево
	6 692,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 692,5
	0,0

	1.4.34
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в с Судженка, ул. Советская 94а
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 3,5 куб.м/час
	с. Судженка, 
ул. Советская 94а
	7 356,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 356,7
	0,0

	1.4.35
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в д. Сергеевка
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 0,5 куб.м/час
	д. Сергеевка
	7 786,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 786,7
	0,0

	1.4.36
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в д. Соболинка, ул. Таежная, около дома №55
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 2,7 куб.м/час
	д. Соболинка, ул. Таежная, около дома №55
	8 251,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 251,7
	0,0
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	1.4.37
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в п. ст. Судженка, пер.Садовый, 6
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 5,4 куб.м/час
	п. ст. Судженка, пер. Садовый, 6
	8 228,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 228,3
	0,0

	1.4.38
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в п. Чиндатский, ул.Возрождения, около дома №13
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 0,5 куб.м/час
	п. Чиндатский, ул. Возрождения, около дома №13
	7 786,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 786,7
	0,0

	1.4.39
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в с. Яя-Борик, ул.Центральная, около дома №1в
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 2,1 куб.м/час
	с. Яя-Борик, ул. Центральная, около дома №1в
	8 325,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 325,0
	0,0

	1.4.40
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в с. Улановка, ул. Ленина
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 4 куб.м/час
	с. Улановка, 
ул. Ленина
	8 141,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 141,7
	0,0

	1.4.41
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в ст. Судженка, 
ул. Механическая 44
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 3 куб.м/час
	ст. Судженка, 
ул. Механическая 44
	7 695,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 695,0
	0,0


Установка оборудования ХВО 
на скважине в п. Турат, ул. Лесная 5

Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)

	Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 2,1 куб.м/час
	п. Турат, 
ул. Лесная 5
	6 419,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 419,2
	0,0
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	1.4.43
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в с. Ольговка, ул. Новая 7а
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 1,1 куб.м/час
	с. Ольговка, 
ул. Новая 7а
	7 330,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 330,8
	0,0

	1.4.44
	Строительство (бурение) новой скважины, строительство насосно-фильтровальной станции в с. Вознесенка, ул. Молодежная, около дома №2
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 140 куб.м/час
	с. Вознесенка, ул. Молодежная, около дома № 2
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 278,7
	0,0

	1.4.45
	Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Данковка, ул. Молодежная
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 70 куб.м/час
	с. Данковка, ул. Молодежная
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 278,7
	0,0

	1.4.46
	Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Ишим, на въезде
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 130 куб.м/час
	с. Ишим, 
на вьезде
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 278,7
	0,0

	1.4.47
	Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Кайла, ул. Центральная 10а
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 125 куб.м/час
	с. Кайла, 
ул. Центральная 10а
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 278,7
	0,0

	1.4.48
	Строительство насосно-фильтровальной станции  в д. Марьевка, ул. Федорова, 12а
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 50 куб.м/час
	д. Марьевка, 
ул. Федорова, 12а
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 278,7
	0,0
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	1.4.49
	Строительство насосно-фильтровальной станции  в с. Судженка, ул. Советская 94а
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 80 куб.м/час
	с. Судженка, 
ул. Советская 94а
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 278,7
	0,0

	1.4.50
	Строительство (бурение) новой скважины, строительство насосно-фильтровальной станции в с. Яя-Борик, ул.Центральная, около дома №1в
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 250 куб.м/час
	с. Яя-Борик, 
ул. Центральная, около дома № 1в
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 278,7
	0,0

	1.4.51
	Строительство (бурение) новой скважины, строительство насосно-фильтровальной станции в с. Судженка, ул. Заречная за домом №45
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 50 куб.м/час
	с. Судженка, 
ул. Заречная за домом № 45
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 278,7
	0,0

	1.4.52
	Устройство ограждения зоны строгих ограничений водозабора первого пояса ЗСО согласно СН 441-72, типовой серии 3.017-1 выпуск 2
Цель: Соответсвие требованиям СапПиН к источникам водоснабжения
Характеристика: типовая серия 3.017-1 выпуск 2, общий периметр ЗСО скважин - 5,8 км.
	с. Судженка, 
ул. Заречная за домом № 45
	9 397,5
	0,0
	9 397,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	1.5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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	1.6
	Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоснабжения и  и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	итого в сфере водоснабжения, в т.ч.
	392 384,2
	9 397,5
	32 832,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	350 154,2
	0,0


Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, график реализации мероприятий

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Описание и место расположения
объекта
	Объем финансирования
	Потребность в финансировании по годам
	Срок реализации, год

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения
	555 904,2
	0,0
	385,0
	106 576,7
	92 403,3
	208 333,3
	127 355,8
	0,0
	0,0
	8 190,0
	12 660,0
	2025-2033

	1.1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.1.2
	Строительство новых сетей водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.1.3
	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.1.4
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.1.5
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.2
	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.2.1
	Строительство новых сетей водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.2.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	1.3.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	1.4
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, предусматривающих в том числе создание, реконструкцию и (или) модернизацию цифровой инфраструктуры, не включенных в прочие группы мероприятий
	555 904,2
	0,0
	385,0
	106 576,7
	92 403,3
	208 333,3
	127 355,8
	0,0
	0,0
	8 190,0
	12 660,0
	2025-2033

	1.4.1
	Строительство сооружений биологической очистки городских сточных вод производительностью 1,1 
тыс. м3/сут. в пгт. Яя
Цель: Обеспечение очистки сточных вод в соответствии с требованиями законодательства
Характеристика: Производительность - 1,1 тыс. м3/сут.
	пгт. Яя, ул. Восточная, 1В
	532 554,2
	0,0
	0,0
	106 111,7
	91 853,3
	207 693,3
	126 895,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026-2029


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.4.2
	Реконструкция участка центральной трубы от КНС Чехова до КОС с заменой материала и диаметра трубы
Цель: Увеличение пропускной способности 
кан. коллектора до 1,1 тыс. м3/сут
Характеристика: Ду-315 500 м. (2 нитки)
	пгт. Яя, от КНС Чехова до КОС ул. Восточная, 1В
	23 350,0
	0,0
	385,0
	465,0
	550,0
	640,0
	460,0
	0,0
	0,0
	8 190,0
	12 660,0
	2025-2033

	1.5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.6
	Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоотведения и  и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2
	итого в сфере водоотведения, в т.ч.
	555 904,2
	0,0
	385,0
	106 576,7
	92 403,3
	208 333,3
	127 355,8
	0,0
	0,0
	8 190,0
	12 660,0
	2025-2033

	2.1
	Амортизация 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.2
	Прибыль, направленная на инвестиции
	23 350,0
	0,0
	385,0
	465,0
	550,0
	640,0
	460,0
	0,0
	0,0
	8 190,0
	12 660,0
	-

	2.3
	Средства, полученные за счет платы за подключение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.4
	Экономия расходов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.5
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.6
	Иные собственные средства 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.7
	Привлеченные средства на возвратной основе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.8
	Бюджетные средства
	532 554,0
	0,0
	0,0
	106 112,0
	91 853,0
	207 693,0
	126 896,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026-2029

	2.9
	Прочие источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-


Источники финансирования инвестиционной программы в сфере водоотведения
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Описание и место расположения
объекта
	Объем финансирования
	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	
	Амортизация 
	Прибыль, направленная на 
инвестиции
	Средства, полученные 
за счет платы за подключение
	Экономия расходов
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	Иные собственные средства 
	Привлеченные средства на возвратной основе
	Бюджетные средства
	Прочие источники финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	связанную реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к центраизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения 
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения
	555 904,2
	0,0
	23 350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	532 554,2
	0,0

	1.1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2
	Строительство новых сетей водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3
	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.4
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.5
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1
	Строительство новых сетей водоотведения

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.1
	Модернизация или реконструкция 
существующих сетей водоотведения

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, предусматривающих в том числе создание, реконструкцию и (или) модернизацию цифровой инфраструктуры, не включенных в прочие группы мероприятий
	555 904,2
	0,0
	23 350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	532 554,2
	0,0

	1.4.1
	Строительство сооружений биологической очистки городских сточных вод производительностью 1,1 

тыс. м3/сут. в пгт. Яя

Цель: Обеспечение очистки сточных вод в соответствии с требованиями законодательства

Характеристика: Производительность - 1,1 тыс. м3/сут
	пгт. Яя, 
ул. Восточная, 1В
	532 554,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	532 554,2
	0,0


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.4.2
	Реконструкция участка центральной трубы от КНС Чехова до КОС с заменой материала и диаметра трубы

Цель: Увеличение пропускной способности 

кан. коллектора до 1,1 тыс. м3/сут

Характеристика: Ду-315 500 м. (2 нитки)
	пгт. Яя, от КНС Чехова до КОС 
ул. Восточная, 1В
	23 350,0
	0,0
	23 350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6
	Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоотведения и  и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	итого в сфере водоотведения
	555 904,2
	0,0
	23 350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	532 554,2
	0,0


Приложение № 2 к протоколу № 27
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.05.2026

Паспорт инвестиционной программы

	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение
	ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»,
650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса
650000, Кемеровская область, г. Кемерово, 
ул. Н. Островского, 32

	Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение
	Администрация Яйского муниципального округа,

652100, Кемеровская область - Кузбасс, Яйский муниципальный округ, пгт. Яя, ул. Советская, 17

	Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий
	Управление Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия

человека по Кемеровской области-Кузбассу
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56


Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем

холодного водоснабжения и водоотведения
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Данные, используемые для установления целевого показателя
	Ед. измерения
	Значение по годам

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1. Водоснабжение

	1.1
	Целевой показатель качества воды
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	63,64
	63,64
	42,42
	6,06
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03

	
	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	63,64
	45,45
	9,09
	6,06
	6,06
	6,06
	6,06
	6,06
	6,06
	6,06

	1.2
	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	Бесперебойность централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед. на 1 км
	0,60 
	0,60 
	0,59 
	0,59 
	0,58 
	0,58 
	0,57 
	0,57 
	0,56 
	0,56 

	1.3
	Показатели энергетической эффективности
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение

	2.1
	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед. на 1 км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Показатели качества очистки сточных вод
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (процентов)
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0

	2.3
	Целевые показатели качества обслуживания абонентов
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
	кВт*ч/м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, график реализации мероприятий
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Описание и место расположения
объекта
	Объем финан-сирования
	Потребность в финансировании по годам, тыс. руб. без НДС
	Срок реализации, год

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	

	1
	2
	3
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения
	392 384,2
	34 229,2
	11 945,8
	191 028,3
	115 680,8
	0,0
	2 360,0
	5 600,0
	7 800,0
	10 500,0
	13 240,0
	2024-2033

	1.1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.1.2
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.1.3
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.1.4
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.1.5
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.2
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.2.1
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.2.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	1.3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.3.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	-

	1.3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.4
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, предусматривающих в том числе создание, реконструкцию и (или) модернизацию цифровой инфраструктуры, не включенных в прочие группы мероприятий
	392 384,2
	34 229,2
	11 945,8
	191 028,3
	115 680,8
	0,0
	2 360,0
	5 600,0
	7 800,0
	10 500,0
	13 240,0
	2024-2033

	1.4.1
	Реконструкция Поселкового водозабора
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 70 куб.м/час
	пгт. Яя, ул. Юбилейная, соор. 1
	32 832,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 292,5
	7 800,0
	10 500,0
	13 240,0
	2030-2033

	1.4.2
	Установка павильона на скважине в д. Арышево с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	д. Арышево
	7 232,5
	0,0
	0,0
	7 232,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.3
	Установка павильона на скважине в с. Бекет, бывший скотный двор  с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	п. Безлесный
	7 605,0
	0,0
	0,0
	7 605,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.4
	Установка павильона на скважине в с. Бекет, бывший скотный двор  с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	с. Бекет, бывший скотный
	7 545,0
	0,0
	1 282,5
	6 262,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2025-2026


	1
	2
	3
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.4.5
	Установка павильона на скважине в с. Вознесенка, ул. Молодежная, около дома №2 с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	с. Вознесенка,
 ул. Молодежная, около дома № 2
	7 605,0
	0,0
	0,0
	7 605,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.6
	Установка павильона на скважине в п. Воскресенка (Суровка), 
ул. Весенняя с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	п. Воскресенка (Суровка), ул. Весенняя
	7 605,0
	0,0
	0,0
	7 605,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.7
	Установка павильона на скважине в д. Емельяновка, ул. Центральная за домом 28 с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	д. Емельяновка, ул. Центральная за домом 28
	7 605,0
	0,0
	0,0
	7 605,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.8
	Установка павильона на скважине в с. Ишим, на въезде с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	с. Ишим, на въезде
	6 609,2
	0,0
	0,0
	6 609,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.9
	Установка павильона на скважине в д. Марьевка, ул. Школьная, 19а 
с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 8,3х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	д. Марьевка, 
ул. Школьная, 19а
	7 967,5
	0,0
	0,0
	7 967,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.10
	Установка павильона на скважине в д. Марьевка, ул. Федорова, 12а  
с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	д. Марьевка, 
ул. Федорова, 12а
	7 605,0
	0,0
	0,0
	7 605,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.11
	Установка павильона на скважине в  д. Новостройка с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	д. Новостройка 
	7 779,2
	0,0
	0,0
	3 819,2
	3 960,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026-2027

	1.4.12
	Установка павильона на скважине в с. Мальцево с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	с. Мальцево
	6 913,3
	0,0
	0,0
	0,0
	6 913,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027


	1
	2
	3
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.4.13
	Установка павильона на скважине в с. Судженка, ул. Советская 94а 
с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	с. Судженка, 
ул. Советская 94а
	6 609,2
	0,0
	0,0
	6 609,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026


Установка павильона на скважине в д. Сергеевка с устройством ограждения ЗСО

Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)

	Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	д. Сергеевка
	7 954,2
	0,0
	0,0
	0,0
	7 954,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027
	

	1.4.15
	Установка павильона на скважине в д. Соболинка, ул.Таежная, около дома №55 с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	д. Соболинка, ул. Таежная, около дома №55
	7 954,2
	0,0
	0,0
	0,0
	7 954,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027

	1.4.16
	Установка павильона на скважине с устройством ограждения ЗСО 
в п. ст. Судженка, пер.Садовый, 6
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	п. ст. Судженка, пер. Садовый, 6
	6 609,2
	0,0
	0,0
	6 609,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.17
	Установка павильона на скважине в п. Чиндатский, ул. Возрождения, около дома №13 с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	п. Чиндатский, ул. Возрождения, около дома №13
	7 954,2
	0,0
	0,0
	0,0
	7 954,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027

	1.4.18
	Установка павильона на скважине в с. Яя-Борик, ул. Центральная, около дома №1в с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 10х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	с. Яя-Борик, ул. Центральная
	7 933,3
	0,0
	7 933,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2025

	1.4.19
	Установка павильона на скважине в с. Улановка, ул. Ленина 
с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	п. ст. Судженка, пер. Садовый, 6
	6 609,2
	0,0
	0,0
	6 609,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.20
	Установка павильона на скважине в ст. Судженка, ул. Механическая 44 
с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	ст. Судженка, 
ул. Механическая 44
	6 913,3
	0,0
	0,0
	0,0
	6 913,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027

	1.4.21
	Установка павильона на скважине в п. Турат, ул. Лесная 5 с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	п. Турат, ул. Лесная 5
	6 913,3
	0,0
	0,0
	0,0
	6 913,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027
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	1.4.22
	Установка павильона на скважине в с. Ольговка, ул. Новая 7а 
с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	с. Ольговка, ул. Новая 7а
	6 913,3
	0,0
	0,0
	0,0
	6 913,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027

	1.4.23
	Установка оборудования ХВО на скважине в д. Арышево
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 4,8 куб.м/час
	д. Арышево
	8 325,0
	0,0
	0,0
	8 325,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.24
	Установка оборудования ХВО на скважине в п. Безлесный
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 4,8 куб.м/час
	п. Безлесный
	8 325,0
	0,0
	0,0
	8 325,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.25
	Установка оборудования ХВО на скважине в с. Бекет, бывший скотный двор
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 2,7 куб.м/час
	с. Бекет, бывший скотный двор
	7 579,2
	0,0
	0,0
	7 579,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.26
	Установка оборудования ХВО на скважине в с. Вознесенка, ул. Молодежная, около дома №2
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 1,1 куб.м/час
	с. Вознесенка, ул. Молодежная, около дома №2
	7 792,5
	0,0
	0,0
	7 792,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.27
	Установка оборудования ХВО на скважине в п. Воскресенка (Суровка), ул. Весенняя
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 2,6 куб.м/час
	п. Воскресенка (Суровка), ул. Весенняя
	8 228,3
	0,0
	0,0
	8 228,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.28
	Установка оборудования ХВО на скважине в д. Емельяновка, 
ул. Центральная за домом 28
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 1,6 куб.м/час
	д. Емельяновка, 
ул. Центральная 
за домом 28
	7 775,0
	0,0
	0,0
	7 775,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.29
	Установка оборудования ХВО на скважине в с. Ишим, на въезде
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 2,5 куб.м/час
	с. Ишим, на въезде
	5 613,3
	0,0
	0,0
	5 613,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.30
	Установка оборудования ХВО на скважине в д. Марьевка, ул. Школьная, 19а
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 3,5 куб.м/час
	д. Марьевка, 
ул. Школьная, 19а
	8 325,0
	0,0
	0,0
	8 325,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026
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	1.4.31
	Установка оборудования ХВО на скважине в д. Марьевка, ул. Федорова, 12а
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 0,5 куб.м/час
	д. Марьевка, 
ул. Федорова, 12а
	7 270,0
	0,0
	0,0
	7 270,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026


Установка оборудования ХВО на скважине в д. Новостройка 


Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)

	Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 1,8 куб.м/час
	д. Новостройка
	8 242,5
	0,0
	0,0
	0,0
	8 242,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027
	

	1.4.33
	Установка оборудования ХВО на скважине в с. Мальцево
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 0,7 куб.м/час
	с. Мальцево
	6 692,5
	0,0
	0,0
	0,0
	6 692,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027

	1.4.34
	Установка оборудования ХВО на скважине в с Судженка, ул. Советская 94а
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 3,5 куб.м/час
	с. Судженка, 
ул. Советская 94а
	7 356,7
	0,0
	0,0
	7 356,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.35
	Установка оборудования ХВО на скважине в д. Сергеевка
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 0,5 куб.м/час
	д. Сергеевка
	7 786,7
	0,0
	0,0
	0,0
	7 786,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027

	1.4.36
	Установка оборудования ХВО на скважине в д. Соболинка, ул. Таежная, около дома №55
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 2,7 куб.м/час
	д. Соболинка, ул. Таежная, около дома №55
	8 251,7
	0,0
	0,0
	0,0
	8 251,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027

	1.4.37
	Установка оборудования ХВО на скважине в п. ст. Судженка, пер.Садовый, 6
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 5,4 куб.м/час
	п. ст. Судженка, пер. Садовый, 6
	8 228,3
	0,0
	0,0
	8 228,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.38
	Установка оборудования ХВО на скважине в п. Чиндатский, ул. Возрождения, около дома №13
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 0,5 куб.м/час
	п. Чиндатский, ул. Возрождения, около дома №13
	7 786,7
	0,0
	0,0
	0,0
	7 786,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027

	1.4.39
	Установка оборудования ХВО на скважине в с. Яя-Борик, ул. Центральная, около дома №1в
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 2,1 куб.м/час
	с. Яя-Борик, ул. Центральная, около дома №1в
	8 325,0
	0,0
	0,0
	8 325,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026
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	1.4.40
	Установка оборудования ХВО на скважине в с. Улановка, ул. Ленина
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 4 куб.м/час
	с. Улановка, ул. Ленина
	8 141,7
	0,0
	0,0
	8 141,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026

	1.4.41
	Установка оборудования ХВО на скважине в ст. Судженка, 
ул. Механическая 44
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 3 куб.м/час
	ст. Судженка, 
ул. Механическая 44
	7 695,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 695,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027

	1.4.42
	Установка оборудования ХВО на скважине в п. Турат, ул. Лесная 5
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 2,1 куб.м/час
	п. Турат, ул. Лесная 5
	6 419,2
	0,0
	0,0
	0,0
	6 419,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027

	1.4.43
	Установка оборудования ХВО на скважине в с. Ольговка, ул. Новая 7а
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 1,1 куб.м/час
	с. Ольговка, ул. Новая 7а
	7 330,8
	0,0
	0,0
	0,0
	7 330,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2027

	1.4.44
	Строительство (бурение) новой скважины, строительство насосно-фильтровальной станции в с. Вознесенка, ул. Молодежная, около дома №2
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 140 куб.м/час
	с. Вознесенка, 
ул. Молодежная, около дома № 2
	4 278,7
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2024-2025

	1.4.45
	Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Данковка, ул.Молодежная
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 70 куб.м/час
	с. Данковка, ул. Молодежная
	4 278,7
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2024

	1.4.46
	Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Ишим, на въезде
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 130 куб.м/час
	с. Ишим, на въезде
	4 278,7
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2024

	1.4.47
	Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Кайла, ул.Центральная 10а
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 125 куб.м/час
	с. Кайла, ул. Центральная 10а
	4 278,7
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2024

	1.4.48
	Строительство насосно-фильтровальной станции в д. Марьевка, ул. Федорова, 12а
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 50 куб.м/час
	д. Марьевка, 
ул. Федорова, 12а
	4 278,7
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2024

	1.4.49
	Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Судженка, ул. Советская 94а
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 80 куб.м/час
	с. Судженка, 
ул. Советская 94а
	4 278,7
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2024
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Строительство (бурение) новой скважины, строительство насосно-фильтровальной станции в с. Яя-Борик, ул. Центральная, около дома №1в

Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)

	Характеристика: Производительность НФС 250 куб.м/час
	с. Яя-Борик, 
ул. Центральная, около дома № 1в
	4 278,7
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2024
	

	1.4.51
	Строительство (бурение) новой скважины, строительство насосно-фильтровальной станции в с. Судженка, ул. Заречная за домом №45
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 50 куб.м/час
	с. Судженка, ул. Заречная за домом № 45
	4 278,7
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2024

	1.4.52
	Устройство ограждения зоны строгих ограничений водозабора первого пояса ЗСО согласно СН 441-72, типовой серии 3.017-1 выпуск 2
Цель: Соответсвие требованиям СапПиН к источникам водоснабжения
Характеристика: типовая серия 3.017-1 выпуск 2, общий периметр ЗСО скважин - 5,8 км.
	с. Судженка, ул. Заречная за домом № 45
	9 397,5
	0,0
	2 730,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 360,0
	4 307,5
	0,0
	0,0
	0,0
	2025-2030

	1.5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.6
	Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоснабжения и  и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2
	итого в сфере водоснабжения, в т.ч.
	392 384,2
	34 229,2
	11 945,8
	191 028,3
	115 680,8
	0,0
	2 360,0
	5 600,0
	7 800,0
	10 500,0
	13 240,0
	2024-2033

	2.1
	Амортизация 
	9 397,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 132,5
	3 132,5
	3 132,5
	2031-2033

	2.2
	Прибыль, направленная на инвестиции
	32 832,5
	0,0
	2 730,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 360,0
	5 600,0
	4 667,5
	7 367,5
	10 107,5
	2025-2033

	2.3
	Средства, полученные за счет платы за подключение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.4
	Экономия расходов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.5
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.6
	Иные собственные средства 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.7
	Привлеченные средства на возвратной основе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.8
	Бюджетные средства
	350 154,2
	34 229,2
	9 215,8
	191 028,3
	115 680,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2024-2027

	2.9
	Прочие источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-


Источники финансирования инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Описание и место расположения
объекта
	Объем финан-сирования
	Источники финансирования, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль, направленная на 
инвестиции
	Средства, полученные 
за счет платы за подключение
	Экономия расходов
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	Иные собственные средства
	Привлеченные средства на возвратной основе
	Бюджетные средства
	Прочие источники финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	Связанная с реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	8
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	1
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения
	392 384,2
	9 397,5
	32 832,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	350 154,2
	0,0

	1.1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.4
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.5
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, 
не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	1
	2
	3
	8
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	1.3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, предусматривающих в том числе создание, реконструкцию и (или) модернизацию цифровой инфраструктуры, не включенных в прочие группы мероприятий
	392 384,2
	9 397,5
	32 832,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	350 154,2
	0,0

	1.4.1
	Реконструкция Поселкового водозабора
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 70 куб.м/час
	пгт. Яя, 
ул. Юбилейная, соор. 1
	32 832,5
	9 397,5
	23 435,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.2
	Установка павильона на скважине 
в д. Арышево с устройством ограждения ЗСО 
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	д. Арышево
	7 232,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 232,5
	0,0

	1.4.3
	Установка павильона на скважине в с. Бекет, бывший скотный двор с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	п. Безлесный
	7 605,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 605,0
	0,0
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	1.4.4
	Установка павильона на скважине в с. Бекет, бывший скотный двор 
с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	с. Бекет, бывший скотный
	7 545,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 545,0
	0,0

	1.4.5
	Установка павильона на скважине 
в с. Вознесенка, ул. Молодежная, около дома №2 с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	с. Вознесенка, ул. Молодежная, около дома №2
	7 605,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 605,0
	0,0

	1.4.6
	Установка павильона на скважине 
в п. Воскресенка (Суровка), ул. Весенняя с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	п. Воскресенка (Суровка), 
ул. Весенняя
	7 605,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 605,0
	0,0

	1.4.7
	Установка павильона на скважине 
в д. Емельяновка, ул. Центральная за домом 28 с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	д. Емельяновка, ул. Центральная за домом 28
	7 605,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 605,0
	0,0

	1.4.8
	Установка павильона на скважине 
в с. Ишим, на въезде с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	с. Ишим, на въезде
	6 609,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 609,2
	0,0
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	1.4.9
	Установка павильона на скважине 
в д. Марьевка, ул. Школьная, 19а с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 8,3х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	д. Марьевка, 
ул. Школьная, 19а
	7 967,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 967,5
	0,0

	1.4.10
	Установка павильона на скважине 
в д. Марьевка, ул. Федорова, 12а 
с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	д. Марьевка, 
ул. Федорова, 12а
	7 605,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 605,0
	0,0


Установка павильона на скважине 
в д. Новостройка с устройством ограждения ЗСО

Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)

	Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	д. Новостройка 
	7 779,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 779,2
	0,0
	

	1.4.12
	Установка павильона на скважине 
в с. Мальцево с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	с. Мальцево
	6 913,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 913,3
	0,0

	1.4.13
	Установка павильона на скважине 
в с. Судженка, ул. Советская 94а с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	с. Судженка, 
ул. Советская 94а
	6 609,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 609,2
	0,0
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	1.4.14
	Установка павильона на скважине 
в д. Сергеевка с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	д. Сергеевка
	7 954,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 954,2
	0,0

	1.4.15
	Установка павильона на скважине 
в д. Соболинка, ул. Таежная, около дома №55 с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	д. Соболинка, ул. Таежная, около дома №55
	7 954,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 954,2
	0,0

	1.4.16
	Установка павильона на скважине с устройством ограждения ЗСО 
в п. ст. Судженка, пер. Садовый, 6
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	п. ст. Судженка, пер. Садовый, 6
	6 609,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 609,2
	0,0

	1.4.17
	Установка павильона на скважине 
в п. Чиндатский, ул. Возрождения, около дома №13 с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 7,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	п. Чиндатский, ул. Возрождения, около дома №13
	7 954,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 954,2
	0,0

	1.4.18
	Установка павильона на скважине 
в с. Яя-Борик, ул. Центральная, около дома №1в с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 10х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	с. Яя-Борик, ул. Центральная
	7 933,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 933,3
	0,0
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	1.4.19
	Установка павильона на скважине 
в с. Улановка, ул. Ленина с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	п. ст. Судженка, пер. Садовый, 6
	6 609,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 609,2
	0,0

	1.4.20
	Установка павильона на скважине 
в ст. Судженка, ул. Механическая 44 с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	ст. Судженка, ул. Механическая 44
	6 913,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 913,3
	0,0

	1.4.21
	Установка павильона на скважине 
в п. Турат, ул. Лесная 5 с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	п. Турат, 
ул. Лесная 5
	6 913,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 913,3
	0,0

	1.4.22
	Установка павильона на скважине 
в с. Ольговка, ул. Новая 7а с устройством ограждения ЗСО
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: блочно-модульное здание 4,2х5,1х3,85, периметр ЗСО скважины - 0,314 км.
	с. Ольговка, 
ул. Новая 7а
	6 913,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 913,3
	0,0

	1.4.23
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в д.Арышево
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 4,8 куб.м/час
	д. Арышево
	8 325,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 325,0
	0,0

	1.4.24
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в п. Безлесный
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 4,8 куб.м/час
	п. Безлесный
	8 325,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 325,0
	0,0
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	1.4.25
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в с. Бекет, бывший скотный двор
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 2,7 куб.м/час
	с. Бекет, бывший скотный двор
	7 579,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 579,2
	0,0


Установка оборудования ХВО 
на скважине в с. Вознесенка, ул. Молодежная, около дома №2

Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)

	Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 1,1 куб.м/час
	с. Вознесенка, ул. Молодежная, около дома №2
	7 792,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 792,5
	0,0
	

	1.4.27
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в п. Воскресенка (Суровка), ул. Весенняя
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 2,6 куб.м/час
	п. Воскресенка (Суровка), 
ул. Весенняя
	8 228,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 228,3
	0,0

	1.4.28
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в д. Емельяновка, 
ул. Центральная за домом 28
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 1,6 куб.м/час
	д. Емельяновка, ул. Центральная за домом 28
	7 775,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 775,0
	0,0

	1.4.29
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в с. Ишим, на въезде
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 2,5 куб.м/час
	с. Ишим, 
на въезде
	5 613,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 613,3
	0,0

	1.4.30
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в д. Марьевка, ул. Школьная, 19а
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 3,5 куб.м/час
	д. Марьевка, 
ул. Школьная, 19а
	8 325,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 325,0
	0,0
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	1.4.31
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в д. Марьевка, 
ул. Федорова, 12а
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 0,5 куб.м/час
	д. Марьевка, 
ул. Федорова, 12а
	7 270,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 270,0
	0,0

	1.4.32
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в  д. Новостройка
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 1,8 куб.м/час
	д. Новостройка
	8 242,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 242,5
	0,0

	1.4.33
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в с. Мальцево
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 0,7 куб.м/час
	с. Мальцево
	6 692,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 692,5
	0,0

	1.4.34
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в с Судженка, ул. Советская 94а
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 3,5 куб.м/час
	с. Судженка, 
ул. Советская 94а
	7 356,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 356,7
	0,0

	1.4.35
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в д. Сергеевка
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 0,5 куб.м/час
	д. Сергеевка
	7 786,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 786,7
	0,0

	1.4.36
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в д. Соболинка, ул. Таежная, около дома №55
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 2,7 куб.м/час
	д. Соболинка, ул. Таежная, около дома №55
	8 251,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 251,7
	0,0
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	1.4.37
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в п. ст. Судженка, пер.Садовый, 6
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 5,4 куб.м/час
	п. ст. Судженка, пер. Садовый, 6
	8 228,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 228,3
	0,0

	1.4.38
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в п. Чиндатский, ул.Возрождения, около дома №13
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 0,5 куб.м/час
	п. Чиндатский, ул. Возрождения, около дома №13
	7 786,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 786,7
	0,0

	1.4.39
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в с. Яя-Борик, ул.Центральная, около дома №1в
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 2,1 куб.м/час
	с. Яя-Борик, ул. Центральная, около дома №1в
	8 325,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 325,0
	0,0

	1.4.40
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в с. Улановка, ул. Ленина
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 4 куб.м/час
	с. Улановка, 
ул. Ленина
	8 141,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 141,7
	0,0

	1.4.41
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в ст. Судженка, 
ул. Механическая 44
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 3 куб.м/час
	ст. Судженка, 
ул. Механическая 44
	7 695,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 695,0
	0,0


Установка оборудования ХВО 
на скважине в п. Турат, ул. Лесная 5

Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)

	Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 2,1 куб.м/час
	п. Турат, 
ул. Лесная 5
	6 419,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 419,2
	0,0
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	1.4.43
	Установка оборудования ХВО 
на скважине в с. Ольговка, ул. Новая 7а
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 1,1 куб.м/час
	с. Ольговка, 
ул. Новая 7а
	7 330,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 330,8
	0,0

	1.4.44
	Строительство (бурение) новой скважины, строительство насосно-фильтровальной станции в с. Вознесенка, ул. Молодежная, около дома №2
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 140 куб.м/час
	с. Вознесенка, ул. Молодежная, около дома № 2
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 278,7
	0,0

	1.4.45
	Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Данковка, ул. Молодежная
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 70 куб.м/час
	с. Данковка, ул. Молодежная
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 278,7
	0,0

	1.4.46
	Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Ишим, на въезде
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 130 куб.м/час
	с. Ишим, 
на вьезде
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 278,7
	0,0

	1.4.47
	Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Кайла, ул. Центральная 10а
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 125 куб.м/час
	с. Кайла, 
ул. Центральная 10а
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 278,7
	0,0

	1.4.48
	Строительство насосно-фильтровальной станции  в д. Марьевка, ул. Федорова, 12а
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 50 куб.м/час
	д. Марьевка, 
ул. Федорова, 12а
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 278,7
	0,0
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	1.4.49
	Строительство насосно-фильтровальной станции  в с. Судженка, ул. Советская 94а
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 80 куб.м/час
	с. Судженка, 
ул. Советская 94а
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 278,7
	0,0

	1.4.50
	Строительство (бурение) новой скважины, строительство насосно-фильтровальной станции в с. Яя-Борик, ул.Центральная, около дома №1в
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 250 куб.м/час
	с. Яя-Борик, 
ул. Центральная, около дома № 1в
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 278,7
	0,0

	1.4.51
	Строительство (бурение) новой скважины, строительство насосно-фильтровальной станции в с. Судженка, ул. Заречная за домом №45
Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН)
Характеристика: Производительность НФС 50 куб.м/час
	с. Судженка, 
ул. Заречная за домом № 45
	4 278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 278,7
	0,0

	1.4.52
	Устройство ограждения зоны строгих ограничений водозабора первого пояса ЗСО согласно СН 441-72, типовой серии 3.017-1 выпуск 2
Цель: Соответсвие требованиям СапПиН к источникам водоснабжения
Характеристика: типовая серия 3.017-1 выпуск 2, общий периметр ЗСО скважин - 5,8 км.
	с. Судженка, 
ул. Заречная за домом № 45
	9 397,5
	0,0
	9 397,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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	1.6
	Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоснабжения и  и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	итого в сфере водоснабжения, в т.ч.
	392 384,2
	9 397,5
	32 832,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	350 154,2
	0,0


Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, график реализации мероприятий

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Описание и место расположения
объекта
	Объем финансирования
	Потребность в финансировании по годам
	Срок реализации, год

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения
	555 904,2
	0,0
	385,0
	106 576,7
	92 403,3
	208 333,3
	127 355,8
	0,0
	0,0
	8 190,0
	12 660,0
	2025-2033

	1.1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.1.2
	Строительство новых сетей водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.1.3
	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.1.4
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.1.5
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.2
	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.2.1
	Строительство новых сетей водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.2.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	1.3.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	1.4
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, предусматривающих в том числе создание, реконструкцию и (или) модернизацию цифровой инфраструктуры, не включенных в прочие группы мероприятий
	555 904,2
	0,0
	385,0
	106 576,7
	92 403,3
	208 333,3
	127 355,8
	0,0
	0,0
	8 190,0
	12 660,0
	2025-2033

	1.4.1
	Строительство сооружений биологической очистки городских сточных вод производительностью 1,1 
тыс. м3/сут. в пгт. Яя
Цель: Обеспечение очистки сточных вод в соответствии с требованиями законодательства
Характеристика: Производительность - 1,1 тыс. м3/сут.
	пгт. Яя, ул. Восточная, 1В
	532 554,2
	0,0
	0,0
	106 111,7
	91 853,3
	207 693,3
	126 895,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026-2029


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.4.2
	Реконструкция участка центральной трубы от КНС Чехова до КОС с заменой материала и диаметра трубы
Цель: Увеличение пропускной способности 
кан. коллектора до 1,1 тыс. м3/сут
Характеристика: Ду-315 500 м. (2 нитки)
	пгт. Яя, от КНС Чехова до КОС ул. Восточная, 1В
	23 350,0
	0,0
	385,0
	465,0
	550,0
	640,0
	460,0
	0,0
	0,0
	8 190,0
	12 660,0
	2025-2033

	1.5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.6
	Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоотведения и  и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2
	итого в сфере водоотведения, в т.ч.
	555 904,2
	0,0
	385,0
	106 576,7
	92 403,3
	208 333,3
	127 355,8
	0,0
	0,0
	8 190,0
	12 660,0
	2025-2033

	2.1
	Амортизация 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.2
	Прибыль, направленная на инвестиции
	23 350,0
	0,0
	385,0
	465,0
	550,0
	640,0
	460,0
	0,0
	0,0
	8 190,0
	12 660,0
	-

	2.3
	Средства, полученные за счет платы за подключение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.4
	Экономия расходов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.5
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.6
	Иные собственные средства 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.7
	Привлеченные средства на возвратной основе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.8
	Бюджетные средства
	532 554,0
	0,0
	0,0
	106 112,0
	91 853,0
	207 693,0
	126 896,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2026-2029

	2.9
	Прочие источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-


Источники финансирования инвестиционной программы в сфере водоотведения
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Описание и место расположения
объекта
	Объем финансирования
	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	
	Амортизация 
	Прибыль, направленная на 
инвестиции
	Средства, полученные 
за счет платы за подключение
	Экономия расходов
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	Иные собственные средства 
	Привлеченные средства на возвратной основе
	Бюджетные средства
	Прочие источники финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	связанную реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к центраизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения 
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения
	555 904,2
	0,0
	23 350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	532 554,2
	0,0

	1.1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2
	Строительство новых сетей водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3
	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.4
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.5
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1
	Строительство новых сетей водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, предусматривающих в том числе создание, реконструкцию и (или) модернизацию цифровой инфраструктуры, не включенных в прочие группы мероприятий
	555 904,2
	0,0
	23 350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	532 554,2
	0,0

	1.4.1
	Строительство сооружений биологической очистки городских сточных вод производительностью 1,1 

тыс. м3/сут. в пгт. Яя

Цель: Обеспечение очистки сточных вод в соответствии с требованиями законодательства

Характеристика: Производительность - 1,1 тыс. м3/сут
	пгт. Яя, 
ул. Восточная, 1В
	532 554,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	532 554,2
	0,0


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.4.2
	Реконструкция участка центральной трубы от КНС Чехова до КОС с заменой материала и диаметра трубы

Цель: Увеличение пропускной способности 

кан. коллектора до 1,1 тыс. м3/сут

Характеристика: Ду-315 500 м. (2 нитки)
	пгт. Яя, от КНС Чехова до КОС 
ул. Восточная, 1В
	23 350,0
	0,0
	23 350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6
	Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоотведения и  и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	итого в сфере водоотведения
	555 904,2
	0,0
	23 350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	532 554,2
	0,0


Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения 
и водоотведения 
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Значение

	Водоснабжение

	Водоснабжение на 11.11.2024
	%
	0,00

	Водоснабжение на 01.01.2025
	%
	0,92

	Водоснабжение на 01.01.2026
	%
	11,93

	Водоснабжение на 01.01.2027
	%
	22,94

	Водоснабжение на 01.01.2028
	%
	33,94

	Водоснабжение на 01.01.2029
	%
	44,95

	Водоснабжение на 01.01.2030
	%
	55,96

	Водоснабжение на 01.01.2031
	%
	66,97

	Водоснабжение на 01.01.2032
	%
	77,98

	Водоснабжение на 01.01.2033
	%
	88,99

	Водоснабжение на 01.01.2034
	%
	99,98

	Водоотведение

	Водоснабжение на 11.11.2024
	%
	0,00

	Водоснабжение на 01.01.2025
	%
	0,92

	Водоснабжение на 01.01.2026
	%
	11,93

	Водоснабжение на 01.01.2027
	%
	22,94

	Водоснабжение на 01.01.2028
	%
	33,94

	Водоснабжение на 01.01.2029
	%
	44,95

	Водоснабжение на 01.01.2030
	%
	55,96

	Водоснабжение на 01.01.2031
	%
	66,97

	Водоснабжение на 01.01.2032
	%
	77,98

	Водоснабжение на 01.01.2033
	%
	88,99

	Водоснабжение на 01.01.2034
	%
	97,63


Предварительный расчет тарифа в сфере холодного водоснабжения при включении в НВВ мероприятий 
из инвестиционной программы на 2024-2033 годы
	Показатели
	Единицы
измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Заявленный объем
	тыс. м3
	622,7
	622,7
	622,7
	622,7
	622,7
	622,7
	622,7
	622,7
	622,7
	622,7

	НВВ
	тыс. руб.
	40119
	45462
	48363
	50608
	52716
	52728
	52798
	55116
	56924
	58169

	Тариф
	руб./м3
	64,43
	73,00
	77,67
	81,27
	84,66
	84,68
	84,79
	88,51
	91,41
	93,41

	Мероприятия из инвестиционной программы
	тыс. руб.
	0
	2730
	0
	0
	0
	2360
	5600
	7800
	10500
	13240

	Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль
	тыс. руб.
	0
	2730
	0
	0
	0
	2360
	5600
	7800
	10500
	13240

	НВВ
	тыс. руб.
	40119
	48192
	48363
	50608
	52716
	55088
	58398
	62916
	67424
	71409

	Итого тариф
	руб./м3
	64,43
	77,39
	77,67
	81,27
	84,66
	88,46
	93,78
	101,03
	108,28
	114,67

	Рост тарифа
	%
	
	120,1
	100,3
	104,6
	104,2
	104,5
	106,0
	107,7
	107,2
	105,9


Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий 
из инвестиционной программы на 2024-2033 годы
	Показатели
	Единицы
измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Заявленный объем
	тыс. м3
	184,7
	184,7
	184,7
	184,7
	184,7
	184,7
	184,7
	184,7
	184,7
	184,7

	НВВ
	тыс. руб.
	8633
	10474
	11079
	11802
	12576
	13886
	18894
	23897
	18763
	17643

	Тариф
	руб./м3
	46,75
	56,70
	59,98
	63,90
	68,09
	75,18
	102,32
	129,42
	101,59
	95,52

	Мероприятия из инвестиционной программы
	тыс. руб.
	0
	385
	465
	550
	640
	460
	0
	0
	8190
	12660

	Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль
	тыс. руб.
	0
	385
	465
	550
	640
	460
	0
	0
	8190
	12660

	НВВ
	тыс. руб.
	8633
	10859
	11544
	12352
	13216
	14346
	18894
	23897
	26953
	30303

	Итого тариф
	руб./м3
	46,75
	58,80
	62,52
	66,89
	71,57
	77,69
	102,32
	129,42
	145,96
	164,10

	Рост тарифа
	%
	
	125,8
	106,3
	107,0
	107,0
	108,6
	131,7
	126,5
	112,8
	112,4


План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Стоимость, млн. руб.
	Ответственный исполнитель

	-
	-
	-
	-
	-


Приложение № 3 к протоколу № 27
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.05.2026

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

по материалам, представленным МКП «Тепло», для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя 
по тепловым сетям в д. Малый Корчуган на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
 МКП «Тепло» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя 
по тепловым сетям в д. Малый Корчуган на 2026 год

Краткая техническая характеристика предприятия

Тепловые сети от котельной, расположенной в д. Малый Корчуган, переданы в МКП «ТЕПЛО» дополнительным соглашением к договору от 26.03.2018 № 27 
«О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за МКП «ТЕПЛО» 18.07.2025. 

Тепловая сеть имеет протяженность 846 м с присвоенным кадастровым номером 42:14:0000000:501. Тепловая сеть проложена в 2012 году, работает по температурному графику 75/60 оС. Тепловая сеть, согласно техническому паспорту, имеет инвентарный номер № 430026 и имеет надземную прокладку протяженностью 675 м и 171 м подземную канальную прокладку, средний по материальной характеристики диаметр составляет 133 мм, объем тепловой сети 24,136 м куб., материальная характеристика 225,55 м кв. Тепловая сеть работает в отопительный период 5808 ч.

Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия уставных и регистрационных документов;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2026 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;
- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

- Экспертное заключение по расчету нормативов технологических потерь трубопроводами при передаче тепловой энергии, теплоносителя тепловых сетей, в д. Малый Корчуган на 2026 год.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при транзите тепловой энергии.

Динамика основных показателей

	№ п/п.
	Показатели
	2023 г.
	2024 г.
	2025г.
	2026 г.

	
	
	план
	план
	план
	расчет

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	т е п л о н о с и т е л ь

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	-
	387

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	-
	24,136

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	-
	1603

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·     вода
	-
	-
	-
	0,18

	2
	т е п л о в а я   э н е р г и я

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	-
	0,260

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	-
	225,55

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	-
	1,765

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	-
	0,712

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	-
	1,15


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	-
	14,7

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	2.1
	расход электроэнергии. тыс.кВт*ч

	
	количество, ед:
	

	
	ПНС
	-
	-
	-
	-

	
	ЦТП
	-
	-
	-
	-


- Ранее предприятие не осуществляло регулируемый вид деятельности по данному узлу
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год составят:

Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год

	Наименование регулируемой организации
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, 
за исключение сетей принадлежащим на праве собственности*

	
	Потери и затраты теплоносителей, м3
	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал
	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч

	МКП «Тепло» (Топкинский муниципальный округ) 

По узлу теплоснабжения 
д. Малый Корчуган, 

ИНН 4230032501
	Теплоноситель - пар

	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	теплоноситель - конденсат

	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	теплоноситель - вода

	
	386,655
	0,260
	0,000


Приложение № 4 к протоколу № 27
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.05.2026

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МКП «Тепло» Топкинский муниципальный округ) по узлу теплоснабжения д. Малый Корчуган, 
на 2026 год

	Наименование регулируемой организации
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

	
	Потери и затраты теплоносителей, м3
	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал
	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч

	1
	2
	3
	4

	МКП «Тепло» (Топкинский муниципальный округ) 

по узлу теплоснабжения 
д. Малый Корчуган, 

ИНН 4230032501
	Теплоноситель - пар

	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Теплоноситель - конденсат

	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Теплоноситель - вода

	
	386,655
	0,260
	0,000


Приложение № 6 к протоколу № 27
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.05.2026

Тарифы МКП «ТЕПЛО» на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям от котельной д. Малый Корчуган, реализуемые на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на период 
с 29.05.2026 по 31.12.2026

	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Период
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуци-рован-ный пар

	
	
	
	
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	

	МКП  
«ТЕПЛО»
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения (без НДС)

	
	Одноставочный

руб./Гкал
	с 29.05.2026
	360,39
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.10.2026
	360,39
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за содер-жание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Население*

	
	Одноставочный

руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за содер-жание тепловой 

мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового                             кодекса Российской Федерации (часть вторая).
