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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КУЗБАССА

ПРОТОКОЛ

заседания Правления РЭК Кузбасса 

15.10.2026                                                                                                          № 60                                                      г. Кемерово

	Председательствующий
	
	

	Председатель Региональной энергетической комиссии Кузбасса
	–
	Малюта Д.В.

	Секретарь
	
	

	Консультант отдела правового обеспечения и организации закупок Региональной энергетической комиссии Кузбасса
	–
	Сафина Т.А.

	Присутствовали:

Члены Правления:

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
Начальник отдела ценообразования в электроэнергетике Региональной энергетической комиссии Кузбасса

Начальник отдела ценообразования в сфере газоснабжения и теплоэнергетики Региональной энергетической комиссии Кузбасса
	–
–

–

–


	Чурсина О.А.

Саврасов М.Г.

Маркова О.В.
Ермак Н.В.



	Приглашенные:

Начальник контрольно -правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса
Заместитель начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса
Ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса
Главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса
Ведущий консультант отдела ценообразования транспортных и социально – значимых услуг Региональной энергетической комиссии Кузбасса
                                 ПОВЕСТКА ДНЯ:

	–

–

–

–

–


	Бушуева О.В.

Антоненко Е.И.

Величко О.В.

Вахнова О.О.

Наумова О.А.


	№
	Вопрос
	Примечание

	1. 
	Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2027 год
	Саврасов М.Г.

	2. 
	Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области - Кузбасса за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2027 год
	Саврасов М.Г.

	3. 
	Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям АО «СУЭК-Кузбасс» на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на 2027 год
	Саврасов М.Г.

	4. 
	Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системам холодного водоснабжения, водоотведения 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» объекта капитального строительства: Центр семейного отдыха по адресу: ул. Терешковой, 3, заявитель ООО «Прогресс»
	Антоненко Е.И.

Саврасов М.Г.

	5. 
	О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2022 № 748 
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение 
МУП «Междуреченский Водоканал» (Междуреченский муниципальный округ)» в части 2027 года
	Величко О.В.


	6. 
	Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на подвоз питьевой воды МУП «Междуреченский водоканал» (Междуреченский муниципальный округ)
	Величко О.В.

	7. 
	О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 08.11.2023 № 251 
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на техническую воду, водоотведение 
АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Талдинский угольный разрез») (Прокопьевский муниципальный округ)» в части 2027 года
	Вахнова О.О.

	8. 
	Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ООО «Мечел -Транс»
	Наумова О.А.


Малюта Д.В. открывая заседание Правления, огласил повестку дня, известил присутствующих о правомочности заседания правления РЭК Кузбасса. Кворум имеется.
Вопрос 1 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2027 год»

СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.

Докладчик, согласно экспертным заключениям (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2027 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.
Вопрос 2 «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области - Кузбасса за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2027 год
СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.

Докладчик, согласно экспертным заключениям (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области - Кузбасса, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2027 год согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.
Вопрос 3 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям АО «СУЭК-Кузбасс» на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на 2027 год»

СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям 
АО «СУЭК-Кузбасс» на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на 2027 год согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 4 «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системам холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» объекта капитального строительства: Центр семейного отдыха по адресу: ул. Терешковой, 3, заявитель ООО «Прогресс»»
СЛУШАЛИ: Антоненко Е.И. и Саврасова М.Г.
Докладчики, согласно экспертному заключению (приложение № 7 к настоящему протоколу) предлагают:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение)                 в индивидуальном порядке к системе холодного водоснабжения                                     ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства: Центр семейного отдыха по адресу:                                         ул. Терешковой, 3, заявитель ООО «Прогресс», с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 298 м3/сутки в размере 103091,98 тыс. руб.              (без НДС).

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение)              в индивидуальном порядке к системе водоотведения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства: Центр семейного отдыха по адресу: ул. Терешковой, 3, заявитель ООО «Прогресс», с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 245 м3/сутки в размере 13567,29 тыс. руб. (без НДС).

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.
Вопрос 5 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2022 № 748 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Междуреченский Водоканал» (Междуреченский муниципальный округ)» в части 2027 года»
СЛУШАЛИ: Величко О.В.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 8 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2022 № 748 «Об утверждении производственной программы   в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов   на питьевую воду, водоотведение МУП «Междуреченский Водоканал» (Междуреченский муниципальный округ)» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 31.07.2023 № 87,                      от 17.09.2024 № 198, от 21.08.2025 № 251, от 16.12.2025 № 525), следующие изменения:

1.1. В заголовке слова «производственной программы» заменить словами «плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности».

1.2. В пункте 1 слова «производственную программу» заменить словами «плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности».

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.
3. Скорректировать одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение МУП «Междуреченский Водоканал» (Междуреченский муниципальный округ) на период с 01.01.2023 по 31.12.2027, согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.
Отмечено, что в деле имеются письменные обращения:

- от 14.10.2026 № 01-19/705 за подписью заместителя главы Междуреченского муниципального округа по жилищно – коммунальному хозяйству с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии главы. Замечаний и предложений по проектам нет.

 - от 14.10.2026 № 7-2800 за подписью директора МУП «Междуреченский Водоканал» с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей организации. С предложенными тарифами ознакомлены, возражений не имеют.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 6 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на подвоз питьевой воды 
МУП «Междуреченский водоканал» (Междуреченский муниципальный округ)»

СЛУШАЛИ: Величко О.В.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 10 к настоящему протоколу) предлагает:
1. Утвердить МУП «Междуреченский водоканал» (Междуреченский муниципальный округ), ИНН 4214040174, плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды) на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.
2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.
3. Установить МУП «Междуреченский водоканал» (Междуреченский муниципальный округ), ИНН 4214040174, одноставочные тарифы на подвоз питьевой воды, с применением метода экономически обоснованных расходов     на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.  
Отмечено, что в деле имеются письменные обращения:

- от 14.10.2026 № 01-19/705 за подписью заместителя главы Междуреченского муниципального округа по жилищно – коммунальному хозяйству с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии главы. Замечаний и предложений по проектам нет.

 - от 14.10.2026 № 7-2800 за подписью директора МУП «Междуреченский Водоканал» с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей организации. С предложенными тарифами ознакомлены, возражений не имеют.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 7 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 08.11.2023 № 251 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на техническую воду, водоотведение АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Талдинский угольный разрез») (Прокопьевский муниципальный округ)» в части 2027 года»
СЛУШАЛИ: Вахнову О.О.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 13 к настоящему протоколу) предлагает:

Внести в постановление Региональная энергетической комиссии Кузбасса от 08.11.2023 № 251 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на техническую воду, водоотведение АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Талдинский угольный разрез») (Прокопьевский муниципальный округ)» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 05.09.2024 № 179,                    от 02.09.2025 № 262, от 11.12.2025 № 451), следующие изменения:

1.1. В заголовке слова «производственной программы» заменить словами «плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности».

1.2. В пункте 1 слова «производственную программу» заменить словами «плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности».

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.
3. Скорректировать одноставочные тарифы на техническую воду, водоотведение АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Талдинский угольный разрез») (Прокопьевский муниципальный округ) на период с 01.01.2024 по 31.12.2028, согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеются:

- письменное обращение от 13.10.2026 № 05/05/765 за подписью директора филиала «Талдинский угольный разрез» АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей общества. С проектом постановления ознакомлены.

 - протокол разногласий к проекту постановления за подписью начальника управления по экономике филиала «Талдинский угольный разрез» 
АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» 
Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 8 «Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ООО  «Мечел -Транс»
СЛУШАЛИ: Наумову О.А.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 15 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Установить и ввести в действие с 02.11.2026 предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ООО «Мечел-Транс» (ИНН 7728246919):
1.1. Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям станции примыкания Томусинская в размере                    70,73 рублей за тонну.

1.2. Маневровая работа, выполняемая локомотивом ООО «Мечел-Транс», в размере 4 460,03 рублей за локомотиво-час.

2. Признать утратившим силу с 02.11.2026 постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.10.2025 № 305 «Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ООО «Мечел-Транс».

Отмечено, что в материалах дела имеется письменное обращение от 14.10.2026 № 373 за подписью начальника отделения – руководителя 
ОП ООО «Мечел-Транс» г. Мыски с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителя организации.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

	Председатель Правления

РЭК Кузбасса
	Д.В. Малюта




Члены Правления РЭК Кузбасса

                                                                                                   О.А. Чурсина

                                                                                                   М.Г. Саврасов

                                                                                                   О.В. Маркова

                                                                                                   Н.В. Ермак

	Секретарь Правления РЭК Кузбасса
	Т.А. Сафина


Приложение № 1 к протоколу № 60
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.10.2026
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «УК «ЖилКомплекс» (г. Мыски), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2027 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
ООО «УК «ЖилКомплекс» (г. Мыски) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных. 

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.

Источником теплоснабжения являются две угольных котельных с котлами КВ-В-7,0-110 (3 шт. котельная № 1 п. Ключевой) и КВр-0,4 (2 шт. котельная шк. № 10).

Основным топливом является уголь, резервным – уголь.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом) каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	39760
	46629
	46629
	46231

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	191,02
	189,19
	192,1
	192,19

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	291
	585,7
	585,72
	593,07

	%
	0,56
	1,26
	1,26
	1,28

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	39469
	46043
	46043,4
	45638,01

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	192,1
	191,6
	194,7
	194,7


На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2027 год составит:

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2027 год
	Организация
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
кг.у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг.у.т./Гкал

	ООО «УК «ЖилКомплекс» (г. Мыски), ИНН 4214039965
	-
	194,7


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Топкинский цемент» (г. Топки), для утверждения норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от источника тепловой энергии ООО «Топкинский цемент» (г. Топки) 
на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилась 
ООО «Топкинский цемент» (г. Топки) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от источника тепловой энергии. 

Краткая техническая характеристика ЭСО

Котельная работает в течении всего года. Паропроизводительность котельной составляет 136 тонн пара в час. Установленная мощность котельной 78 Гкал/час. Предприятие использует в качестве основного топлива природный газ Нижневартовского месторождения.

На котельной установлены:

Паровые котлы ДКВР20/13 в количестве 3-х штук, фактическая производительность 28 т/час Год установки котлов – 1970-1971 годы.

Паровые котлы ДКВР20/13 в количестве 2-х штук, фактическая производительность 15 т/час, год установки котлов – 1963 год. 

Паровой котел ДЕ16/14ГМ, фактическая производительность 16 т/час, год установки котла – 1996 год. 

С целью использования тепла отходящих газов, за каждым котлом предусмотрен индивидуальный чугунный экономайзер системы ВТИ. Питание котлов производится насосами марки ЦНСГ в количестве пяти штук. 

Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от источника тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- Перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка по источникам тепловой энергии, подведомственной организации;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Предприятие заявило на утверждение НУР в размере 156,02 кг.у.т./Гкал.

В результате анализа представленных расчетов специалистами РЭК Кузбасса выявлено следующее.

Согласно п. 8 Порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии утвержденного приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 323 (далее Порядок), выбор состава работающего оборудования и распределение тепловых нагрузок между отдельными агрегатами котельной базируются на принципах обеспечения надежного энергоснабжения потребителей и минимизации топливных затрат на отпуск энергии. При расчете НУР на 2027 год предприятие указывает в работе менее эффективные котлы, а также занижена рабочая тепловая нагрузка на котлы, тем самым завышая удельные показатели расхода топлива.

Согласно информационного письма Минэнерго России при расчете расхода тепловой энергии на технологические нужды химводоочистки значения среднего расхода воды на ХВО в расчетном периоде принимаются по величине расхода воды на технологические нужды котельной. В расчетах предприятия значения среднего расхода воды на ХВО в расчетном периоде завышены.

При определении расхода тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды в расчетах предприятия не обосновано значение показателя количество душевых сеток. РЭК Кузбасса отмечает, что согласно таблице 2 «СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 782) количество душевых сеток определяется из расчета одна душевая сетка на 15 человек, работающих в смену. Соответственно 6 дешевых сеток, принятых в расчетах организации, при 29 человек работающих в смену является завышенным значением.

Специалистами РЭК Кузбасса выполнен перерасчет норматива.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323. 

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии.

                                                                                                                                                                                                                 Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	Показатели
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	газ

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	51,638
	61,682
	62,821
	51,987

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	152,37
	151,97
	151,97
	151,97

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал
	0,814
	0,943
	0,913
	0,815

	%                
	1,58
	1,53
	1,45
	1,57

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), тыс. Гкал
	50,824
	60,739
	61,908
	51,172

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	154,81
	154,33
	154,2
	154,4


На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных Предприятием, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2027 год составит:

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от источника тепловой энергии на 2027 год
	Наименование регулируемой организации
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
кг у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «Топкинский цемент» (Топкинский городской округ), 

ИНН 4229004316
	–
	154,4


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Тисульская Энергетическая Компания», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Тисульская Энергетическая Компания» (п.г.т. Тисуль) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.
На предприятии имеются источники тепла в количестве – 16 угольных котельных и 6  электрокотельных.
Котельные предназначены для снабжения тепловой энергией административных, жилых зданий, промышленных объектов и собственных нужд предприятия. Котельные вырабатывают тепловую энергию в виде горячей воды с параметрами (давление < 0,6 МПа, температура 95°С). Температурный график сетевой воды t1/t2 = 95/70 оС приводится в таблицах 5, рис. 1.

Топливоподача не механизирована. Погрузка угля в тачки, перемещение их в места складирования в рабочую зону и подача в топку производится ручным способом. Склады топлива - на малых котельных в основном открытые, но на ряде относительно мощных котельных (более 2 Гкал/ч) закрытые.
Перечень котельного оборудования ООО «ТЭК»
	№
	Наименование Котельной
	Тип котла
	№
	Марка котла
	мощность котла
	Производительность котельной
	Год ввода в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	МВт
	Гкал/час
	МВт
	Гкал/час
	

	1
	Котельная №3 (баня)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 1,16
	1,16
	0,997
	4,820
	4,144
	2016

	
	
	
	2
	КВР – 1,25
	1,25
	1,075
	
	
	2015

	
	
	
	3
	КВР – 1,16
	1,16
	0,997
	
	
	2017

	
	
	
	4
	КВР – 1,25
	1,25
	1,075
	
	
	2016

	2
	Котельная №4 (Школа)
	Стальные водогрейные трубчатые
	2
	КВР – 1,45
	1,45
	1,247
	2,080
	1,788
	2013

	
	
	
	1
	КВР – 0,63
	0,63
	0,542
	
	
	2013

	3
	Котельная №5 (База)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 0,93
	0,93
	0,800
	1,930
	1,660
	2014

	
	
	
	2
	КВР – 1,0
	1
	0,860
	
	
	2016

	4
	Котельная №10  (школа ст. Берикуль)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 1,25
	1,25
	1,075
	2,410
	2,072
	2019

	
	
	
	2
	КВР – 1,16
	1,16
	0,997
	
	
	2017

	5
	Котельная №11  (баня ст. Берикуль)
	Стальные секционные водогрейные
	1
	КВР – 0,4
	0,4
	0,344
	0,800
	0,688
	2019

	
	
	
	2
	
	0,4
	0,344
	
	
	2020

	6
	Котельная №20 (с. Куликовка)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 1,34
	1,34
	1,152
	2,790
	2,399
	2018

	
	
	
	2
	КВР – 1,45
	1,45
	1,247
	
	
	2013

	7
	Котельная №25  (школа д. Третьяково)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	VSKZ – ЭКО 150
	0,15
	0,129
	0,300
	0,258
	2020

	
	
	
	2
	
	0,15
	0,129
	
	
	2020

	8
	Котельная №29 (школа д. Усть-Колба)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 0,4
	0,4
	0,344
	 
	0,344
	2016

	9
	Котельная №30 (школа п. Макарак)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	VSKZ – DUO 330
	0,33
	0,284
	0,660
	0,567
	2020

	
	
	
	2
	VSKZ – DUO 330
	0,33
	0,284
	
	
	2020

	10
	Котельная №35  (школа №1 п. Комсомольск)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	VSKZ – ЭКО 200
	0,2
	0,172
	0,500
	0,430
	2020

	
	
	
	2
	VSKZ – ЭКО 200
	0,3
	0,258
	
	
	2020

	11
	Котельная № 21 МУЗЦРБ
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 0,4
	0,4
	0,344
	1,600
	1,376
	2005

	
	
	
	2
	КВР – 0,4
	0,4
	0,344
	
	
	2005

	
	
	
	3
	КВР – 0,4
	0,4
	0,344
	
	
	2005

	
	
	
	4
	КВР – 0,4
	0,4
	0,344
	
	
	2005

	12
	Котельная №55  (школа п. Ржавчик)
	Стальные секционные водогрейные
	1
	VSKZ – ЭКО 100
	0,1
	0,086
	0,100
	0,086
	2020

	13
	Котельная №57 (ДК п. Комсомольск)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 0,4
	0,4
	0,344
	0,400
	0,344
	2010

	14
	Котельная №13
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 0,63
	0,63
	0,542
	1,260
	1,083
	2020

	
	
	
	2
	КВР – 0,63
	0,63
	0,542
	
	
	2018

	15
	Котельная №14
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 0,63
	0,63
	0,542
	1,260
	1,083
	2018

	
	
	
	2
	КВР – 0,63
	0,63
	0,542
	
	
	2019

	16
	Котельная №18
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 0,63
	0,63
	0,542
	1,230
	1,058
	2020

	
	
	
	2
	КВР – 0,6
	0,6
	0,516
	
	
	2017


Данные о вместимости угольных складов

	Показатель 
	Ед.изм.
	Количество; характеристика

	Котельные на балансе организации
	ед.
	16

	Топливо:
	
	

	     - основное
	
	Бурый уголь Б2

	     - резервное
	
	Бурый уголь Б2

	Способ доставки 
	
	автотранспорт

	Вместимость складов и емкостей
	т (м3)
	1100


Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов; 

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненное ООО «Э - Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 3 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	Показатели
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом) бурый уголь

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	15,518
	15,54
	15,448
	15,083

	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
	13,890
	13,91
	13,554
	13,456

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	235,42
	236,74
	237,38
	237,93

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, 
тыс. Гкал
	1,628
	1,628
	1,893
	1,628

	%
	11,72
	11,7
	11,78
	10,43

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	269,3
	270,34
	269,96
	266,2


На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2027 год составит:
Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2027 год
	организация
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
г у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «Тисульская Энергетическая Компания» (Тисульский муниципальный округ), 

ИНН 4213010025 (бурый уголь)
	
	266,2


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Ресурс – Гарант» п. Тисуль, для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Ресурс – Гарант» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных. 

В эксплуатации Предприятия находится пять котельных.
Перечень котельного оборудования ООО «Ресурс – Гарант» р.п. Тисуль.
	№
	Наименование Котельной
	Тип котла
	№ котла
	Марка котла
	мощность котла
	Производительность котельной
	Год ввода в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	МВт
	Гкал/час
	Гкал/час
	

	1
	Котельная №1 Центральная
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	8,98
	2019

	
	
	
	2
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2018

	
	
	
	3
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2018

	
	
	
	4
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2019

	
	
	
	5
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2020

	
	
	
	6
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2016

	
	
	
	7
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2016

	
	
	
	8
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2018

	
	
	
	9
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2020

	2.
	Котельная №2  «РОНО»
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	4,28
	2021

	
	
	
	2
	«КВр-1,16
	1,16
	1,00
	
	2016

	
	
	
	3
	«КВр-1,5»
	1,5
	1,29
	
	2020

	
	
	
	4
	«КВр-1,16
	1,16
	1,00
	
	2017

	

	3.
	Котельная №6  «РТП»
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	4,71
	2018

	
	
	
	2
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2020

	
	
	
	3
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2015

	
	
	
	4
	КВР 1,0
	1,0
	0,86
	
	2014

	
	
	
	5
	КВР 1,0
	1,0
	0,86
	
	2014

	4.
	Котельная №9  «МУП СУ»
	Стальные секционные водогрейные
	1
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	2,72
	2019

	
	
	
	2
	КВР 1,0
	1,0
	0,86
	
	2014

	
	
	
	3
	КВР 1,0
	1,0
	0,86
	
	2014

	5.
	Котельная №19  «РЭП Мартайга»
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР 1,5
	1,5
	1,29
	3,28
	2020

	
	
	
	2
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2017

	
	
	
	3
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2017


Время перевозки топлива от разных поставщиков, 0,09 сут.;

Температурный график теплоносителя «95/70 ºС»;

Продолжительность отопительного периода - 5832 часов.;

Система теплоснабжения «закрытая/открытая»;

Материал тепловой изоляции трубопроводом «минвата, рубероид».

В качестве теплоносителя для теплоснабжения жилищно-коммунального сектора и промышленных объектов используется горячая вода.

Котельные предназначены для снабжения тепловой энергией административных, жилых зданий, промышленных объектов и собственных нужд предприятия. Котельные вырабатывают тепловую энергию в виде горячей воды с параметрами (давление < 0,6 МПа, температура 95°С).

В состав вспомогательного оборудования котельных входят дымососы, вентиляторы, сетевые и подпиточные насосы и т.д. 

Топливоподача не механизирована. Погрузка угля в тачки, перемещение их в места складирования в рабочую зону и подача в топку производится ручным способом. Склады топлива - на малых котельных в основном открытые, но на ряде относительно мощных котельных (более 2 Гкал/ч) закрытые.

В качестве топлива на котельной используются бурые угли Кайчакского разреза с низшей теплотворной способностью на рабочую массу 2500-3300 ккал/кг, который доставляется на котельные автомобильным транспортом.

Тепловые сети от котельных проложены в 2-х трубном исполнении подземным и надземным способом.

Средний по материальной характеристике диаметр 81,14 мм2. 

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- Документы, подтверждающие право владения имуществом;

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС зданий социального назначения;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов и котельных;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненное ООО «Э - Визор».
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом) бурый уголь

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	30,732
	30,942
	30,359
	30,213

	Отпуск  тепловой энергии, тыс. Гкал
	28,668
	28,848
	28,247
	28,121

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	239,19
	240,10
	240,84
	241,09

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, 
тыс. Гкал
	2,064
	2,094
	2,112
	2,093

	%
	7,20
	7,26
	6,9
	6,87

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	258,2
	259,3
	258,85
	259,04


На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2027 год составит:
Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2027 год
	организация
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
кг.у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг.у.т./Гкал

	ООО «Ресурс-Гарант» 

(Тисульский муниципальный округ), 

ИНН 4213010240
	 
	259,0


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения Котельная № 43 для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ООО «Тепловая компания «Актив» на 2027 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилась ООО «Тепловая компания «Актив» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной 
ООО «Тепловая компания «Актив».

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.

Котельная № 43 ООО «ТК «Актив» производит отпуск тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения жилого фонда, объектов соцкульбыта и прочих потребителей. 

Котельная № 43 работает на твердом топливе, каменном угле марки ССр и ДГР с низшей теплотой сгорания 5278 ккал/кг. 

Топливо от поставщиков автотранспортом доставляется на открытый склад котельной. Установленная тепловая мощность котельной составляет 8,57 Гкал/час.

Потребляемая мощность – 7,11 Гкал/час:

В котельной эксплуатируется 7 водогрейных котлов (КВр-1,45 – 4 шт., КВС, Ланкашир – 2 шт.). Плановый останов системы теплоснабжения на проведение планово- предупредительных ремонтных работ, испытаний и прочее составляет 15 дней.
Система теплоснабжения котельной №43 3-х трубная. 

 Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	Значения показателей

	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	 2027 г.

	
	план
	отчет
	план
	план
	расчет

	Производство тепловой энергии, Гкал
	70388,55
	15801,59
	15665,48
	15663,35
	15982,60

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	219,84
	223,1
	221,46
	219,33
	219,23

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	1925,54
	353,5
	394,98
	392,85
	409,04

	% 
	2,74
	2,24
	2,52
	2,51
	2,56

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	68463,00
	15448
	15270,50
	15270,50
	15573,56

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	226,0
	228,2
	227,2
	225,0
	225,0


Плановые значения на  2024 указаны вместе с котельными №№ 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41, так как ранее утверждались совместно.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2027 год составит:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2027 год

	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,

г. у.т./кВт. ч
	Тепловую,

кг у.т./Гкал

	ООО «Тепловая компания «Актив» 
(г. Киселевск) по узлу теплоснабжения котельная № 43 ИНН 4223117521
	 -
	225,0


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «ЭнергоТранзит» (г. Новокузнецк) для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на теплоисточнике Центральная ТЭЦ на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «ЭнергоТранзит» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от Центральной ТЭЦ 
г. Новокузнецка.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.

Центральная ТЭЦ ООО «ЭнергоТранзит» расположена в городе Новокузнецке Кемеровской области

Ввод в эксплуатацию котлоагрегатов ТЭЦ производился с 1932 г. по 1949 г.

 Основная производимая продукция ТЭЦ: электроэнергия, промышленный пар для нужд промплощадки и сторонних потребителей, тепло горячей воды для нужд отопления города и промплощадки, химочищенная вода для потребителей промплощадки и города, питательная (деаэрированная) вода для обеспечения технологических агрегатов цеха разделения воздуха и рельсобалочного цеха АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Технологическая схема ТЭЦ предусматривает выдачу тепловой энергии в виде горячей воды по температурному графику 150-70°С со срезкой на 125°С для целей отопления и горячего водоснабжения, по схеме открытого горячего водоразбора и отпуск тепловой энергии в виде пара.

Данные по располагаемой мощности на 01.01.2026г.


	Наименование
	Установленная 
	Располагаемая

	Электрическая мощность, МВт
	24,8
	24,8

	Тепловая мощность по отпуску теплоэнергии (Гкал/ч.)  и в том числе:
	802,8
	636,9

	на отопление;
	648,7 
	482,8

	на горячее водоснабжение;
	76,5
	76,5

	в производственном паре.
	77,6
	77,6


Для исполнения этих задач на ТЭЦ установлено 8 паровых котлов, пиковая водогрейная котельная (ПВК), система бойлеров, РОУ, турбоагрегат ПР-24-2,9-2 ст.№6, система ХВО.

  В связи с тем, что ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1932 г., оборудование морально и физически изношено. Тепловые нагрузки претерпели существенные изменения на ТЭЦ, произошли изменения и в составе оборудования.

Выведены из эксплуатации:

•
Турбоагрегаты ст. №.1,7 - (приказ Минэнерго №1083 от 09.10.2019 г.);

•
Турбоагрегаты ст. №3,4,5 - (приказ Минэнерго №1048 от 30.09.2022 г.).

•
Турбоагрегат ст.№6 перемаркирован с понижением мощности до 24,8 МВт, с 02.11.2024 г.

Паровые котлоагрегаты ст.№4.5.6 - находятся в длительной консервации, в связи со снижением тепловых нагрузок ТЭЦ и значительными дефектами.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	Показатели
	ед-цы изм.
	2023 г
	2024 г
	2025г
	2026 г
	2027г

	
	
	факт
	план
	факт
	план
	план

	Э выр
	тыс.кВт*ч
	138,82
	151,61
	138,82
	154,07
	138,82
	138,82

	Эотп
	
	91,0
	104,49
	91,2
	107,93
	93,69
	93,071

	Qотп
	тыс.Гкал
	1192,5
	1257,3
	1184,7
	1304,1
	1267,6
	1264,17

	В паре
	
	53,0
	52,4
	47,9
	46,1
	49,9
	36,08

	В гор.воде
	
	1139,5
	1204,9
	1136,8
	1258,0
	1217,7
	1228,09

	 В т.ч.ПВК
	
	454,0
	489,5
	365,9
	550,9
	457,8
	532,09

	вэ
	гр/кВт*ч
	226,0
	287,7
	224,8
	248,6
	223,9
	227,49

	втэ
	кГ/Гкал
	179,3
	165,4
	178,5
	150,6
	175,0
	174,01


Анализ показателей план-2027 г. и факта-2025 г.

Норматив удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии в 2027 г. ниже факта 2025г. на 21,11 г/кВт*час, а норматив удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии выше факта 2025 г. на 23,41 кг/Гкал, и это связано с тем, что в летний период 2025 г. в целях обеспечения договорных объемов реализации электроэнергии турбогенератор №6 находился в работе. При этом, в целях поддержания минимальной технически - возможной выработки электроэнергии производился сброс теплофикационного пара в атмосферу, что приводило к значительному увеличению затрат топлива по турбоагрегату и котлоагрегатам, и соответственно ТЭЦ в целом, и соответственно повлияло на КПД ТЭЦ в целом и на распределение затрат топлива на выработку и отпуск электроэнергии и тепла.

В период 2027 г. выработка электроэнергии ТЭЦ в летний период не планируется.

Анализ показателей план-2027г. и прогноза-2026 г.

Норматив удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии в 2027 г. Выше прогноза 2026 г. на 3,59 г/кВт*час, а также норматив удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии ниже прогноза 2026 г. на 1.0 кг/Гкал, и это связано с ростом производственной программы ТЭЦ по отпуску тепла потребителям на 7,1%. И в частности роста отпуска тепла в горячей воде котлами ПВК на 25,1%.

Расчеты нормативных удельных расходов топлива на 2027 г. произведены в последовательности, регламентированной макетом расчёта номинальных показателей, нормативных удельных расходов топлива на отпуск электроэнергии и тепла по утверждённым энергетическим характеристикам оборудования.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2027 год составит:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2027 год

	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,

г. у.т./кВт. ч
	Тепловую,

кг у.т./Гкал

	ООО «ЭнергоТранзит» 

(теплоисточник Центральная ТЭЦ) (г. Новокузнецк)

ИНН 5406603432
	227,49
	174,01


Экспертное заключение 

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

 по материалам, представленным ООО «ЭнергоТранзит» г. Новокузнецк для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных ООО «ЭнергоТранзит» на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «ЭнергоТранзит» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных .

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.

Предприятием обслуживается 15 угольных котельных, расположенных в г. Новокузнецке. На котельных предприятия установлено 55 котлов различной мощности с общей установленной мощностью 335,905 Гкал/ч и максимальной подключенной нагрузкой 160,72 Гкал/ч. Топливом для котельных служит каменный уголь марок ДГР класса 0-300 мм. На всех котлах предприятия проведены режимно-наладочные испытания.
 Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	 
	Значения показателей

	показатели
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	 
	план
	отчет
	план
	план
	расчет

	Производство тепловой энергии, Гкал
	444109
	395614
	444109
	397133
	390809

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал
	198,44
	204,5
	198,44
	195,48
	196,1

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	8106
	8106
	8106
	8415
	8365

	                                        %
	1,83
	1,83
	1,83
	2,12
	2,14

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	436003
	387508
	436003
	388718
	382444

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	202,1
	208,8
	202,1
	199,7
	200,4


На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2027 год составят:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2027 год

	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,

г. у.т./кВт. ч
	Тепловую,

кг у.т./Гкал

	ООО «ЭнергоТранзит» в контуре котельных г. Новокузнецка (Новокузнецкий городской округ),

ИНН 5406603432
	-
	200,4


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

по материалам, представленным АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Теплосиловое хозяйство для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной шахты «Полысаевская» на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Теплосиловое хозяйство (далее – Предприятие) 
с заявлением на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной шахты «Полысаевская».

Краткая техническая характеристика ЭСО

Котельная шахты «Полысаевская» на 3 котла КЕ-25/14 была построена и запущена в эксплуатацию в 1986 году в объеме реконструкции шахты, проведенной с целью повышения производственной мощности. В 2002 году была построена и введена в работу котельная-пристройка на еще один котел 
КЕ-10/14 для покрытия нагрузок, не предусмотренных основным проектом, а также для работы в летний период. Суммарная мощность котельной составляет 85 т/ч (51,17 Гкал/ч).

Внешним теплоносителем является вода.

Температурный график – 95-70 ºС. Для нагрева воздуха в калориферной установке используется вода с параметрами 150-70ºС. 

На балансе предприятия находятся сети, обслуживающие промплощадку шахты, а также сети, подающие энергию в жилой поселок, до границы балансовой принадлежности с ОАО «Энергетическая компания» г. Полысаево.

Общая протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия, составляет 4 619 м. (в двухтрубном исчислении).

Анализ представленных документов

Предприятие для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представило следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копию Устава;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- пояснительную записку;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- сведения о плановых значениях расхода топлива на планируемый период регулирования;

- сведения о плановых значениях выработки тепловой энергии 
на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- сведения о значениях нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Предприятие заявило на утверждение НУР в размере 198,52 кг.у.т./Гкал.

В результате анализа представленных расчетов специалистами РЭК Кузбасса выявлено следующее.

Согласно п. 8 Порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии утвержденного приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 323 (далее Порядок), выбор состава работающего оборудования и распределение тепловых нагрузок между отдельными агрегатами котельной базируются на принципах обеспечения надежного энергоснабжения потребителей и минимизации топливных затрат на отпуск энергии. При расчете НУР на 2027 год предприятие указывает в работе менее эффективные котлы, а также занижена рабочая тепловая нагрузка на котлы, тем самым завышая удельные показатели расхода топлива.

В расчетах предприятия не верно определен удельный расход воды на собственные нужды ХВО, исходной воды на 1 т химически очищенной воды в размере 0,064, то время как для при Na-катионировании с катионитом КУ-2-8 и жесткостью исходной воды 2 мг-экв/л (принято из режимной карты) коэффициент должен составлять 0,023.

В расчетах предприятия затраты на отопление помещений котельной приняты климатические данные в соответствии с устаревшим СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99, утвержденным Приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр, в то время как действует СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99, утвержденным Приказом Минстроя России от 08.08.2025 № 470/пр.

При определении расхода тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды в расчетах предприятия не обосновано значение показателя количество душевых сеток. РЭК Кузбасса отмечает, что согласно таблице 2 «СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 782) количество душевых сеток определяется из расчета одна душевая сетка на 15 человек, работающих в смену.

Специалистами РЭК Кузбасса выполнен перерасчет норматива.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	1
	2
	3
	4
	5

	по организации (в целом)

	 каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	49597,19
	49597,19
	47813,18
	47813,18

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	191,52
	191,52
	191,3
	191,3

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	1417,43
	1417,43
	1329
	1329

	%
	2,86
	2,86
	2,78
	2,78

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	48179,76
	48179,76
	46484,18
	46484,18

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	197,16
	197,16
	196,8
	196,8


На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2027 год составит:

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2027 год
	Организация
	Норматив на отпущенную тепловую энергию,

кг у.т./Гкал

	АО «СУЭК-Кузбасс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ), ИНН 4212024138
	196,8


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ПАО «ЧМК» (Гурьевский филиал                          ПАО «ЧМК»), для утверждения нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия на территории Гурьевского муниципального округа на 2027 год 

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ПАО «ЧМК» (Гурьевский филиал ПАО «ЧМК») (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение нормативов удельного расхода топлива 
на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия на территории Гурьевского муниципального округа на 2027 год.

Краткая техническая характеристика предприятия

ПАО «ЧМК» (Гурьевский филиал ПАО «ЧМК») имеет в своем составе участок котельных и тепловых сетей, в который входят следующие объекты теплоснабжения: котельная № 1, котельная № 2, участок тепло водоснабжения с бойлерной № 1, бойлерной № 2. На балансе предприятия числится 7 паровых котлов, общей производительностью 123 т/час, 10 пароводяных и 20 водоводяных подогревателей. Котельная №1 имеет химводоподготовку с Na- катионированием и деаэрацией. 

Котельная №2 находится в работе один месяц в летний период во время остановки на ремонт котельной №1.

Температурный график работы 125/70 оС, 95/70 оС, 65 оС (на нужды горячего водоснабжения). Регулирование температуры качественное, в зависимости от температуры наружного воздуха. Система теплоснабжения, закрытая на нужды отопления и открытая для горячего водоснабжения и технологические нужды предприятия. Прокладка трубопроводов произведена как в надземном, так и в подземном исполнении. Трубопроводы тепловых сетей изолированы матами минераловатными прошивными. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 11 914 м.

Основным видом топлива на котельной №1 являются кузнецкие угли рядовых марок ДР. Доставка топлива осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом в течение 3 суток. На котельной № 2 основным видом топлива является мазут марки М-100.

Структура и качество сжигаемого угля и мазута определены по сертификатам качества.

Угольные склады участка промышленных котельных вмещают 8 600 тонн угля.

Анализ представленных документов

Предприятие для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной предприятия представило следующие расчетно-обосновывающие материалы:

- копию Устава;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительную записку;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет нормативов удельных расходов топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и горячего водоснабжения жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- копии режимных карт;

- расчет удельного расхода топлива.

Предприятие заявило на утверждение НУР в размере 184,02 кг.у.т./Гкал для каменного угля.

В результате анализа представленных расчетов специалистами РЭК Кузбасса выявлено следующее.

Согласно п. 8 Порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии утвержденного приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 323 (далее Порядок), выбор состава работающего оборудования и распределение тепловых нагрузок между отдельными агрегатами котельной базируются на принципах обеспечения надежного энергоснабжения потребителей и минимизации топливных затрат на отпуск энергии. При расчете НУР на 2027 год предприятие указывает в работе менее эффективные котлы, а также занижена рабочая тепловая нагрузка на котлы, тем самым завышая удельные показатели расхода топлива. Кроме того в расчете присутствуют арифметические ошибки.

Специалистами РЭК Кузбасса выполнен перерасчет норматива.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	Значения показателей

	
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	план
	план
	план
	расчет

	1
	2
	4
	6
	7

	По видам топлива

	Каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	-
	124135,08
	119540
	116587,93

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	-
	180,21
	178,8
	178,8

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	-
	1699,95
	1699
	1670,15

	%
	-
	2,06
	1,49
	1,5

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	-
	122435
	117842
	114917,78

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, 
кг у.т./Гкал
	-
	182,9
	181,5
	181,5

	Мазут

	Производство тепловой энергии, Гкал
	-
	1010,48
	1073
	1417,93

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./Гкал
	-
	172,8
	173,0
	172,77

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	-
	29,44
	30,08
	33,49

	%
	-
	3,1
	2,8
	2,5

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	-
	981,04
	1043
	1384,44

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, 
кг у.т./Гкал
	-
	178,3
	178,3
	177,2


На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2027 год составит:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2027 год
	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал

	ПАО «ЧМК» (Гурьевский филиал 
ПАО «ЧМК»), ИНН 7450001007
	Каменный уголь

	
	181,5

	
	Мазут

	
	177,2


Экспертное заключение 

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

 по материалам, представленным АО «Каскад-Энерго» г Анжеро-Судженск для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловой электростанции на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
АО «Каскад-Энерго» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловой электростанции АО «Каскад-энерго».

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловой электростанции представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка по ТЭЦ;

- расчеты удельных расходов топлива по ТЭЦ на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

АО «Каскад-энерго» расположено в промышленной зоне города 
Анжеро-Судженск. В состав АО «Каскад-энерго» входят четыре цеха: котельный, турбинный, топливно-транспортный, электрический.

Котельный цех предназначен для производства пара и подогрева сетевой воды системы централизованного теплоснабжения. 

В цехе установлено 5 паровых котла Бийского котельного завода с номинальной проектной производительностью 25 т/час, давлением пара 13 кгс/см2 и температурой пара 270 0С.

В цехе установлено 4 водогрейных котла Дорогобужского котельного завода и 1 водогрейный котел, изготовленный ООО «Кузбасстеплосервис», с номинальной проектной теплопроизводительностью 20 Гкал/час. 

В качестве топлива используются каменные рядовые угли марок ДР, ДРОК.

В турбинном цехе установлено 2 турбоагрегата типа: ТГ3,5А/10,5 Р12/1,2 
ст. № 1; П-6-1,2/0,5 ст. № 2.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

Динамика основных технико-экономических показателей

тепловой электростанции АО «Каскад-Энерго»

	Показатель
	Норматив на 2024 год
	Норматив на 2025 год
	Норматив на 2026 год
	Норматив на регулируемый 2027 год

	Выработка электроэнергии, тыс.кВт.ч
	28710
	29120
	29460
	29581

	Выработка электроэнергии по теплофикационному циклу, тыс.кВт.ч
	22710
	22813
	23298
	23372

	  То же, в % от общей выработки
	79
	78
	79
	79

	Отпуск электроэнергии, тыс.кВт.ч
	11840
	12250
	12804
	12881

	Отпуск тепла, Гкал, в том числе:
	279617
	283 341
	272 836
	271748

	· с паром на технологические нужды
	
	
	
	

	·  с горячей водой
	279617
	283 341
	272 836
	271748

	· отработавшим паром
	151168
	152 368
	157009
	157155

	·  от РОУ и котлов
	
	
	
	

	·  от ПВК
	128 449
	130 974
	115 827
	114593

	Структура сжигаемого топлива, %:
	
	
	
	

	Уголь
	100
	100
	100
	100

	мазут
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Коэффициент использования 

установленной мощности, %:

· электрической
	36
	36
	37
	37

	· тепловой мощности отборов турбин
	37
	
	39
	38

	Норматив удельного расхода топлива на отпуск:
	
	
	
	

	· электроэнергии, г/кВт.ч
	1775,3
	1763,5
	1652,0
	1636,7

	· тепла, кг/Гкал
	180,9
	180,4
	180,5
	180,4


На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2027 год составит:

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от электростанции на 2027 год
	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,

г у.т./кВт. ч
	Тепловую,

кг у.т./Гкал

	АО «Каскад-Энерго», г. Анжеро-Судженск Кемеровской области-Кузбасса
	-
	180,5


Экспертное заключение 

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

 по материалам, представленным ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ООО ХК «СДС-Энерго» (по узлу теплоснабжения – Междуреченская котельная, 
г. Междуреченск) на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО ХК «СДС-Энерго» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ООО ХК «СДС-Энерго».

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненное ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В котельной установлено три водогрейных котла: 1 котел ДКВр 10/13 (№2) и 2 котла КВ-Р-11,63-95 (КВ-ТС-10-95) (№1,3). Установленная тепловая мощность котельной составляет 37 Гкал/ч. Расчетная присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 29,364 Гкал/ч.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
	79,568
	79,568
	77,266
	77,266

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	78,496
	78,496
	76,203
	76,203

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	172,22
	172,22
	172,19
	172,19

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	1,073/1,35
	1,073/1,35
	1,063/1,38
	1,063/1,38

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	174,58
	174,58
	174,59
	174,59

	по видам топлива

	        газ

	Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
	
	
	
	

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	
	
	
	

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	
	
	
	

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/%
	
	
	
	

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	
	
	
	

	     каменный уголь

	Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
	79,568
	79,568
	77,266
	77,266

	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
	78,496
	78,496
	76,203
	76,203

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	172,22
	172,22
	172,19
	172,19

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	1,073/1,35
	1,073/1,35
	1,063/1,38
	1,063/1,38

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	174,58
	174,58
	174,59
	174,59


На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2027 год составит:

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на 
отпущенную тепловую энергию от котельной на 2027 год

	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,

г. у.т./кВт. ч
	Тепловую,

кг у.т./Гкал

	ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово (по узлу теплоснабжения – Междуреченская котельная, г. Междуреченск)
	-
	174,6


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Теплоресурс» село Малая Салаирка, Гурьевский муниципальный округ, для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию от котельных ООО «Теплоресурс»
на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Теплоресурс» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию от котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на 
отпущенную в сеть тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительная записка по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

Предприятие эксплуатирует 13 котельных суммарной установленной мощностью 43,8 Гкал/ч. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 32620 метров, средним диаметром 102 мм. Температурный 
график- 95/70 ºС.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	66,278
	66,282
	66,290
	66,294

	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
	63,622
	63,622
	63,622
	63,622

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	186,87
	186,91
	186,95
	186,96

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	2,656/

4,01
	2,660/

4,01
	2,668/

4,02
	2,672/

4,03

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	194,7
	194,7
	194,8
	194,8

	по видам топлива

	        газ

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	
	
	
	

	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
	
	
	
	

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	
	
	
	

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/%
	
	
	
	

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	
	
	
	

	     каменный уголь

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	66,278
	66,282
	66,290
	66,294

	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
	63,622
	63,622
	63,622
	63,622

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	186,87
	186,91
	186,95
	186,96

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	2,656/

4,01
	2,660/

4,01
	2,668/

4,02
	2,672/

4,03

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	194,7
	194,7
	194,8
	194,8


.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2027 год составит:
Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2027 год

	организация

	норматив на отпущенную тепловую энергию

	
	кг у.т./Гкал

	ООО «Теплоресурс» село Малая Салаирка 
Гурьевский муниципальный округ

Кемеровская область-Кузбасс
	194,8


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО санаторий «Кедровый Бор», 
для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия на территории Кемеровского муниципального округа на 2027 год 

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО санаторий «Кедровый бор» (далее – Предприятие) с заявлением 
на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной предприятия на территории Кемеровского муниципального округа на 2027 год.

Краткая техническая характеристика предприятия

ООО санаторий «Кедровый бор» осуществляет теплоснабжение санатория и двух многоквартирных домов в д. Подъяково. 

Подъем воды осуществляется от собственных скважин. Далее холодная 
вода проходит очистку в модульную очистную установку. 

В котельной установлено 4 котла суммарной производительностью 
5,92 Гкал/ч. Три котла работают в отопительный период, один котел установлен в пристройке к котельной и в отопительный период находится на консервации. 

Уголь поступает на склад, далее грейфером подается в дробилку и конвейером в бункеры угля котлов. Согласно фактическому графику работы котлов – в холодные месяца в работе 2 котла. Бак запаса холодной воды установлен вне помещения котельной. Система теплоснабжения открытая, работает 
по температурному графику 95/70 оС.

Общая протяженность тепловых сете 906 м в двухтрубном исчислении. Частично наземное, частично подземное расположение.

Тепло к дому № 1 идет от котельной через гаражи (котельная-гаражи=47,5 м; гаражи-дом № 1=45 м).

Тепло к дому № 2 идет от котельной через бассейн 
(котельная- бассейн = 117,5 м; бассейн-дом № 2= 85 м).
Анализ представленных документов

Предприятие для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной предприятия представило следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копию уставных и регистрационных документов;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительную записку;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет нормативов удельных расходов топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- копии режимных карт;

- расчет удельного расхода топлива/

Предприятие заявило на утверждение НУР в размере 225,98 кг.у.т./Гкал.

В результате анализа представленных расчетов специалистами РЭК Кузбасса выявлено следующее.

В расчетах предприятия затраты на отопление помещений котельной приняты климатические данные в соответствии с устаревшим СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99, утвержденным Приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр, в то время как действует СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99, утвержденным Приказом Минстроя России от 08.08.2025 № 470/пр.

При определении расхода тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды в расчетах предприятия не обосновано значение показателя количество душевых сеток. РЭК Кузбасса отмечает, что согласно таблице 2 «СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 782) количество душевых сеток определяется из расчета одна душевая сетка на 15 человек, работающих в смену.

Коэффициенты старения, применяемые предприятием для котлоагрегатов, не соответствует паспортам котлов.

Специалистами РЭК Кузбасса выполнен перерасчет норматива.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 № 323, за исключением указанных выше замечаний.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	Значения показателей

	
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	план
	план
	план
	расчет

	Каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	5037,11
	5037,11
	5037,65
	5 023,71

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./Гкал
	217,54
	217,54
	218,74
	218,12

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	146,63
	146,63
	147,17
	133,23

	%
	2,91
	2,91
	2,92
	2,65

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	4890,48
	4890,48
	4890,48
	4 890,48

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, 
кг у.т./Гкал
	224,1
	224,1
	225,3
	224,06


На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2027 год составит:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2027 год
	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал

	ООО санаторий «Кедровый Бор» (Кемеровский муниципальный округ),

ИНН 4234006397
	Каменный уголь

	
	224,1


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

по материалам, представленным ООО «Тепловая компания» (г. Мыски) для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Тепловая компания» (г. Мыски) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной.

В эксплуатации ООО «Тепловая компания» находится 1 котельная. В котельной установлено 6 котлов, два водогрейных и четыре паровых. По всем котлам в 2024 году выполнены режимно-наладочные мероприятия, с составлением режимных карт. Технические характеристики оборудования котельных приведены в таблице «Техническая характеристика оборудования отопительных котельных».

Технические характеристики оборудования отопительных котельных 

ООО «ТК» (г. Мыски)

	Котельная населенного пункта
	Наименование котельной
	Тип и количество котлов
	Производительность котельной, Гкал/ч, т/ч
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Г кал/ч
	Завод изготовитель котлов
	Г од ввода в эксплуатацию котлов
	Вид топлива
	Тип ХВО
	Тип автоматики регулирования
	Тип деаэраторов
	Наличие и тип охладителей выпара
	Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета
	Давление и температура пара
	Тип экономайзера
	Температура уходящих газов гр. С
	Наличие режимных карт, средний КПД котлов

	г. Мыски
	Котельная  центральной части города Мыски
	Водогр.
	 КВТС 20-150 №1
	20,00
	27,615
	Дорогобужский котельный завод
	1991
	Каменный уголь
	Na-катионирование
	дистанционная
	ДСА 100/25
	ОВА
	СПТ962
	-
	-
	165
	Да/76,33

	
	
	Водогр.
	 КВТС 20-150 №2
	20,00
	
	Дорогобужский котельный завод
	2007
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	Да/76,57

	
	
	Паровой
	КЕ 25-14 №3
	16,50
	
	Бийский котельный завод
	1993
	
	
	
	
	
	
	P=13 кгс/см2, t=194ºС
	Чугунный блочный с газоимпульсной очисткой ЭБ1-646И
	
	Да/81,61

	
	
	Паровой
	КЕ 25-14 №4
	16,50
	
	Бийский котельный завод
	2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Да/79,58

	
	
	Паровой
	ДКВР 20-13 №5
	13,20
	
	Бийский котельный завод
	2004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Да/80,22

	
	
	Паровой
	ДКВР 20-13 №6
	13,20
	
	Бийский котельный завод
	1974
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Да/75,81


ООО «Тепловая компания» производит отпуск тепловой энергии на нужды отопления и ГВС. 

- установленная мощность котельной -99,4 Гкал/ч;

- присоединенная нагрузка – на отопление 26,017  Гкал/, на ГВС 1,516 Гкал/час;

- основное и резервное топливо – каменный уголь марки ДР;

- характеристика топливного хозяйства – на предприятии имеется крытый угольный склад вместимостью до 11000 тн;

- график отпуска тепловой энергии -105/70 ⁰С;

- вид системы теплоснабжения – открытая, 2-х трубная;

- организация учета отпуска тепловой энергии – «есть»;

- проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов – «есть».

Температурный график работы тепловых сетей 105/70 °С. В котельной установлена система ХВО:

	Исходная (сырая) вода
	Деаэрация

	До подогревателя
	После подогревателя
	Жёсткость
	Тип и

марка

деаэратора
	Марка охладителя выпара
	Давление

выпара из деаэратора
	Температура выпара из деаэратора

	Давле

ние
	Темпера

тура
	Давле

ние
	Температура
	
	
	
	
	

	кгс/см2
	0С
	кгс/см2
	0С
	мкг-экв/дм3
	
	
	кгс/см2
	0С

	5,4
	2-21
	5
	37
	2000
	ДСА 100/25
	ОВА
	0,7
	104


Система теплоснабжения ООО «Тепловая компания» работает по открытой схеме. Тепловые сети имеют как надземную, так и подземную прокладку – канальную. Участки тепловых сетей выполнены в двухтрубном исполнении. Изоляция – мин. вата, стеклоткань.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом) каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	109217,2
	107666,8
	106388,8
	106737,5

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	186,14
	187,65
	188,24
	188,25

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	3267,43
	3210,12
	3200,39
	3624,11

	%                
	2,99
	2,98
	3,01
	3,40

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	105949,77
	104456,7
	103188,5
	103113,4

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	191,9
	193,42
	194,1
	194,9


Увеличение удельного расхода топлива вызвано увеличением количества растопок котлоагрегатов по факту 2025 года. 

Увеличение удельного расхода топлива обусловлено снижением отпуска тепловой энергии в сеть, что отразилось на средневзвешенном нормативе удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, так как расчет произведен по режимным картам, и увеличило долю собственных нужд.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2027 год составит:

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2027 год
	Организация
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
кг у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «Тепловая компания» ИНН 4205389843 (Мысковский городской округ)
	-
	194,9


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

по материалам, представленным ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный округ) для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный округ)
(далее – Предприятие) с заявлением на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2027 год.

Краткая техническая характеристика предприятие

Система централизованного теплоснабжения ООО СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области) состоит из следующих источников тепловой энергии:

	Наименование организации
	Вид котла
	Марка котла

	Котельная ООО СПК «Чистогорский»
	Паровой
	КЕ-25-14С

	
	Паровой
	КЕ-25-14С

	
	Водогрейный
	КВ-ТС-20-150П

	
	Водогрейный
	КВ-ТС-20-150П

	
	Водогрейный
	КЕВ-25-14с ((КЕ-25-14С) (переведен в водогрейный режим)


Оборудование, находится в ведении ООО СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный округ) на правах собственности. 

 Котельная отопительно-производственная обеспечивает выработку тепла на отопление и горячее водоснабжение поселка «Чистогорский».

Установленная мощность котельной - 84 Гкал/час. 

Температурный график работы 95/70 ⁰С. Регулирование температуры качественное, в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Система теплоснабжения, открытая в поселке и закрытая на комплексе. Прокладка трубопроводов надземная. 

Тепловые сети до границы раздела в поселке принадлежат предприятию ООО СПК «Чистогорский». Трубопроводы тепловых сетей изолированы матами минераловатными прошивными. Покрывной слой – рубероид, сталь оцинкованная.

Топливом является каменный уголь марки ДР. Резервного топлива нет. Угольный склад, открытый с железнодорожной эстакадой. Доставка угля осуществляется авто и железнодорожным транспортом. 

На котельной проведены режимно- наладочные испытания для всех котлов.

Анализ представленных документов

Предприятие для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представило следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копию Устава;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- пояснительную записку;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- сведения о плановых значениях расхода топлива на планируемый период регулирования;

- сведения о плановых значениях выработки тепловой энергии 
на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- сведения о значениях нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Предприятие заявило на утверждение норматив удельного расхода топлива (далее – НУР) в размере 183,51 кг.у.т./Гкал.

В результате анализа представленных расчетов специалистами РЭК Кузбасса выявлено следующее.

Согласно п. 8 Порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии утвержденного приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 323 (далее Порядок), выбор состава работающего оборудования и распределение тепловых нагрузок между отдельными агрегатами котельной базируются на принципах обеспечения надежного энергоснабжения потребителей и минимизации топливных затрат на отпуск энергии. При расчете НУР на 2027 год предприятие указывает в работе менее эффективные котлы, а также занижает рабочую тепловую нагрузку на котлы, тем самым завышая удельные показатели расхода топлива.

При расчете расхода тепловой энергии на технологические нужды химводоочистки предприятием в 10 раз завышен удельный расход воды на собственные нужды ХВО, исходной воды на 1 т химически очищенной воды.

Специалистами РЭК Кузбасса выполнен перерасчет норматива в соответствии с выявленными замечаниями.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	1
	2
	3
	4
	5

	по организации (в целом)

	Каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	197093,07
	195759,65
	195392,85
	195392,85

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	174,47
	178,82
	178,82
	178,82

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	4337,55
	3004,13
	2655,01
	2655,01

	%
	2,20
	1,53
	1,36
	1,36

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	192755,52
	192755,52
	192737,84
	192737,84

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	178,40
	181,61
	181,28
	181,28


На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2027 год составит:

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2027 год
	Организация
	Норматив на отпущенную тепловую энергию,

кг у.т./Гкал

	ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный округ), ИНН 4238013194
	181,3


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «КОТК» (г. Киселевск), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию 
от котельных ООО «КОТК» на 2027 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «КОТК» (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

Краткая техническая характеристика предприятия

ООО «КОТК» обслуживает 12 котельных установленной 
мощностью 95,832 Гкал/ч и один центральный тепловой пункт. Производство и реализация тепловой энергии и горячего водоснабжения является основным видом деятельности предприятия.

Технические характеристики оборудования отопительных 
котельных ООО «КОТК» (г. Киселевск)

	№ котла
	Марка котлов
	Мощность котла, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	2
	3
	4

	Котельная №1

	1
	НР-18
	1,11
	2005

	2
	НР-18
	1,11
	2004

	3
	НР-18
	1,11
	2008

	Котельная №36

	1
	НР-18
	1
	2007

	2
	НР-18
	1
	2007

	3
	НР-18 
	1
	2006

	4
	НР-18 
	1
	2009

	Котельная №15а

	1
	THH-Uve 8000 №1
	6,9
	2011

	2
	THH-Uve 8000 №2
	6,9
	2011

	3
	THH-Uve 8000 №3
	6,9
	2011

	Котельная №10

	1
	НР-18
	0,8
	2006

	2
	НР-18 
	0,8
	2005

	3
	НР-18 г/в
	0,8
	2007

	4
	КВр-0,23
	0,2
	2014


	1
	2
	3
	4

	Котельная №2

	1
	НР-18
	0,876
	2004

	2
	НР-18
	0,876
	2004

	3
	НР-18 
	0,876
	2005

	4
	НР-18 
	0,876
	2006

	5
	НР-18
	0,876
	2005

	6
	НР-18
	0,876
	2007

	7
	НР-18 г/в
	0,876
	2007

	8
	НР-18 г/в
	0,876
	2006

	Котельная №38

	1
	НР-18
	0,8
	2005

	2
	НР-18
	0,8
	2005

	3
	НР-18
	0,8
	2006

	4
	НР-18
	0,9
	2010

	5
	НР-18
	0,8
	2007

	Котельная №9

	1
	НР-18 г/в
	1
	2006

	2
	НР-18 г/в
	1
	2004

	3
	НР-18 г/в
	1
	2004

	4
	НР-18
	1
	2005

	5
	КВс-1,45
	1,25
	2010

	6
	КВс-1,45
	1,25
	2010

	7
	НР-18 
	1,6
	2001

	8
	НР-18 
	1,6
	2000

	9
	НР-18 
	1,6
	2000

	Котельная №30

	1
	НР-18
	1,2
	2007

	2
	НР-18
	1,2
	2006

	3
	НР-18 
	0,876
	2004

	4
	НР-18 
	0,876
	2006

	5
	НР-18
	0,876
	2007

	6
	НР-18
	1,2
	2006

	7
	НР-18 
	0,876
	2007

	Котельная 46а

	1
	КWZ-2000 №1
	1,72
	2007

	2
	КWZ-2000 №2
	1,72
	2007

	3
	КWZ-2000 №3
	1,72
	2007

	4
	КWZ-2000 №4
	1,72
	2007

	5
	КWZ-2000 №5
	1,72
	2007


	1
	2
	3
	4

	Котельная №5

	1
	КВр-1,16
	1
	2011

	2
	КВр-1,16
	1
	2011

	3
	КВр-0,39
	0,34
	2013

	Котельная №8а

	1
	КВ-Р-4,65-115
	4
	2025

	2
	КВ-Р-4,65-115
	4
	2025

	3
	КВ-Р-4,65-115
	4
	2025

	Котельная №37

	1
	КВр-1,45 №1
	1,25
	2014

	2
	КВр-1,45 №2
	1,25
	2014

	3
	КВр-1,45 №3
	1,25
	2020

	4
	КВр-1,45 №4
	1,25
	2012

	5
	КВр-1,45 №5
	1,25
	2011

	6
	КВр-1,45 №6
	1,25
	2020

	7
	КВр-1,45 №7
	1,25
	2020

	8
	НР-18 №8
	1
	2009


	9
	НР-18 №9
	1
	2005

	10
	НР-18 №10
	1
	2007

	11
	НР-18 №11
	1
	2007


Система теплоснабжения закрытая, отопительный период 242 дня, температурный график работы тепловых сетей 95/70 ºС. Горячее водоснабжение осуществляется в летний период в течение 105 дней.

Анализ представленных документов

Предприятие для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предоставило следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копию Устава;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительную записку;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- паспорт котельной (в качестве подтверждения площади котельной);

- копии паспортов котлов;

- копии режимных карт котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

- экспертное заключение ООО «Госэнерготариф» по результатам проведения экспертизы расчета нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных ООО «КОТК» на 2027 год;

- экспертное заключение ООО «Госэнерготариф» по результатам проведения экспертизы расчета нормативов создания запасов топлива на котельных 
ООО «КОТК» на 2027 год.

В таблице 2 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по видам топлива

	каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	135266,56
	134982,57
	133840,04
	133779,62

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	209,82
	210,29
	208,28
	208,45

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	3627,12
	3339,33
	3220,26
	3152,65

	%                
	2,68
	2,47
	2,41
	2,36

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	131813,61
	125028,85
	130619,78
	130626,98

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	215,60
	215,62
	213,4
	213,48


На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2027 год составит:

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2027 год
	Организация
	Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал

	ООО «Киселевская объединенная тепловая компания», (Киселевский городской округ), ИНН 4211023156
	213,5


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

по материалам, представленным ООО «УТС» (г. Междуреченск), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «УТС» (г. Междуреченск) (далее – Предприятие)  с заявлением на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию котельных.

На балансе ООО «УТС» г. Междуреченск имеются 4 котельных, работающих на каменном угле, подлежащие тарифному регулированию. Котельная № 12 функционирует 7272 часа, котельная № 4а-5а функционирует 7296 часов, остальные котельные функционируют 5808 часов и обеспечивают потребности подключенных потребителей в отоплении и горячем водоснабжении. В межотопительный период во время проведения ремонтных работ нагрузка котельной № 4а-5а переключается на котельную № 12 и наобо​рот. Часы работы тепловой сети от котельных 4а-5а, 12  благодаря перемычке  (в ТК-2 ) независимо от ремонта котельных  составляют 8424  часа.  

Общая установленная мощность котельных ООО «УТС» на 2026 г. составила 62,7 Гкал/ч:

	Котельная населенного пункта
	Наименование котельной
	Тип котла
	Год ввода в эксплуатацию
	номинальная производительность котла, Гкал/ч

	г. Междуреченск
	котельная 4а-5а
	Паровой
	ДКВР 20/13 №1
	1973
	11,4

	
	
	Паровой
	ДКВР 20/13 №2
	1973
	11,4

	
	
	Паровой
	ДКВР 20/13 №3
	2014
	11,4

	
	котельная №12
	Водогр.
	КВ-Р7,56-115 № 1
	2024
	6,5

	
	
	Водогр.
	КВ-Р7,56-115 № 2
	2024
	6,5

	
	
	Водогр.
	КВ-Р7,56-115 № 3
	2024
	6,5

	
	
	Водогр.
	КВ-Р7,56-115 № 4
	2024
	6,5

	п. Камешок
	котельная 
п. Камешок
	Водогр.
	Е 1/9
	2008
	0,6

	
	
	Водогр.
	КВр-0,7 К
	2013
	0,6

	
	
	Водогр.
	Е 1/9
	2003
	0,6

	п. Ортон
	котельная  
п. Ортон
	Водогр.
	НР-18
	2005
	0,35

	
	
	Водогр.
	НР-18
	2005
	0,35


На котельных № 4а-5а,12 имеется химводоподготовка. Умягчение воды производится по двухступенчатой схеме, фильтры заполнены катионитом КУ-2-8. Кроме установок Na-катионирования предусмотрена атмосферная деаэрация воды.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 2 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом) каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	136093
	127358,1
	126887,3
	127698,9

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	175
	186,5
	186,6
	186,6

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	6493
	3078,5
	3062,8
	3145,8

	%
	5
	2,4
	2,4
	2,5

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	129600
	124279,6
	123824,5
	124553,1

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	184,2
	191,2
	191,2
	191,4


Рост удельного расхода топлива в 2025 году вызван переходом котельной № 12 с паровых котлов на водогрейные, т.к. водогрейные котлы имеют меньший КПД. Также влияние оказало составление новых режимных карт на котлоагрегаты котельной № 4а-5а, по результатам режимно-наладочных испытаний определено, что КПД котлов снизился относительно прошлых испытаний.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2027 год составят:

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2027 год
	организация

	Вид топлива
	Норматив на отпущенную энергию

	
	
	Электрическую,
кг у.т./кВтч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «Управление тепловых систем», 
ИНН 4205369653 (Междуреченский городской округ)
	Каменный уголь
	-
	191,4


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2027 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных. 

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.

В настоящее время МП «ГУЖКХ» эксплуатирует 2 газовых котельных в 
г. Новокузнецк. 

Котельные МП «ГУЖКХ» находятся по следующим адресам:

- 652152, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, 
д. 56а;

- 652152, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, д. 1В.

Котельные МП «ГУЖКХ» предназначены для обеспечения теплоснабжения и ГВС подключенных потребителей.

Установленная тепловая мощность котельных составляет 20,75 Гкал/ч.

Параметры теплоносителя (вода):

котловой контур – 110/80° С;

сетевой контур - 95/70° С со срезкой на 70°С.

Схема работы котельных - закрытая двухконтурная, двухтрубная. Наличие закрытого котлового контура циркуляционной воды обеспечивает долгосрочную и надежную работу котлов.

	Наименование котельной
	Тип котла
	Год ввода в эксплуатацию
	номинальная производительность котла, Гкал/ч

	Котельная Авиаторов, 56
	Водогр.
	Buderus Logano S 825 L №1
	2012
	4,4

	
	Водогр.
	Buderus Logano S 825 L №2
	2012
	4,55

	
	Водогр.
	Buderus Logano S 825 L №3
	2012
	4,44

	Котельная Авиаторов, 1В
	Водогр.
	Bosch UT-M 24*6 №1
	2019
	2,61

	
	Водогр.
	Bosch UT-M 18*6 №2
	2019
	2,14

	
	Водогр.
	Bosch UT-M 24*6 №3
	2019
	2,61


В качестве основного вида топлива используется газ с низшей теплотой сгорания 8350 Гкал/кг.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 2 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2024 г.
	 2025 г.
	 2026 г.
	 2027 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	всего

	Производство тепловой энергии, Гкал
	56824
	65420
	63108
	60269

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	155,72
	155,72
	156,3
	156,24

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	506
	582
	493
	481

	%
	0,89
	0,89
	0,78
	0,8

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	56318
	64838
	62615
	59788

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	157,1
	157,1
	157,5
	157,5

	Газ

	Производство тепловой энергии, Гкал
	56823,42
	65419,42
	60368
	57783,1

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	155,72
	155,72
	156,4
	156,35

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	505,42
	581,42
	452
	440,93

	%
	0,89
	0,89
	0,75
	0,76

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	56318
	64838
	59916
	57342,18

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	157,1
	157,1
	157,6
	157,55

	Дизтопливо

	Производство тепловой энергии, Гкал
	60,58
	60,58
	2740
	2485,9

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	155,97
	155,97
	153,8
	153,9

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	0,58
	0,58
	41
	40,7

	%
	0,96
	0,96
	1,49
	1,61

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	60
	60
	2699
	2445,82

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	157,49
	157,49
	156,1
	156,21


На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2027 год составит:

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2027 год
	Организация
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
кг.у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг.у.т./Гкал

	МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк), ИНН 4253026631
	-
	157,5

	Природный газ
	
	157,6

	Дизельное топливо
	
	156,2


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

 по материалам, представленным МКП ММО «Ресурс» Мариинский муниципальный округ, для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию от котельных МКП ММО «Ресурс» на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
МКП ММО «Ресурс» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительная записка по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Предприятие эксплуатирует 13 водогрейных котельных, расположенных на территории Мариинского муниципального округа. Схема теплопроводов двухтрубная, тупиковая, работающая по температурному графику 95/70 градусов. Общая протяженность сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 23907 метров. Летнее горячее водоснабжение отсутствует.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	
	план
	план
	расчет
	расчет

	по организации (в целом)
	
	
	
	

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	31,146
	31,149
	31,145
	30,928

	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
	30,218
	30,218
	30,218
	30,049

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	238,7
	220,30
	249,51
	238,01

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	0,928/

2,98
	0,931/

2,99
	0,927/

2,98
	0,879/

2,84

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	246,02
	227,08
	257,19
	244,97

	по видам топлива

	бурый уголь*

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	20,519
	
	31,145
	18,152

	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
	19,771
	
	30,218
	17,542

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	249,25
	
	249,51
	248,76

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/%
	0,747/

3,64
	
	0,927/

2,98
	0,61/

3,36

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	258,70
	
	257,19
	257,4

	     каменный уголь*

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	10,628
	31,149
	
	12,776

	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
	10,447
	30,218
	
	12,507

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	218,69
	220,30
	
	222,94

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	0,181/

1,70
	0,931/

2,99
	
	0,269/

2,1

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	222,50
	227,08
	
	227,73


*- На 2023 год на буром угле планировалась работа 12 котельных, на каменном угле – 2 котельных. На 2024 год на буром угле планировалась работа 13 котельных, на каменном угле – 1 котельная. На 2025 год работа всех котельных планировалась на каменном угле. На 2026 год работа всех котельных планируется на буром угле. На 2027 год на буром угле планируется работа 11 котельных, на каменном угле – 2 котельных.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2027 год составит:
Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию от котельных на 2027 год

	организация

	норматив на отпущенную тепловую энергию, 

	
	Электрическую, 

кг у.т./кВтч
	Тепловую,

кг у.т./Гкал

	МКП ММО «Ресурс»

Мариинский муниципальный округ
	Каменный уголь

	
	-
	227,7

	
	Бурый уголь

	
	
	257,4


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным МП «Исток» г. Киселевск для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию 
от котельных МП «Исток» на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось МП «Исток» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненное ОАО «АЭЭ».

Предприятию распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом г. Киселевска от 03.07.2019 № 410-р передано имущество на праве хозяйственного ведения. 

В состав переданного имущества входят котельные №№ 19, 34 (ЦТП), 33, 34 г. Киселевска.

Распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом от 04.12.2020 № 810-р передано имущество на праве хозяйственного ведения. В состав переданного имущества входит котельная №50 г. Киселевска.

Распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом от 31.10.2022 № 916-р передано имущество на праве хозяйственного ведения. В состав переданного имущества входит котельная Гидроузел г. Киселевскка.

Распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом от 26.12.2023 № 1013-р передано имущество на праве хозяйственного ведения. В состав переданного имущества входит котельная 49 г. Киселевска.

А так же тепловые сети от данных котельных протяженностью 36,2435 км в двухтрубном исчислении.

Температрный график работы тепловых сетей 110/70°С котельные №№ 19, 34 (открытый водоразбор), котельная № 33 115/70 °С (открытый водоразбор), котельная № 34 (ЦТП) 110/70 °С (закрытый водоразбор), №50 95/70 °С (открытый водоразбор), котельная Гидроузел, №49 - 95/70 °С (закрытый водоразбор).

В эксплуатации находятся 6 котельных и 2 тепловых пункта, имущество передано предприятию на праве хозведения.

Котельные работают на твердом топливе, каменном угле марки ДГр, влажность - 21%, зольность -16,5%, низшая теплота сгорания 4999 ккал/кг. Топливо от поставщиков поступает на открытые склады котельных, кроме котельной №34 – закрытый угольный склад.

В котельных эксплуатируется 8 паровых котлов: КЕ 10/14С -  4 шт, ДКВР 10/13 - 4шт., а также 8 водогрейных котла: КВ-ТС-20 150П – 3 шт, НР18 – 4 шт, КВТ-0,93 – 2 шт.

 Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

	показатели
	Значения показателей

	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	Производство тепловой энергии, Гкал
	166343
	167852
	162978
	162975

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	184,2
	184,5
	184,1
	184,1

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	5330
	4932
	4856
	4810

	%                
	3,2
	2,9
	2,98
	2,95

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	161013
	162920
	158122
	158165

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	190,2
	190,2
	189,8
	189,7


На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2027 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2027 год

	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,

г. у.т./кВт. ч
	Тепловую,

кг у.т./Гкал

	МП «Исток», ИНН 4211023572 
(Киселевский городской округ)
	 -
	189,7


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

по материалам, представленным ООО «СибСтройСервис» (г. Киселевск), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию от котельной ООО «СибСтройСервис» на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «СибСтройСервис» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию от котельной.

Краткая техническая характеристика предприятия

Источником теплоснабжения является угольная котельная, оборудованная четырьмя котлами КВм-2,5КБ и двумя котлами КВм-1,8КБ производства 
ООО «ПК Тепло» суммарной тепловой мощностью 11,7 Гкал/ч. Для двух котлов КВм-2,5КБ разработаны режимные карты.

Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 13069,4 м со средним по материальным характеристикам диаметром 126 мм. Тепловые сети имеют, как четырехтрубное исполнение (закрытая система ГВС), так и двухтрубное исполнение (открытая система ГВС). Температурный график работы тепловых сетей 95/70. Подключенная максимальная нагрузка к тепловым сетям составляет 7,54 Гкал/ч.

Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию от котельных представлены следующие расчетно-обосновывающие материалы:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительная записка по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	Значения показателей

	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	
	план
	план
	план
	отчет

	Производство тепловой энергии, Гкал
	21950,94
	20836,01
	20783,06
	20342,83

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	191,38
	191,13
	191,85
	202,27

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	374,98
	309,71
	297,30
	294,0

	%
	1,71
	1,49
	1,43
	1,45

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	21575,97
	20526,30
	20485,80
	20048,8

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	194,71
	194,00
	194,64
	205,24


Увеличение норматива в 2027 году обусловлено проведением режимно-наладочных испытаний на котельной предприятия

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2027 год составит:

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива 
на отпущенную в сеть тепловую энергию от котельной на 2027 год
	Организация
	Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал

	ООО «СибСтройСервис» (Киселевский городской округ), ИНН 4211022988
	205,2


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса  
по материалам, представленным Кузбасским территориальным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала    ОАО «РЖД», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2027 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратился Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию 
от котельных.

Краткая техническая характеристика предприятия

Подразделение создано на основании приказа Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» от 23.11.2010 № 188 «О создании структурных подразделений Центральной дирекции по тепловодоснабжению» и является полным правопреемником Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД». 

Свою деятельность предприятие осуществляет по 5 узлам теплоснабжения на 6 котельных:

· котельная на ст. Абагур-Лесной ПМС-2;

· 
котельная ШЧ на ст. Артышта-2;

· 
котельная ТЧ-15 на ст. Новокузнецк-Сортировочный;

· 
котельная на ст. Промышленная РСП-29;

· котельная ЭЧ на ст. Промышленная;

· 
котельная на ст. Юрга-1 (электрокотельные).

Суммарная мощность угольных котельных составляет 21,7 Гкал/ч.

Для производства тепловой энергии на котельной на ст. Абагур-Лесной ПМС-2 используется бурый уголь, на остальных котельных используется каменный уголь
Анализ представленных документов

Предприятие для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представило следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копии уставных и регистрационных документов;

- режимные карты котлов;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и горячего водоснабжения жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	130389,63
	118417,49
	24348,26
	24347,98

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	198,3
	197,41
	184,07
	183,95

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал
	4984,4
	5126,9
	260,2
	260,0

	                                    %
	3,82
	4,33
	1,07
	1,07

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	125405,2
	113290,54
	24088,01
	24088,0

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	206,18
	206,35
	186,06
	185,93


На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2027 год составит:

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2027 год
	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид топлива
	Норматив на отпущенную тепловую энергию, 

кг у.т./Гкал

	1
	ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок 

Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению), 

ИНН 7708503727
	Каменный уголь
	183,8

	
	
	Бурый уголь
	213,0

	1.1
	Котельные по узлу теплоснабжения Промышленновского муниципального округа
	Каменный уголь
	218,9

	1.2
	Котельная ШЧ на ст. Артышта-2
	Каменный уголь
	214,1

	1.3
	Котельная ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный
	Каменный уголь
	179,8

	1.4
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	Бурый уголь
	213,0


Приложение № 2 к протоколу № 60
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.10.2026
Нормативы удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

 с установленной мощностью производства электрической энергии 

25 МВт и более, на 2027 год

	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид топлива
	Норматив удельного расхода топлива 

при производстве тепловой энергии, 

кг у.т./Гкал

	1
	2
	3
	4

	1
	ООО «УК «ЖилКомплекс» (Мысковский городской округ), ИНН 4214039965
	Каменный уголь
	194,7

	2
	ООО «Топкинский цемент» (Топкинский муниципальный округ), ИНН 4229004316
	Природный газ
	154,4

	3
	ООО «Тисульская Энергетическая Компания» (Тисульский муниципальный округ), ИНН 4213010025
	Бурый уголь
	266,2

	4
	ООО «Ресурс-Гарант» 

(Тисульский муниципальный округ), 

ИНН 4213010240
	Бурый уголь
	259,0

	5
	ООО «Тепловая компания «Актив» 
(Киселевский городской округ) по узлу теплоснабжения котельная № 43, ИНН 4223117521
	Каменный уголь
	225,0

	6
	ООО «ЭнергоТранзит» 

(теплоисточник Центральная ТЭЦ) 
(Новокузнецкий городской округ),

ИНН 5406603432
	Уголь,
природный газ
	174,0

	7
	ООО «ЭнергоТранзит» в контуре котельных г. Новокузнецка 
(Новокузнецкий городской округ),

ИНН 5406603432
	Каменный уголь
	200,4

	8
	АО «СУЭК-Кузбасс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ), 
ИНН 4212024138
	Каменный уголь
	196,8

	9
	ПАО «ЧМК» (Гурьевский филиал 
ПАО «ЧМК») (Гурьевский муниципальный округ, ИНН 7450001007
	Каменный уголь
	181,5

	
	
	Мазут
	177,2


	1
	2
	3
	4

	10
	АО «Каскад-Энерго» (Анжеро-Судженский городской округ),

ИНН 4246003760
	Каменный уголь
	180,4

	11
	ООО ХК «СДС-Энерго» по узлу теплоснабжения Междуреченская котельная (Междуреченский муниципальный округ),

ИНН 4250003450
	Каменный уголь
	174,6

	12
	ООО «Теплоресурс» (Гурьевский муниципальный округ),

ИНН 4202042410
	Каменный уголь
	194,8

	13
	ООО санаторий «Кедровый Бор» (Кемеровский муниципальный округ),

ИНН 4234006397
	Каменный уголь
	224,1

	14
	ООО «Тепловая компания» (Мысковский городской округ), ИНН 4205389843
	Каменный уголь
	194,9

	15
	ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный округ), ИНН 4238013194
	Каменный уголь
	181,3

	16
	ООО «Киселевская объединенная тепловая компания», (Киселевский городской округ), ИНН 4211023156
	Каменный уголь
	213,5

	17
	ООО «Управление тепловых систем», 
(Междуреченский городской округ), ИНН 4205369653
	Каменный уголь
	191,4

	18
	МП «ГУЖКХ» (Новокузнецкий городской округ), ИНН 4253026631
	Природный газ
	157,6

	
	
	Дизельное топливо
	156,2

	19
	МКП ММО «Ресурс» (Мариинский муниципальный округ), 

ИНН 4213012417
	Каменный уголь
	227,7

	
	
	Бурый уголь
	257,4

	20
	МП «Исток» (Киселевский городской округ), ИНН 4211023572 
	Каменный уголь
	189,7

	21
	ООО «СибСтройСервис» (Киселевский городской округ), ИНН 4211022988
	Каменный уголь
	205,2


	1
	2
	3
	4

	22
	ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению), 
ИНН 7708503727


	Каменный уголь
	183,8

	
	
	Бурый уголь
	213,0

	22.1
	Котельные по узлу теплоснабжения Промышленновского муниципального округа
	Каменный уголь
	218,9

	22.2
	Котельная ШЧ на ст. Артышта-2
	Каменный уголь
	214,1

	22.3
	Котельная ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный
	Бурый уголь
	179,8

	22.4
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	Каменный уголь
	213,0


Приложение № 3 к протоколу № 60
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.10.2026

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

по материалам, представленным ООО «УК «ЖилКомплекс» (г. Мыски), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «УК «ЖилКомплекс» (г. Мыски) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2027 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2027 год

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива 
на 1 октября 2027 г.

	
	
	Общий 

запас

 топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый 

запас

	ООО «УК «ЖилКомплекс» 
(г. Мыски), ИНН 4214039965
	Каменный Уголь
	3,193
	2,378
	0,815


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

по материалам, представленным ООО «ЮКЭК» (г. Таштагол), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «ЮКЭК» (г. Таштагол) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

ООО «ЮКЭК» обслуживает 10 котельных, переданных по концессионным соглашениям №1 от 15.12.2016 и № б/н от 30.10.2020.

Котельные работают на каменном угле марок ДР и ДГр с низшей теплотой сгорания 5229,9 ккал/кг и 5565,7 ккал/кг соответственно (принято по факту поставок топлива за 2025 год).

Описание поставки угля по котельным ООО «ЮКЭК»

УПК №1 г. Таштагол – доставка угля до угольного склада железнодорожным транспортом.

УПК №2 г. Таштагол (р-он ЦМК) – доставка угля до угольного склада автомобильным транспортом с угольного склада УПК №5 пгт. Шерегеш (новый).

УПК №2 г. Таштагол (р-он Шалым) – доставка угля до угольного склада автомобильным транспортом с угольного склада УПК №5 пгт. Шерегеш (новый).

УПК №3 пгт Спасск – доставка угля до угольного склада автомобильным транспортом с угольного склада УПК №1 г. Таштагол.

УПК №5 пгт. Шерегеш (новый) – доставка угля до угольного склада железнодорожным транспортом.

УПК №6 пгт. Шерегеш (старый) – доставка угля до угольного склада автомобильным транспортом с угольного склада УПК №5 пгт. Шерегеш (новый).

УПК №7 пгт. Каз – доставка угля до угольного склада железнодорожным транспортом.

УПК №8 пгт. Мундыбаш – доставка угля до угольного склада железнодорожным транспортом.

УПК №9 г. Таштагол (р-он ГРЭ) – доставка угля до угольного склада автомобильным транспортом с угольного склада УПК №1 г. Таштагол.

УПК №10  пгт. Темиртау – доставка угля до угольного склада железнодорожным транспортом.

Угол марки ДР используется на следующих котельных:

УПК №2 г. Таштагол (р-он ЦМК)

УПК №2 г. Таштагол (р-он Шалым)

УПК №5 пгт. Шерегеш (новый)

УПК №6 пгт. Шерегеш (старый)

УПК №7 пгт. Каз

УПК №8 пгт. Мундыбаш

УПК №10  пгт. Темиртау

Угол марки ДГр используется на следующих котельных:

УПК №1 г. Таштагол

УПК №3 пгт Спасск

УПК №9 г. Таштагол (р-он ГРЭ)

Удельный расход топлива по котельным принят согласно показателей энергетической эффективности, утверждённых постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2016 № 678 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и утверждении инвестиционной программы ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения на 2017-2031 годы», постановление РЭК Кузбасса от 14.12.2021 № 663 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения пгт. Темиртау, пгт. Мундыбаш на 2021 - 2031 годы», а также по котельной УПК №9 г. Таштагол (р-он ГРЭ) согласно схеме теплоснабжения.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2027 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2027 год

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива 
на 1 октября 2027 г.

	
	
	Общий 

запас

 топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый 

запас

	ООО «ЮКЭК» (г. Таштагол)

ИНН 4228010684
	Каменный Уголь
	26,421
	20,275
	6,146


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Топкинский цемент», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия на 2027 год 

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Топкинский цемент» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных на 2027 год. 

Краткая техническая характеристика ЭСО

Котельная работает в течении всего года. Паропроизводительность котельной составляет 136 тонн пара в час. Установленная мощность котельной 78 Гкал/час. Предприятие использует в качестве основного топлива природный газ Нижневартовского месторождения.

На котельной установлены:

Паровые котлы ДКВР20/13 в количестве 3-х штук, фактическая производительность 28 т/час Год установки котлов – 1970-1971 годы.

Паровые котлы ДКВР20/13 в количестве 2-х штук, фактическая производительность 15 т/час, год установки котлов – 1963 год. 

Паровой котел ДЕ16/14ГМ, фактическая производительность 16 т/час, год установки котла – 1996 год. 

С целью использования тепла отходящих газов, за каждым котлом предусмотрен индивидуальный чугунный экономайзер системы ВТИ. Питание котлов производится насосами марки ЦНСГ в количестве пяти штук. 

Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- расчеты нормативов создания запасов топлива на котельной;

- обоснование и расчет ННЗТ;

- обоснование и расчет НЭЗТ;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- способы и время доставки топлива;

- данные об объеме емкостей для жидкого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- размер ОНЗТ с разбивкой на ННЗТ и НЭЗТ, утвержденный на предшествующий, планируемый год;

- характеристика применяемого топлива;

- перечень теплосилового оборудования находящего в хозяйственном ведении предприятия;

- расчет НУР;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- сертификаты качества угля;

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377. Однако, учитывая корректировку удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия, специалисты РЭК Кузбасса скорректировали расчет нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия на 2027 год с учетом доли отпуска тепловой энергии на потребительский рынок.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива 
на котельной на 2027 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2027 год 

тыс. т.

	Наименование регулируемой организации
	Вид 

топлива
	Норматив создания запасов топлива,

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе:

	
	
	
	Эксплуата-ционный запас
	Неснижае-мый запас

	ООО «Топкинский цемент» (Топкинский городской округ), 

ИНН 4229004316
	Дизельное топливо
	0,032
	0,015
	0,017


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Тисульская Энергетическая Компания», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия на 2027 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Тисульская Энергетическая Компания» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия. 

На предприятии имеются источники тепла в количестве – 16 угольных котельных и 6  электрокотельных.

Котельные предназначены для снабжения тепловой энергией административных, жилых зданий, промышленных объектов и собственных нужд предприятия. Котельные вырабатывают тепловую энергию в виде горячей воды с параметрами (давление < 0,6 МПа, температура 95°С). Температурный график сетевой воды  t1/t2 = 95/70 оС приводится в таблицах 5, рис. 1.

Топливоподача не механизирована. Погрузка угля в тачки, перемещение их в места складирования в рабочую зону и подача в топку производится ручным способом. Склады топлива - на малых котельных в основном открытые, но на ряде относительно мощных котельных (более 2 Гкал/ч) закрытые.

Перечень котельного оборудования ООО «ТЭК»

	№
	Наименование котельной
	Тип котла
	№
	Марка котла
	мощность котла
	Производительность котельной
	Год ввода в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	МВт
	Гкал/час
	МВт
	Гкал/час
	

	1
	Котельная №3 (баня)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 1,16
	1,16
	0,997
	4,820
	4,144
	2016

	
	
	
	2
	КВР – 1,25
	1,25
	1,075
	
	
	2015

	
	
	
	3
	КВР – 1,16
	1,16
	0,997
	
	
	2017

	
	
	
	4
	КВР – 1,25
	1,25
	1,075
	
	
	2016

	2
	Котельная №4 (Школа)
	Стальные водогрейные трубчатые
	2
	КВР – 1,45
	1,45
	1,247
	2,080
	1,788
	2013

	
	
	
	1
	КВР – 0,63
	0,63
	0,542
	
	
	2013

	3
	Котельная №5 (База)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 0,93
	0,93
	0,800
	1,930
	1,660
	2014

	
	
	
	2
	КВР – 1,0
	1
	0,860
	
	
	2016

	4
	Котельная №10  (школа ст. Берикуль)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 1,25
	1,25
	1,075
	2,410
	2,072
	2019

	
	
	
	2
	КВР – 1,16
	1,16
	0,997
	
	
	2017

	5
	Котельная №11 (баня ст. Берикуль)
	Стальные секционные водогрейные
	1
	КВР – 0,4
	0,4
	0,344
	0,800
	0,688
	2019

	
	
	
	2
	
	0,4
	0,344
	
	
	2020

	6
	Котельная №20 (с. Куликовка)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 1,34
	1,34
	1,152
	2,790
	2,399
	2018

	
	
	
	2
	КВР – 1,45
	1,45
	1,247
	
	
	2013

	7
	Котельная №25 (школа д. Третьяково)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	VSKZ – ЭКО 150
	0,15
	0,129
	0,300
	0,258
	2020

	
	
	
	2
	
	0,15
	0,129
	
	
	2020

	8
	Котельная №29 (школа д. Усть-Колба)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 0,4
	0,4
	0,344
	 
	0,344
	2016

	9
	Котельная №30 (школа п. Макарак)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	VSKZ – DUO 330
	0,33
	0,284
	0,660
	0,567
	2020

	
	
	
	2
	VSKZ – DUO 330
	0,33
	0,284
	
	
	2020

	10
	Котельная №35 (школа №1 п. Комсомольск)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	VSKZ – ЭКО 200
	0,2
	0,172
	0,500
	0,430
	2020

	
	
	
	2
	VSKZ – ЭКО 200
	0,3
	0,258
	
	
	2020

	11
	Котельная № 21 МУЗЦРБ
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 0,4
	0,4
	0,344
	1,600
	1,376
	2005

	
	
	
	2
	КВР – 0,4
	0,4
	0,344
	
	
	2005

	
	
	
	3
	КВР – 0,4
	0,4
	0,344
	
	
	2005

	
	
	
	4
	КВР – 0,4
	0,4
	0,344
	
	
	2005

	12
	Котельная №55 (школа п. Ржавчик)
	Стальные секционные водогрейные
	1
	VSKZ – ЭКО 100
	0,1
	0,086
	0,100
	0,086
	2020

	13
	Котельная №57 (ДК п. Комсомольск)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 0,4
	0,4
	0,344
	0,400
	0,344
	2010

	14
	Котельная №13
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 0,63
	0,63
	0,542
	1,260
	1,083
	2020

	
	
	
	2
	КВР – 0,63
	0,63
	0,542
	
	
	2018

	15
	Котельная №14
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 0,63
	0,63
	0,542
	1,260
	1,083
	2018

	
	
	
	2
	КВР – 0,63
	0,63
	0,542
	
	
	2019

	16
	Котельная №18
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 0,63
	0,63
	0,542
	1,230
	1,058
	2020

	
	
	
	2
	КВР – 0,6
	0,6
	0,516
	
	
	2017


Данные о вместимости угольных складов

	Показатель 
	Ед.изм.
	Количество; характеристика

	Котельные на балансе организации
	ед.
	16

	Топливо:
	
	

	     - основное
	
	Бурый уголь Б2

	     - резервное
	
	Бурый уголь Б2

	Способ доставки 
	
	автотранспорт

	Вместимость складов и емкостей
	т (м3)
	1100


Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- информация по используемому топливу;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- расчет НУР;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- сертификаты качества угля;

- экспертное заключение по результатам экспертизы нормативов создания запасов топлива, выполненное ООО «Э - Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377. 

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2027 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2027 год 

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид 

топлива
	Нормативы создания запасов топлива 

	
	
	общий 

запас 

топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый
 запас

	ООО «Тисульская Энергетическая Компания» (Тисульский муниципальный округ), 

ИНН 4213010025
	Бурый уголь
	2,140
	1,888
	0,252


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Ресурс – Гарант», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия на 2027 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Ресурс – Гарант»  пгт. Тисуль (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия. 

В эксплуатации Предприятия находится пять котельных.

Перечень котельного оборудования ООО «Ресурс – Гарант» р.п. Тисуль.

	№
	Наименование Котельной
	Тип котла
	№ котла
	Марка котла
	мощность котла
	Производительность котельной
	Год ввода в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	МВт
	Гкал/час
	Гкал/час
	

	1
	Котельная №1 Центральная
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	8,98
	2019

	
	
	
	2
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2018

	
	
	
	3
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2018

	
	
	
	4
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2019

	
	
	
	5
	КВР
 1,16
	1,16
	1,00
	
	2020

	
	
	
	6
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2016

	
	
	
	7
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2016

	
	
	
	8
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2018

	
	
	
	9
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2020

	2.
	Котельная №2  «РОНО»
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	4,28
	2021

	
	
	
	2
	«КВр-1,16
	1,16
	1,00
	
	2016

	
	
	
	3
	«КВр-1,5»
	1,5
	1,29
	
	2020

	
	
	
	4
	«КВр-1,16
	1,16
	1,00
	
	2017

	3.
	Котельная №6  «РТП»
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	4,71
	2018

	
	
	
	2
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2020

	
	
	
	3
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2015

	
	
	
	4
	КВР 1,0
	1,0
	0,86
	
	2014

	
	
	
	5
	КВР 1,0
	1,0
	0,86
	
	2014

	4.
	Котельная №9  «МУП СУ»
	Стальные секционные водогрейные
	1
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	2,72
	2019

	
	
	
	2
	КВР 1,0
	1,0
	0,86
	
	2014

	
	
	
	3
	КВР 1,0
	1,0
	0,86
	
	2014

	5.
	Котельная №19  «РЭП Мартайга»
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР 1,5
	1,5
	1,29
	3,28
	2020

	
	
	
	2
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2017

	
	
	
	3
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2017


Время перевозки топлива от разных поставщиков, 0,09 сут.;

Температурный график теплоносителя «95/70 ºС»;

Продолжительность отопительного периода - 5832 часов.;

Система теплоснабжения «закрытая/открытая»;

Материал тепловой изоляции трубопроводом «минвата, рубероид».

В качестве теплоносителя для теплоснабжения жилищно-коммунального сектора и промышленных объектов используется горячая вода.

Котельные предназначены для снабжения тепловой энергией административных, жилых зданий, промышленных объектов и собственных нужд предприятия. Котельные вырабатывают тепловую энергию в виде горячей воды с параметрами (давление < 0,6 МПа, температура 95°С).

В состав вспомогательного оборудования котельных входят дымососы, вентиляторы, сетевые и подпиточные насосы и т.д. 

Топливоподача не механизирована. Погрузка угля в тачки, перемещение их в места складирования в рабочую зону и подача в топку производится ручным способом. Склады топлива - на малых котельных в основном открытые, но на ряде относительно мощных котельных (более 2 Гкал/ч) закрытые.

Дымовые газы удаляются дымососами через стальные дымовые трубы диаметром 250 – 500 мм, высотой 20 - 30 м. Золо и шлакоудаление не механизировано или полумеханизировано.

В качестве топлива на котельной используются бурые угли Кайчакского разреза с низшей теплотворной способностью на рабочую массу 2500-3300 ккал/кг, который доставляется на котельные автомобильным транспортом.

Тепловые сети от котельных проложены в 2-х трубном исполнении подземным и надземным способом.

Средний по материальной характеристике диаметр 81,14 мм2. 

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- информация по используемому топливу;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ)

- экспертное заключение по результатам экспертизы нормативов создания запасов топлива, выполненное ООО «Э - Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377. 

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2027 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2027 год 

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид 

топлива
	Нормативы создания запасов топлива 

	
	
	общий 

запас 

топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый
 запас

	ООО «Ресурс-Гарант» 

(Тисульский муниципальный округ), 

ИНН 4213010240
	Бурый уголь
	4,667
	4,104
	0,563


Экспертное заключение 

Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 по материалам, представленным ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения Котельная № 43 для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось                     ООО «Тепловая компания «Актив» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ).

Котельная № 43 работает на твердом топливе, каменном угле марки ССр и ДГР с низшей теплотой сгорания 5278 ккал/кг. 

Топливо от поставщиков автотранспортом доставляется на открытые склады котельных. Установленная тепловая мощность котельной составляет 8,57 Гкал/час.

Потребляемая мощность – 7,11 Гкал/час:

В котельной эксплуатируется 7 водогрейных котлов (КВр-1,45 – 4 шт., КВС, Ланкашир – 2 шт.). Плановый останов системы теплоснабжения на проведение планово- предупредительных ремонтных работ, испытаний и прочее составляет 15 дней.
Система теплоснабжения котельной №43 3-х трубная.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2027 год составят:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных
 на 2027 год 

	
	
	
	
	тыс.тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	неснижаемый запас
	эксплуатационный запас

	ООО «Тепловая компания «Актив» 
(г. Киселевск) по узлу теплоснабжения котельная № 43 ИНН 4223117521
	Каменный уголь
	1,110
	0,149
	0,961


Экспертное заключение
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения котельные № № 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41 для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось                           ООО «Тепловая компания «Актив» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- концессионное соглашение;

- пояснительная записка по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ).

Котельная № 43 работает на твердом топливе, каменном угле марки ССр и ДГР с низшей теплотой сгорания 5278 ккал/кг. 

Топливо от поставщиков автотранспортом доставляется на открытые склады котельных. 

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2027 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2027 год 

	
	
	
	
	тыс.тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	неснижаемый запас
	эксплуатационный запас

	ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) 
по узлу теплоснабжения котельные № 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41 ИНН 4223117521
	Каменный уголь
	3,891
	0,505
	3,386


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

по материалам, представленным ООО «ЭнергоТранзит» (г. Новокузнецк), для утверждения нормативов создания запасов топлива на теплоисточнике Центральная ТЭЦ на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «ЭнергоТранзит» (г. Новокузнецк) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива. 

Приказом Минэнерго России № 1048 от 30.09.2022 согласован вывод из эксплуатации объектов диспетчеризации ТГ-3, ТГ-4 и ТГ-5 Центральной ТЭЦ. Таким образом Центральная ТЭЦ становится мощностью менее 25 МВт и нормативы утверждаются РЭК Кузбасса.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- информация по используемому топливу;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- схема котельной;

- копии паспортов котлов;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Порядком создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон, утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.11.2020 № 1062. 

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2027 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2027 год 

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива                   на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	Эксплуатацион-ный запас
	Неснижае-мый запас

	ООО «ЭнергоТранзит» 

(теплоисточник Центральная ТЭЦ)

(г. Новокузнецк)

ИНН 5406603432
	Каменный уголь
	3,692
	1,451
	2,241

	
	Мазут
	1,841
	0,681
	1,160


Экспертное заключение 

Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 по материалам, представленным ООО «ЭнергоТранзит» г. Новокузнецк для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных 
ООО «ЭнергоТранзит» на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «ЭнергоТранзит» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных ООО «ЭнергоТранзит».

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ);

Предприятием обслуживается 15 угольных котельных, расположенных в г. Новокузнецке. На котельных предприятия установлено 55 котла различной мощности с общей установленной мощностью 335,905 Гкал/ч и максимальной подключенной нагрузкой 160,72 Гкал/ч. Топливом для котельных служит каменный уголь марок ДГР класса 0-300 мм. На всех котлах предприятия проведены режимно-наладочные испытания.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2027 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2027 год 

	
	
	
	
	тыс.тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый запас

	ООО «ЭнергоТранзит» в контуре котельных г. Новокузнецка (Новокузнецкий городской округ),

ИНН 5406603432
	Каменный уголь
	24,526
	21,231
	3,294


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Теплосиловое хозяйство для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной шахты «Полысаевская» на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
 АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Теплосиловое хозяйство (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной шахты «Полысаевская».

Краткая техническая характеристика предприятия

Котельная шахты «Полысаевская» на 3 котла КЕ-25/14 была построена и запущена в эксплуатацию в 1986 году в объеме реконструкции шахты, проведенной с целью повышения производственной мощности. В 2002 году была построена и введена в работу котельная-пристройка на еще один котел 
КЕ-10/14 для покрытия нагрузок, не предусмотренных основным проектом, а также для работы в летний период. Суммарная мощность котельной составляет 85 т/ч (51,17 Гкал/ч).

Внешним теплоносителем является вода.

Температурный график – 95-70 ºС. Для нагрева воздуха в калориферной установке используется вода с параметрами 150-70ºС. 

На балансе предприятия находятся сети, обслуживающие промплощадку шахты, а также сети, подающие энергию в жилой поселок, до границы балансовой принадлежности с ОАО «Энергетическая компания» г. Полысаево.

Общая протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия, составляет 4 619 м. (в двухтрубном исчислении).

Анализ представленных документов

Предприятие для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представило следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копию Устава;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- сведения о показателях среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристику применяемого топлива;

- структуру отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительную записка к расчету;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной
 по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного 
и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной 
и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива 
на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии 
(за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявления и расчетно-обосновывающих материалов, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования 
в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2027 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельной на 2027 год 

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый запас

	АО «СУЭК-Кузбасс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ), 
ИНН 4212024138
	Каменный уголь
	3,633
	3,062
	0,571


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным АО «Каскад-Энерго» г Анжеро-Судженск для утверждения нормативов создания запасов топлива на тепловой электростанции на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
АО «Каскад-Энерго» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на тепловой электростанции АО «Каскад-энерго».

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива тепловой электростанции представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка тепловой электростанции;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на тепловой электростанции (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса топлива на тепловой электростанции (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы тепловой электростанции и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на тепловой электростанции (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на тепловой электростанции, выполненное ОАО «АЭЭ».

АО «Каскад-энерго» расположено в промышленной зоне города 
Анжеро-Судженск. В состав входят АО «Каскад-энерго» четыре цеха: котельный, турбинный, топливно-транспортный, электрический.

Котельный цех предназначен для производства пара и подогрева сетевой воды системы централизованного теплоснабжения. В цехе установлено 5 паровых котла Бийского котельного завода с номинальной проектной производительностью 25 т/час, давлением пара 13 кгс/см2 и температурой пара 270 0С. В цехе установлено 4 водогрейных котла Дорогобужского котельного завода и 1 водогрейный котел, изготовленный ООО «Кузбасстеплосервис», с номинальной проектной теплопроизводительностью 20 Гкал/час. В качестве топлива используются каменные рядовые угли марок ДР, ДРОК.

В турбинном цехе установлено 2 турбоагрегата типа: ТГ3,5А/10,5 Р12/1,2 
ст. № 1; П-6-1,2/0,5 ст. № 2.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Порядком создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон, утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.11.2020 № 1062.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на 2027 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на 

электростанции на 2027 год
	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый запас

	АО «Каскад-Энерго», 

г. Анжеро-Судженск Кемеровской области- Кузбасса
	Уголь
	2,008
	1,480
	0,528


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

 по материалам, представленным ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной ООО ХК «СДС-Энерго» (по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск) на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО ХК «СДС-Энерго» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной ООО ХК «СДС-Энерго».

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса на котельной (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненное ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

В котельной установлено три водогрейных котла: 1 котел ДКВр 10/13 (№2) и 2 котла КВ-Р-11,63-95 (КВ-ТС-10-95) (№1,3). Установленная тепловая мощность котельной составляет 37 Гкал/ч. Расчетная присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 29,264 Гкал/ч.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2027 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на 
котельной на 2027 год

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	неснижаемый запас
	эксплуатационный запас

	ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово (по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск)
	Уголь
	3,459
	0,811
	2,648


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «Теплоресурс» село Малая Салаирка, Гурьевский муниципальный округ, для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных ООО «Теплоресурс» на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Теплоресурс» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительная записка по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненное ОАО «АЭЭ».

Предприятие эксплуатирует 13 котельных суммарной установленной мощностью 43,8 Гкал/ч. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 32620 метров, средним диаметром 102 мм. Температурный график- 95/70 ºС.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2027 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на 
котельных на 2027 год

	
	
	
	
	тысяч тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива

 на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый запас

	ООО «Теплоресурс»

(Гурьевский муниципальный округ),

ИНН 4202042410
	каменный 

уголь
	5,992
	5,171
	0,821


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Тепловая компания» (г. Мыски), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Тепловая компания» (г. Мыски) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

В эксплуатации ООО «Тепловая компания» находится 1 котельная. В котельной установлено 6 котлов, два водогрейных и четыре паровых. По всем котлам в 2024 году выполнены режимно-наладочные мероприятия, с составлением режимных карт. Технические характеристики оборудования котельных приведены в таблице «Техническая характеристика оборудования производственно-отопительных котельных». 

Технические характеристики оборудования отопительных котельных 

ООО «ТК» (г. Мыски)

	Котельная населенного пункта
	Наименование котельной
	Тип и количество котлов
	Производительность котельной, Гкал/ч, т/ч
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Г кал/ч
	Завод изготовитель котлов
	Г од ввода в эксплуатацию котлов
	Вид топлива
	Тип ХВО
	Тип автоматики регулирования
	Тип деаэраторов
	Наличие и тип охладителей выпара
	Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета
	Давление и температура пара
	Тип экономайзера
	Температура уходящих газов гр. С
	Наличие режимных карт, средний КПД котлов

	г. Мыски
	Котельная  центральной части города Мыски
	Водогр.
	 КВТС 20-150 №1
	20,00
	27,615
	Дорогобужский котельный завод
	1991
	Каменный уголь
	Na-катионирование
	дистанционная
	ДСА 100/25
	ОВА
	ВКТ-7-04
	-
	-
	165
	Да/76,33

	
	
	Водогр.
	 КВТС 20-150 №2
	20,00
	
	Дорогобужский котельный завод
	2007
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	Да/76,57

	
	
	Паровой
	КЕ 25-14 №3
	16,50
	
	Бийский котельный завод
	1993
	
	
	
	
	
	
	P=13 кгс/см2, t=194ºС
	Чугунный блочный с газоимпульсной очисткой ЭБ1-646И
	
	Да/81,61

	
	
	Паровой
	КЕ 25-14 №4
	16,50
	
	Бийский котельный завод
	2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Да/79,58

	
	
	Паровой
	ДКВР 20-13 №5
	13,20
	
	Бийский котельный завод
	2004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Да/80,22

	
	
	Паровой
	ДКВР 20-13 №6
	13,20
	
	Бийский котельный завод
	1974
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Да/75,81


ООО «Тепловая компания» производит отпуск тепловой энергии на нужды отопления и ГВС. 

- установленная мощность котельной -99,4 Гкал/ч;

- присоединенная нагрузка – на отопление 26,017  Гкал/, на ГВС 1,516 Гкал/час;

- основное и резервное топливо – каменный уголь марки ДР;

- характеристика топливного хозяйства – на предприятии имеется крытый угольный склад вместимостью до 11000 тн;

- график отпуска тепловой энергии -105/70 ⁰С;

- вид системы теплоснабжения – открытая, 2-х трубная;

- организация учета отпуска тепловой энергии – «есть»;

- проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов – «есть».

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2027 год составят: 

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2027 г.

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый запас

	ООО «Тепловая компания» по узлу теплоснабжения г. Мыски, ИНН 4205389843
	Каменный уголь
	7,957
	6,838
	1,119


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный округ) для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
 ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный округ) (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной на 2027 год.

Краткая техническая характеристика предприятия

Система централизованного теплоснабжения ООО СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области) состоит из следующих источников тепловой энергии:

	Наименование организации
	Вид котла
	Марка котла

	Котельная ООО СПК «Чистогорский»
	Паровой
	КЕ-25-14С

	
	Паровой
	КЕ-25-14С

	
	Водогрейный
	КВ-ТС-20-150П

	
	Водогрейный
	КВ-ТС-20-150П

	
	Водогрейный
	КЕВ-25-14с ((КЕ-25-14С) (переведен в водогрейный режим)


Оборудование, находится в ведении ООО СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный округ) на правах собственности. 

 Котельная отопительно-производственная обеспечивает выработку тепла на отопление и горячее водоснабжение поселка «Чистогорский».

Установленная мощность котельной - 84 Гкал/час. 

Температурный график работы 95/70 ⁰С. Регулирование температуры качественное, в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Система теплоснабжения, открытая в поселке и закрытая на комплексе. Прокладка трубопроводов надземная. 

Тепловые сети до границы раздела в поселке принадлежат предприятию ООО СПК «Чистогорский». Трубопроводы тепловых сетей изолированы матами минераловатными прошивными. Покрывной слой – рубероид, сталь оцинкованная.

Топливом является каменный уголь марки ДР. Резервного топлива нет. Угольный склад, открытый с железнодорожной эстакадой. Доставка угля осуществляется авто и железнодорожным транспортом. 

На котельной проведены режимно- наладочные испытания для всех котлов.

Анализ представленных документов

Предприятие для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представило следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копию Устава;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- сведения о показателях среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристику применяемого топлива;

- структуру отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительную записка к расчету;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной
 по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного 
и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной 
и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива 
на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год, выполненной ООО «ГЭТ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии 
(за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377. Однако, в связи с корректировкой норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, специалисты скорректировали нормативы создания запасов топлива 
на 2026 год.

На основании заявления и расчетно-обосновывающих материалов, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования 
в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2027 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельной на 2027 год 

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый запас

	ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный округ), ИНН 4238013194
	Каменный уголь
	3,963
	0,397
	3,566


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «КОТК» (г. Киселевск), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных ООО «КОТК» на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «КОТК» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Краткая техническая характеристика предприятия

ООО «КОТК» обслуживает 12 котельных установленной 
мощностью 95,832 Гкал/ч и 1 ЦТП. Производство и реализация тепловой энергии и горячего водоснабжения является основным видом деятельности предприятия.

Технические характеристики оборудования отопительных котельных 
ООО «КОТК» (г. Киселевск)

	№ котла
	Марка котлов
	Мощность котла, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	2
	3
	4

	Котельная №1

	1
	НР-18
	1,11
	2005

	2
	НР-18
	1,11
	2004

	3
	НР-18
	1,11
	2008

	Котельная №36

	1
	НР-18
	1
	2007

	2
	НР-18
	1
	2007

	3
	НР-18 
	1
	2006

	4
	НР-18 
	1
	2009

	Котельная №15а

	1
	THH-Uve 8000 №1
	6,9
	2011

	2
	THH-Uve 8000 №2
	6,9
	2011

	3
	THH-Uve 8000 №3
	6,9
	2011

	Котельная №10

	1
	НР-18
	0,8
	2006

	2
	НР-18 
	0,8
	2005

	3
	НР-18 г/в
	0,8
	2007

	4
	КВр-0,23
	0,2
	2014


	1
	2
	3
	4

	Котельная №2

	1
	НР-18
	0,876
	2004

	2
	НР-18
	0,876
	2004

	3
	НР-18 
	0,876
	2005

	4
	НР-18 
	0,876
	2006

	5
	НР-18
	0,876
	2005

	6
	НР-18
	0,876
	2007

	7
	НР-18 г/в
	0,876
	2007

	8
	НР-18 г/в
	0,876
	2006

	Котельная №38

	1
	НР-18
	0,8
	2005

	2
	НР-18
	0,8
	2005

	3
	НР-18
	0,8
	2006

	4
	НР-18
	0,9
	2010

	5
	НР-18
	0,8
	2007

	Котельная №9

	1
	НР-18 г/в
	1
	2006

	2
	НР-18 г/в
	1
	2004

	3
	НР-18 г/в
	1
	2004

	4
	НР-18
	1
	2005

	5
	КВс-1,45
	1,25
	2010

	6
	КВс-1,45
	1,25
	2010

	7
	НР-18 
	1,6
	2001

	8
	НР-18 
	1,6
	2000

	9
	НР-18 
	1,6
	2000

	Котельная №30

	1
	НР-18
	1,2
	2007

	2
	НР-18
	1,2
	2006

	3
	НР-18 
	0,876
	2004

	4
	НР-18 
	0,876
	2006

	5
	НР-18
	0,876
	2007

	6
	НР-18
	1,2
	2006

	7
	НР-18 
	0,876
	2007

	Котельная 46а

	1
	КWZ-2000 №1
	1,72
	2007

	2
	КWZ-2000 №2
	1,72
	2007

	3
	КWZ-2000 №3
	1,72
	2007

	4
	КWZ-2000 №4
	1,72
	2007

	5
	КWZ-2000 №5
	1,72
	2007


	1
	2
	3
	4

	Котельная №5

	1
	КВр-1,16
	1
	2011

	2
	КВр-1,16
	1
	2011

	3
	КВр-0,39
	0,34
	2013

	Котельная №8а

	1
	КВ-Р-4,65-115
	4
	2025

	2
	КВ-Р-4,65-115
	4
	2025

	3
	КВ-Р-4,65-115
	4
	2025

	Котельная №37

	1
	КВр-1,45 №1
	1,25
	2014

	2
	КВр-1,45 №2
	1,25
	2014

	3
	КВр-1,45 №3
	1,25
	2020

	4
	КВр-1,45 №4
	1,25
	2012

	5
	КВр-1,45 №5
	1,25
	2011

	6
	КВр-1,45 №6
	1,25
	2020

	7
	КВр-1,45 №7
	1,25
	2020

	8
	НР-18 №8
	1
	2009

	9
	НР-18 №9
	1
	2005

	10
	НР-18 №10
	1
	2007

	11
	НР-18 №11
	1
	2007


Система теплоснабжения закрытая, отопительный период 242 дня, температурный график работы тепловых сетей 95/70 ºС. Горячее водоснабжение осуществляется в летний период в течение 105 дней.

Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

- экспертное заключение ООО «Госэнерготариф» по результатам проведения экспертизы расчета нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных ООО «КОТК» на 2027 год;

- экспертное заключение ООО «Госэнерготариф» по результатам проведения экспертизы расчета нормативов создания запасов топлива на котельных 
ООО «КОТК» на 2027 год.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377. Однако учитывая корректировку норматива удельного расхода топлива, специалисты скорректировали норматив создания запасов топлива.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2027 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2027 год 

	
	
	
	
	тыс.тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива 

на 1 октября 2025 г.

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый запас

	ООО «Киселевская объединенная тепловая компания», (Киселевский городской округ), 
ИНН 4211023156
	Каменный уголь
	7,991
	7,901
	0,091


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

по материалам, представленным ООО «УТС» (г. Междуреченск), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «УТС» (г. Междуреченск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

На балансе ООО «УТС» г. Междуреченск имеются 4 котельных, работающих на каменном угле, подлежащие тарифному регулированию. Котельная № 12 функционирует 7272 часа, котельная № 4а-5а функционирует 7296 часов, остальные котельные функционируют 5808 часов и обеспечивают потребности подключенных потребителей в отоплении и горячем водоснабжении. В межотопительный период во время проведения ремонтных работ нагрузка котельной № 4а-5а переключается на котельную № 12 и наобо​рот. Часы работы тепловой сети от котельных 4а-5а, 12 благодаря перемычке (в ТК-2) независимо от ремонта котельных  составляют 8424  часа.  

Общая установленная мощность котельных ООО «УТС» на 2027 г. составила 62,7 Гкал/ч:

	Котельная населенного пункта
	Наименование котельной
	Тип котла
	Год ввода в эксплуатацию
	номинальная производительность котла, Гкал/ч

	г. Междуреченск
	котельная 4а-5а
	Паровой
	ДКВР 20/13 №1
	1973
	11,4

	
	
	Паровой
	ДКВР 20/13 №2
	1973
	11,4

	
	
	Паровой
	ДКВР 20/13 №3
	2014
	11,4

	
	котельная №12
	Водогр.
	КВ-Р7,56-115 № 1
	2024
	6,5

	
	
	Водогр.
	КВ-Р7,56-115 № 2
	2024
	6,5

	
	
	Водогр.
	КВ-Р7,56-115 № 3
	2024
	6,5

	
	
	Водогр.
	КВ-Р7,56-115 № 4
	2024
	6,5

	п. Камешок
	котельная 
п. Камешок
	Водогр.
	Е 1/9
	2008
	0,6

	
	
	Водогр.
	КВр-0,7 К
	2013
	0,6

	
	
	Водогр.
	Е 1/9
	2003
	0,6

	п. Ортон
	котельная №1 
п. Ортон
	Водогр.
	НР-18
	2005
	0,35

	
	
	Водогр.
	НР-18
	2005
	0,35


Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2027 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2027 год

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива 
на 1 октября 2027 г.

	
	
	Общий 

запас

 топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый 

запас

	ООО «Управление тепловых систем», 
ИНН 4205369653 (Междуреченский городской округ)
	Каменный Уголь
	8,238
	7,112
	1,126


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия на 2027 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных. 

В настоящее время МП «ГУЖКХ» эксплуатирует 2 газовые котельные в 
г. Новокузнецке. 

Котельные МП «ГУЖКХ» находятся по следующим адресам:

652152, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, д. 56а;

652152, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, д. 1В.

Котельные МП «ГУЖКХ» предназначены для обеспечения теплоснабжения и ГВС подключенных потребителей.

Установленная тепловая мощность котельных составляет 20,75Гкал/ч.

Параметры теплоносителя (вода):

котловой контур – 110/80° С;

сетевой контур - 95/70° С со срезкой на 70°С.

Схема работы котельных - закрытая двухконтурная, двухтрубная. Наличие закрытого котлового контура циркуляционной воды обеспечивает долгосрочную и надежную работу котлов.

	Наименование котельной
	Тип котла
	Год ввода в эксплуатацию
	номинальная производительность котла, Гкал/ч

	Котельная Авиаторов, 56а
	Водогр.
	Buderus Logano S 825 L №1
	2012
	4,4

	
	Водогр.
	Buderus Logano S 825 L №2
	2012
	4,55

	
	Водогр.
	Buderus Logano S 825 L №3
	2012
	4,44

	Котельная Авиаторов, 1В
	Водогр.
	Bosch UT-M 24*6 №1
	2019
	2,61

	
	Водогр.
	Bosch UT-M 18*6 №2
	2019
	2,14

	
	Водогр.
	Bosch UT-M 24*6 №3
	2019
	2,61


В качестве основного вида топлива используется газ с низшей теплотой сгорания 8350 Гкал/кг.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- информация по используемому топливу;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- схема котельной;

- копии паспортов котлов;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Предприятием рассчитан только ННЗТ, при этом расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии отсутствует.

Экспертами произведен расчет НЭЗТ в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2027 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2027 год 

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива                   на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	Эксплуатацион-ный запас
	Неснижае-мый запас

	МП «ГУЖКХ» 
(г. Новокузнецк), 
ИНН 4253026631
	Дизельное
	1,245
	1,067
	0,178


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным МКП ММО «Ресурс» Мариинский муниципальный округ, для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных 
МКП ММО «Ресурс» на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
МКП ММО «Ресурс» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительная записка по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

Предприятие эксплуатирует 13 водогрейных котельных, расположенных на территории Мариинского муниципального округа. Схема теплопроводов двухтрубная, тупиковая, работающая по температурному графику 95/70 градусов. Общая протяженность сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 23907 метров. Летнее горячее водоснабжение отсутствует.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельных на 2027 год составят:
Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на 
котельных на 2027 год

	
	
	
	
	тысяч тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива

 на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый запас

	МКП ММО «Ресурс»

Мариинский муниципальный округ
	Каменный уголь
	1,025
	0,885
	0,140

	
	Бурый уголь
	1,909
	1,628
	0,281


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «Енисей» пгт. Белогорск, для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной ООО «Енисей» на 2027 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось                       ООО «Енисей» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительная записка по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Предприятию в рамках концессионного соглашения от 14.08.2024 передана котельная в п.г.т. Белогорск. 

Предприятием предлагается к утверждению ОНЗТ в размере 1,630 тыс. т угля, рассчитанного исходя из расчетного удельного расхода топлива на уровне 198,3 кг у.т./Гкал.

В рамках заключенного концессионного соглашения предприятию установлены долгосрочные параметры регулирования, в том числе удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии на 2027 год в размере 180,8 кг у.т./Гкал. На данный удельный расход выполнен поверочный расчет специалистами РЭК Кузбасса. Также в поверочном расчете учтены ошибки предприятия в размере коэффициента перевода натурального топлива в условное (специалистами РЭК Кузбасса принято значение на основании удостоверений качества топлива, приложенных предприятием), среднего значения отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в самом холодном месяце и трех наиболее холодных месяцев.
На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2027 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на 
котельной на 2027 год

	
	
	
	
	тысяч тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива

 на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый запас

	ООО «Енисей» 
(пгт. Белогорск),

ИНН 5405024680
	Бурый 

уголь
	2,797
	2,395
	0,402


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным МП «Исток» г. Киселевск для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных МП «Исток» на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось             МП «Исток» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных МП «Исток».

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ОАО «АЭЭ».

Предприятию распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом г. Киселевска от 03.07.2019 № 410-р передано имущество на праве хозяйственного ведения. 

В состав переданного имущества входят котельные №№ 19, 34 (ЦТП), 33, 34 г. Киселевска.

Распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом от 04.12.2020 № 810-р передано имущество на праве хозяйственного ведения. В состав переданного имущества входит котельная №50 г. Киселевска.

Распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом от 31.10.2022 № 916-р передано имущество на праве хозяйственного ведения. В состав переданного имущества входит котельная Гидроузел г. Киселевска.

Распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом от 26.12.2023 № 1013-р передано имущество на праве хозяйственного ведения. В состав переданного имущества входит котельная 49 г. Киселевска.

А так же тепловые сети от данных котельных протяженностью 36,2435 км в двухтрубном исчислении.

Температрный график работы тепловых сетей 110/70°С котельные №№ 19, 34 (открытый водоразбор), котельная № 33 115/70 °С (открытый водоразбор), котельная № 34 (ЦТП) 110/70 °С (закрытый водоразбор), №50 95/70 °С (открытый водоразбор), котельная Гидроузел, №49 - 95/70 °С (закрытый водоразбор)

В эксплуатации находятся 6 котельных и 2 тепловых пункта, имущество передано предприятию на праве хозведения.

Котельные работают на твердом топливе, каменном угле марки ДГр, влажность - 21%, зольность -16,5%, низшая теплота сгорания 4999 ккал/кг. Топливо от поставщиков поступает на открытые склады котельных, кроме котельной №34 – закрытый угольный склад.

В котельных эксплуатируется 8 паровых котлов: КЕ 10/14С -  4 шт, ДКВР 10/13 - 4шт., а также 8 водогрейных котла: КВ-ТС-20 150П – 3 шт, НР18 – 4 шт, КВТ-0,93 – 2 шт.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельных предприятия на 2027 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2027 год 

	
	
	
	
	тыс.тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	неснижаемый запас
	эксплуатационный запас

	МП «Исток» (Киселевский городской округ), 
ИНН 4211023572
	Каменный уголь
	11,053
	1,522
	9,531


Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

по материалам, представленным ООО «СибСтройСервис» (г. Киселевск), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной ООО «СибСтройСервис» на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «СибСтройСервис» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Краткая техническая характеристика предприятия

Источником теплоснабжения является угольная котельная, оборудованная четырьмя котлами КВм-2,5КБ и двумя котлами КВм-1,8КБ производства 
ООО «ПК Тепло» суммарной тепловой мощностью 11,7 Гкал/ч. Для двух котлов КВм-2,5КБ разработаны режимные карты.

Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 
13069,4 м со средним по материальным характеристикам диаметром 126 мм. Тепловые сети имеют, как четырехтрубное исполнение (закрытая система ГВС), так и двухтрубное исполнение (открытая система ГВС). Температурный график работы тепловых сетей 95/70. Подключенная максимальная нагрузка к тепловым сетям составляет 7,54 Гкал/ч.

Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительная записка по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

Таким образом, на основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2027 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2027 год 

	
	
	
	
	тысяч тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива

 на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый запас

	ООО «СибСтройСервис» (Киселевский городской округ), ИНН 4211022988
	каменный 

уголь
	1,339
	1,157
	0,182


Приложение № 4 к протоколу № 60
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.10.2026

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области – Кузбасса, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2027 год

тыс. т.

	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид 

топлива
	Норматив создания запасов топлива,

	
	
	
	Общий запас топлива
	в том числе:

	
	
	
	
	Эксплуата-ционный запас
	Неснижае-мый запас

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ООО «УК «ЖилКомплекс» 
(Мысковский городской округ), ИНН 4214039965
	Каменный уголь 
	3,193
	2,378
	0,815

	2
	ООО «ЮКЭК» (Таштагольский муниципальный округ),

ИНН 4228010684
	Каменный уголь
	26,421
	20,275
	6,146

	3
	ООО «Топкинский цемент» 
(Топкинский муниципальный округ), ИНН 4229004316
	Дизельное топливо
	0,032
	0,015
	0,017

	4
	ООО «Тисульская Энергетическая Компания» (Тисульский муниципальный округ), ИНН 4213010025
	Бурый уголь
	2,140
	1,888
	0,252

	5
	ООО «Ресурс-Гарант» 

(Тисульский муниципальный округ), ИНН 4213010240
	Бурый уголь
	4,667
	4,104
	0,563

	6
	ООО «Тепловая компания «Актив» (Киселевский городской округ) по узлу теплоснабжения котельная 
№ 43, ИНН 4223117521
	Каменный уголь
	1,110
	0,961
	0,149

	7
	ООО «Тепловая компания «Актив» (Киселевский городской округ) по узлу теплоснабжения котельные № 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41, ИНН 4223117521
	Каменный уголь
	3,891
	3,386
	0,505


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8
	ООО «ЭнергоТранзит» 

(теплоисточник Центральная ТЭЦ) (Новокузнецкий городской округ),

ИНН 5406603432
	Уголь
	3,692
	1,451
	2,241

	
	
	Мазут
	1,841
	0,681
	1,160

	9
	ООО «ЭнергоТранзит» в контуре котельных г. Новокузнецка (Новокузнецкий городской округ),

ИНН 5406603432
	Каменный уголь
	24,526
	21,231
	3,294

	10
	АО «СУЭК-Кузбасс» 
(Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ), 
ИНН 4212024138
	Каменный уголь
	3,633
	3,062
	0,571

	11
	АО «Каскад-Энерго» (Анжеро-Судженский городской округ),

ИНН 4246003760
	Каменный уголь
	2,008
	1,480
	0,528

	12
	ООО ХК «СДС-Энерго» по узлу теплоснабжения Междуреченская котельная (Междуреченский муниципальный округ),

ИНН 4250003450
	Каменный уголь
	3,459
	2,648
	0,811

	13
	ООО «Теплоресурс» (Гурьевский муниципальный округ), ИНН 4202042410
	Каменный уголь
	5,992
	5,171
	0,821

	14
	ООО «Тепловая компания» (Мысковский городской округ), ИНН 4205389843
	Каменный уголь
	7,957
	6,838
	1,119

	15
	ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный округ), 
ИНН 4238013194
	Каменный уголь
	3,963
	0,397
	3,566

	16
	ООО «Киселевская объединенная тепловая компания», (Киселевский городской округ), 
ИНН 4211023156
	Каменный уголь
	7,991
	7,901
	0,091

	17
	ООО «Управление тепловых систем», (Междуреченский городской округ), ИНН 4205369653
	Каменный уголь
	8,238
	7,112
	1,126

	18
	МП «ГУЖКХ» (Новокузнецкий городской округ), ИНН 4253026631
	Дизельное топливо
	1,245
	1,067
	0,178


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	19
	МКП ММО «Ресурс» (Мариинский муниципальный округ), ИНН 4213012417
	Каменный уголь
	1,025
	0,885
	0,140

	
	
	Бурый уголь
	1,909
	1,628
	0,281

	20
	ООО «Енисей» 
(Тисульский муниципальный округ), ИНН 5405024680
	Бурый уголь
	2,797
	2,395
	0,402

	21
	МП «Исток» (Киселевский городской округ), 
ИНН 4211023572
	Каменный уголь
	11,053
	9,531
	1,522

	22
	ООО «СибСтройСервис» (Киселевский городской округ), ИНН 4211022988
	Каменный уголь
	1,339
	1,157
	0,182


Приложение № 5 к протоколу № 60
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.10.2026

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 по материалам, представленным АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка» 
г. Ленинск-Кузнецкий для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям шахты «Полысаевская» на 2027 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка» (далее – Предприятие) с заявлением 
на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2027 год.

Краткая техническая характеристика предприятия

Котельная шахты «Полысаевская» на 3 котла КЕ-25/14 была построена и запущена в эксплуатацию в 1986 году в объеме реконструкции шахты, проведенной с целью повышения производственной мощности. В 2002 году была построена и введена в работу котельная-пристройка на еще один котел КЕ-10/14 для покрытия нагрузок, не предусмотренных основным проектом, а также для работы в летний период. Суммарная мощность котельной составляет 85 т/ч (51,17 Гкал/ч).

Внешним теплоносителем является вода.

Температурный график – 95-70 ºС. Для нагрева воздуха в калориферной установке используется вода с параметрами 150-70ºС. 

На балансе предприятия находятся сети, обслуживающие промплощадку шахты, а также сети, подающие энергию в жилой поселок, до границы балансовой принадлежности с ОАО «Энергетическая компания» г. Полысаево.

Общая протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия, составляет 4 619 м. (в двухтрубном исчислении).

Анализ представленных документов

Предприятие для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представило следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копию Устава;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- температурный график;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структуру отпуска тепловой энергии на 2027 год;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей, в том числе затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, технически неизбежные потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей;
- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при транзите тепловой энергии. Необходимо отметить, что данные в таблице 1 представлены в целом по предприятию, т.е. с учетом передачи тепловой энергии как для собственного потребления, так и для сторонних потребителей.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	№ п/п.
	Показатели
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	
	
	план
	план
	план
	расчет

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Теплоноситель

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):

	1.1.1
	·       пар
	–
	–
	–
	–

	1.1.2
	·       конденсат
	–
	–
	–
	–

	1.1.3
	·       вода
	3069,07
	3069,07
	3069,07
	3069,07

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:

	1.2.1
	·       пар
	–
	–
	–
	–

	1.2.2
	·       конденсат
	–
	–
	–
	–

	1.2.3
	·       вода
	191,58
	191,58
	191,58
	191,58

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:

	1.3.1
	·       пар 
	–
	–
	–
	–

	1.3.2
	·       конденсат
	–
	–
	–
	–

	1.3.3
	·       вода
	1602
	1602
	1602
	1602

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час :

	1.4.1
	·       пар
	–
	–
	–
	–

	1.4.2
	·     конденсат
	–
	–
	–
	–

	1.4.3
	·     вода
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276

	2
	Тепловая энергия

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:

	2.1.1
	·       пар
	–
	–
	–
	–

	2.1.2
	·       конденсат
	–
	–
	–
	–

	2.1.3
	·       вода
	2,29
	2,29
	2,29
	2,29

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2
	

	2.2.1
	·       пар
	–
	–
	–
	–

	2.2.2
	·       конденсат
	–
	–
	–
	–

	2.2.3
	·       вода
	2623
	2623
	2623
	2623

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:

	2.3.1
	·       пар
	–
	–
	–
	–

	2.3.2
	·       конденсат
	–
	–
	–
	–

	2.3.3
	·       вода
	48,18
	48,18
	48,18
	48,18

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:

	2.4.1
	·       пар
	–
	–
	–
	–

	2.4.2
	·       конденсат
	–
	–
	–
	–

	2.4.3
	·       вода
	4,46
	4,46
	4,46
	4,46


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:

	2.5.1
	·       пар
	–
	–
	–
	–

	2.5.2
	·       конденсат
	–
	–
	–
	–

	2.5.3
	·       вода
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть,%:

	2.6.1
	·       пар
	–
	–
	–
	–

	2.6.2
	·       конденсат
	–
	–
	–
	–

	2.6.3
	·       вода
	4,76
	4,76
	4,76
	4,76

	3.1
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1.1
	расход электроэнергии. тыс.кВт*ч
	–
	–
	–
	–

	3.1.2
	количество, ед:
	-

	3.1.3
	          ПНС
	–
	–
	–
	–

	3.1.4
	          ЦТП
	–
	–
	–
	–


На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2027 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2027 год

	Организация


	нормативы

	
	потери и затраты

теплоносителей,

т (м3)
	потери 

тепловой энергии,

тыс. Гкал
	расход 

электроэнергии, тыс. кВтч

	АО «СУЭК-Кузбасс» 
ИНН 4212024138 
(Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ)
	Теплоноситель - пар

	
	
	
	

	
	Теплоноситель - конденсат

	
	
	
	

	
	Теплоноситель - вода

	
	3069,065
	2,292
	

	
	в том числе на потребительский рынок

	
	1 304,833
	0,894
	


Приложение № 6 к протоколу № 60
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.10.2026

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2027 год
	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

	
	
	Потери и затраты теплоносителей, м3
	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал
	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	АО «СУЭК-Кузбасс» 
(Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ), 
ИНН 4212024138
	Теплоноситель - пар

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - конденсат

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - вода

	
	
	3069,065
	2,292
	0,000

	
	
	в том числе на потребительский рынок

	
	
	1304,833
	0,894
	0,000


Приложение № 7 к протоколу № 60
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.10.2026
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

по установлению платы за подключение (технологическое присоединение) 

в индивидуальном порядке к системе водоснабжения и водоотведения
 ОАО «СКЭК» объекта: «Центр семейного отдыха», с кадастровым номером: 42:24:0401039:1663, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой,3

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» являются:

· Гражданский кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

· Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

· Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

· Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

· Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

· Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

· Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

· Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

· Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

· Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.03.2021 № 140/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;

· Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере коммунальной энергетики.

Перечень предоставленных материалов

Предприятием предоставлено заявление от 23.09.2026 № ОТисх2026/0132
(вх. в РЭК Кузбасса № 6898 от 23.09.2026) об установлении платы на подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной системе водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» объекта: : «Центр семейного отдыха», с кадастровым номером: 42:24:0401039:1663, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 3, которое содержит:

· Заявку ООО «ПРОГРЕСС» № 3587 от 14.05.2026 в адрес ОАО «СКЭК» на подключение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения.

· Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

· Технические условия на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения от 22.05.2026 № 176.

· Пояснительную записку к расчету индивидуальной платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.

· Расчет платы за подключение к системе водоснабжения ОАО «СКЭК».

· Расчет платы за подключение к системе водоотведения ОАО «СКЭК».

· Перечень мероприятий с индексацией.

· Локальные сметные расчеты.

· Расчеты по НЦС.

· Проектную документацию на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения.

· Постановление администрации города Кемерово от 10.06.2013 № 1752 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории г. Кемерово».

· Концессионное соглашение № 2 от 28.12.2018, заключенное между городом Кемерово, ОАО «СКЭК» и Кемеровской областью – Кузбассом.

· Акты приема-передачи объекта концессионного соглашения. 

· Дополнительные соглашения к концессионному соглашению.

· Постановление РЭК Кузбасса № 44 от 14.03.2024 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК на территории Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального округа».

· Письмо о действительности доверенностей № ОТисх2026/39 
от 13.04.2026.

· Доверенность № 88/2-22.

· Решение о назначении на должность исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «СКЭК» от 13.08.2025.

· Приказ «Об учетной политике» с изменениями от 2024, 2025 гг.

· Положение о закупках от 01.11.2025.

· Инвестиционную программу № 775 от 31.12.2018 (изм. от 24.11.2022 № 399; от 28.12.2023 № 771)

Анализ величины максимальной мощности для утверждения индивидуальной платы за подключение

В соответствии с предоставленными документами планируется присоединить к централизованный системе водоснабжения и водоотведения объекта – «Центр семейного отдыха», с кадастровым номером: 42:24:0401039:1663, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 3.
Подключаемая нагрузка заявителя составляет для:

Потребления холодной воды – 298 м3/сут., в том числе для:

· Наружного пожаротушения - 25 л/сек (2160 м3/сут.);

· Внутреннего пожаротушения - 5 л/сек. (432 м3/сут.); 

· Автоматического пожаротушения – 21,96 л/сек (1897,34 м3/сут.)

Водоотведение – 245 м3/сут.

Необходимость подключения подтверждается заявкой 
ООО «ПРОГРЭСС» на подключение и техническими условиями на подключение. 

Специалисты РЭК Кузбасса, проанализировав предоставленные материалы, предлагают принять заявленную необходимую подключаемую нагрузку водоснабжения и водоотведения обоснованными в полном объеме.

Объем работ необходимых для подключения

В целях обеспечения подключения объекта заявителя и дальнейшего гарантированного водоснабжения и водоотведения без ущерба для существующих потребителей, запитанных от ОАО «СКЭК», по предложению предприятия необходимо выполнить мероприятия:

В сфере водоснабжения:

· Проектирование и строительство чугунного водопровода Ду300 мм 
по пр. Шахтеров (севернее здания по пр. Шахтеров, 37) до границы земельного участка протяженностью 350 м методом прокола. Футляр Ду630 мм 
при пересечении с дорогой пр. Шахтеров и ул. Гончарной – 58 метров.;

· Проектирование и строительство водопровода ПЭ Ду280 мм, 
от водопровода Ду400 мм (западнее здания по ул. Институтская, 3) до границы земельного участка, протяженностью 480 м, методом прокола. Футляр Ду360 мм при пересечении с дорогой ул. Институтская и ул. Терешковой – 35 метров;

В сфере водоотведения:

· Проектирование и строительство канализации 2Д250 мм, от границ земельного участка до КГН, Lтрассы = 47*2 =94 метров, методом прокола. Футляр Ду560 мм при пересечении с ул. Терешковой;

· Строительство камеры гашения напора;

· Строительство самотечного канализационного коллектора Ду400 
от КГН до канализационного коллектора ДстД1000 мм по ул. Терешковой протяженностью 6 метров (открытый метод).

В соответствии с п. 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее Основы) в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), а также при наличии письменного согласия заявителя в случае, предусмотренном Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2130 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на реализацию мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, размер платы 
за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.  В связи с тем, что подключаемая нагрузка к сети водоснабжения составляет 298 куб. метров в сутки, а так же необходимостью строительства канализационного коллектора Д400 мм специалисты РЭК Кузбасса считают, что данная плата соответствует условиям установления индивидуальной платы за подключение.

В качестве обоснования необходимости проведения мероприятий представлены технические условия на подключение, пояснительные записки, рабочая документация.

В соответствии с предложением предприятия, стоимость работ по подключению объектов заявителей без учета индексации составляет:

· в сфере водоснабжения 75 254,29 тыс. руб. без НДС;

· в сфере водоотведения 9 861,42 тыс. руб. без НДС.
С учетом индексации на 2027 год стоимость работ по подключению объектов заявителей составляет:

· в сфере водоснабжения 77 256,05 тыс. руб. без НДС;

· в сфере водоотведения 10 123,73 тыс. руб. без НДС.
Для перехода в цены 2027 года предприятие предлагает использовать индекс 1,054, который не превышает индекс Минэкономразвития России.

Специалисты РЭК Кузбасса рассчитали объем капитальных вложений с применением актуальных индексов по строке «Строительство». 

Годовой индекс на 2026 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации по строке «Строительство» составляет 1,054.

По результатам расчета, объем капитальных вложений составил:

· в сфере водоснабжения 77 259,45 тыс. руб. без НДС;

· в сфере водоотведения 10 124,18 тыс. руб. без НДС.
В связи с тем, что предложенные предприятием капитальные затраты на строительство сетей водоснабжения и водоотведения не превышают расчетные значения, специалисты РЭК Кузбасса предлагают принять обоснованным объем капитальных вложений для подключения к сетям водоснабжения и водоотведения в размере, заявленном предприятием.

Таким образом, стоимость мероприятий, необходимых для подключения объекта заявителя к сетям водоснабжения и водоотведения, по предложению специалистов РЭК Кузбасса с учетом индекса прогнозной инфляции 
составит:

· в сфере водоснабжения 77 256,05 тыс. руб. без НДС;

· в сфере водоотведения 10 123,73 тыс. руб. без НДС.
Предложение по величине капитальных вложений:

	Вид регулируемой деятельности
	Предложение предприятия, тыс. руб., без НДС
	Предложение экспертной группы, тыс. руб. без НДС
	Корректировка в сторону снижения, тыс. руб.

	водоснабжение
	77 256,05
	77 256,05
	0,00

	водоотведение
	10 123,73
	10 123,73
	0,00


Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль 

ОАО «СКЭК» заявлены следующие расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

к системе холодного водоснабжения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 25835,93 тыс. руб.

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей соответствуют значению 83,91 тыс. руб.

1.3. Налог на прибыль в размере 25752,02 тыс. руб.

к системе водоотведения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 3443,57 тыс. руб.

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей соответствуют значению 68,99 тыс. руб.

1.3. Налог на прибыль в размере 3374,58 тыс. руб.

Величина расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), принята специалистом РЭК из следующих параметров: суммарный расчетный годовой объем нагрузки (мощности), подключаемой к системам холодного водоснабжения и водоотведения, использованный в расчете 3191,134 м3/сутки определен организацией на основе фактических данных о подключении объектов капитального строительства за 2020-2022 гг.  Информация о количестве заключенных договоров на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения в границах муниципальных образований, обслуживаемых ОАО «СКЭК», и о подключаемой нагрузке за 2020-2022 годы представлена в таблице.
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ОАО «СКЭК» ведет раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности. Согласно представленной учетной политике предусмотрен следующий учет расходов и распределение:

- расходы по предоставлению услуг по технологическому присоединению учитываются обособлено на счете 20.42 «Технологическое присоединение»;

- общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 и ежемесячно распределяются по установленному фиксированному проценту в следующем порядке: реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения 6,331%;

- прочие внереализационные расходы в части услуг банков учитываются на счете 91 и ежемесячно распределяются по установленному фиксированному проценту, в том числе на деятельность по реализации услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения – в размере 6,331%.

Согласно представленным организацией документам («Аналитическая ведомость по счету 90.02 «Себестоимость продаж: Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения г. Кемерово»; «Аналитический отчет с 01.01.2022 по 31.12.2022» по счету 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 09 «Сальдо прочих доходов и расходов» - «Услуги банка», общая величина фактических расходов ОАО «СКЭК» за 2022 год, связанных с подключением к системам холодного водоснабжения и водоотведения (по всем муниципальным образованиям, включая индивидуальную плату), составила 26528,00 тыс. руб., в том числе:

- расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей 26169,35 тыс. руб., в том числе расходы, учитываемые на счете 20.42 «Основное производство»: «Технологическое присоединение» - 2221,17 тыс. руб.; расходы, учитываемые на счете 26.01 «Общехозяйственные расходы» – 23948,18 тыс. руб.;

- внереализационные расходы (стоимость банковских услуг, отражаемая на счете 91 «Прочие доходы и расходы») – 358,65 тыс. руб. 

К полученной величине организацией применены индексы-дефляторы 105,8% на 2023 г. и 107,2% на 2024 г., с учетом которых заявленная плановая величина расходов на 2024 год, связанных с подключением (технологическим присоединением), составила:

26528,00 тыс. руб. * 1,058 *1,072 = 30087,42 тыс. руб.

Заявленная ставка платы за подключаемую нагрузку на 2024 год:

30087,42 тыс. руб. / 3191,134 м3/сутки = 9,42844 тыс. руб./ м3 / сутки.

Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) рассчитаны специалистом исходя из затрат, учитываемых на счете 20.42, которые представлены расходами на содержание (фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды) «Группы технологического присоединения и подключения».
Согласно «Выписке из Штатного расписания на 01 января 2023 года», имеющихся в распоряжении регулирующего органа, штатная численность «Группы технологического присоединения и подключения» составляет 7 человек. Их этих 7 специалистов 3 человека относятся к «Группе водоснабжения и водоотведения» (Служебная записка начальника Управления экономики и развития на стр. 6). Фактическая численность работников «Группы водоснабжения и водоотведения» в 2022 г. составила 2 человека. 

По счету 20.42 расходы за 2022 год соответствуют значению 2221,17 тыс. руб., отражены в «Аналитической ведомости по счету 90.02 «Себестоимость продаж: Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения г. Кемерово», включает:

- затраты на оплату труда – 1706,024 тыс. руб. (в том числе расходы на заработную плату – 1474,82 тыс. руб., премии разовые – 130,02 тыс. руб., единовременное материальное вознаграждение при уходе в отпуск – 95,30 тыс. руб., больничные за счет средств работодателя – 5,88 тыс. руб.);

- страховые взносы – 510,04 тыс. руб. 

При формировании плановой величины расходов на 2024 год специалистом РЭК Кузбасса из общей фактической величины затрат на оплату труда исключены премии разовые: 1706,024 тыс. руб. – 130,029 тыс. руб. = 1575,995 тыс. руб. 

Скорректированный расчетный размер средней заработной платы специалистов «Группы водоснабжения и водоотведения» по факту 2022 года составил:

1576,00 тыс. руб. / 12 мес. / 2 чел. *1000 = 65 666,49 руб./чел./мес.

Приказом Минстроя России от 23.03.2020 № 154/пр утверждены «Типовые отраслевые нормы численности работников водопроводно-канализационного хозяйства». Пунктом 31 указанного документа определено, что норматив численности работников по функциональному направлению «Подключение (технологическое присоединение) новых абонентов, в том числе подготовка технических условий подключения, оказание консультационных услуг заказчикам по вопросам подключения объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения» рассчитывается, исходя из нагрузки на 1 человека - 40 договоров подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения в год.

Согласно представленной ОАО «СКЭК» информации общее количество договоров подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, заключенных организацией за 3 года (2020-2022), составило 76 шт.  Среднее количество заключенных договоров: 76 / 3 = 25,33 шт. / год.  

Следовательно, нормативная численность персонала составит: 25,33 / 40 = 0,633 чел. 

Фактическая сумма затрат по счету 20.42 за 2022 год, скорректированная специалистом РЭК исходя из нормативной численности персонала и скорректированной фактической средней заработной платы, составила:

0,633 чел. * 65666,49 руб./чел./мес. * 12 мес. * 1,303 (отчисления на социальные нужды, рассчитанные по ставке 30,3%) / 1000 = 649,94 тыс. руб.

Расходы по счету 26 «Общехозяйственные расходы» и по счету 91 «Прочие доходы и расходы», распределяемых на деятельность по подключению (техническому присоединению), рассчитанные исходя из фиксированного процента распределения 6,331 %, не приняты в расчет регулирующим органом по следующим основаниям:

- количество заявок на подключение, количество заключенных договоров, величина подключаемой нагрузки носят непостоянный характер;

- организацией не представлена информация о заявках на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения на 2024 год в разрезе диаметров, с указанием количества абонентов, протяженности сетей (от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводный, канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения, водоотведения, км), объема подключаемой нагрузки, сформированная на основании поступивших заявок потребителей и/или согласованная с муниципальной целевой программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального района;

- организацией не представлено развернутое документальное обоснование величины процента распределения, установленного действующей учетной политикой.

Учитывая вышеизложенное, регулирующий орган полагает необоснованным резкое увеличение предлагаемой ставки тарифа за подключаемую нагрузку (9,42844 тыс. руб./ м3 / сутки в 2024 году), по отношению к предыдущему (утвержденному на 2023 год – 0,700 тыс. руб./ м3 / сутки) и не принимает к учету данные расходы.

Плановая величина расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), принята специалистом РЭК в размере затрат на содержание «Группы технологического присоединения и подключения» («Группа водоснабжения и водоотведения»), исходя из скорректированной фактической величины таких затрат в отчетном 2022 году, без распределения их на общую плату и индивидуальную плату за подключение с учетом индексов потребительских цен (ИПЦ), указанных в базовом варианте «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», опубликованного на официальном сайте Минэкономразвития России  22.09.2023 (2023 год - 105,8%, 2024 год - 107,2%). 

Принятые величины расходов составили:

на 2024 год: 649,94 тыс. руб. * 1,058 * 1,072 = 737,15 тыс. руб.*(613,884/3191,134) = 141,81 тыс. руб.;

на 2025 год: 141,81 тыс. руб. * 1,042 = 147,76 тыс. руб.;

на 2026 год: 147,76 тыс. руб. * 1,04 = 153,67 тыс. руб.;

на 2027 год: 153,67 тыс. руб. * 1,04 = 159,82 тыс. руб.;

на 2028 год: 159,82 тыс. руб. * 1,04 = 166,21 тыс. руб.;

на 2029 год: 166,21 тыс. руб. * 1,04 = 172,86 тыс. руб.

Расчетный годовой объем нагрузки (мощности), подключаемой к системам холодного водоснабжения и водоотведения, принят в расчет в размере, заявленном организацией – 613,884 м3/сутки.

Таким образом, ставка тарифов за подключаемую нагрузку в сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения, рассчитанная на основе усредненных показателей нагрузки и общей величины затрат, составила:

2024 год 141,81 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,23100 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;
2025 год 147,76 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,24070 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;
2026 год 153,67 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,25033 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;

2027 год 159,82 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,26034 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;

2028 год 166,21 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,27075 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;

2029 год 172,86 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,28159 тыс. руб. / 1 м3 в сутки.

Объем подключаемой нагрузки в соответствии с заявкой соответствует значению 298 куб./м/сутки по холодному водоснабжению и 245 куб./м/сутки по водоотведению.

Таким образом, в соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), специалистом учтено:

В пересчете на подключаемую нагрузку к системе холодного водоснабжения 298 куб. м/сутки составит 83,91 тыс. руб., включая:

 расходы на проектирование на 1 куб. м/сутки 0,28159 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 298 куб. м/сутки соответствуют значению 83,91 тыс. руб., принято в расчет по расчету регулятора, что соответствует заявленному значению ОАО «СКЭК».

Налог на прибыль рассчитан в соответствии с действующим законодательством 25% от налогооблагаемой базы, принятой в расчет, в размере 25752,02 тыс. руб.

В пересчете на подключаемую нагрузку к системе водоотведения              245 куб. м/сутки составит 68,99 тыс. руб., включая:

расходы на проектирование на 1 куб. м/сутки 0,28159 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 245 куб. м/сутки соответствуют значению                 68,99 тыс. руб., принято в расчет по расчету регулятора, что соответствует заявленному значению ОАО «СКЭК».

Налог на прибыль рассчитан в соответствии с действующим законодательством 25% от налогооблагаемой базы, принятой в расчет, в размере 3374,58 тыс. руб.

Расчет индивидуальной платы на подключение

к системам холодного водоснабжения, водоотведения

Предприятием плата за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства: Центр семейного отдыха по адресу: ул. Терешковой, 3, заявитель ООО «Прогресс» предложена на следующем уровне:

- к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 298 м3/сутки в размере 103091,98 тыс. руб. (без НДС);

- к системе водоотведения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 245 м3/сутки в размере 13567,30 тыс. руб. (без НДС).

  На основании проведенного специалистами РЭК Кузбасса анализа, с учетом корректировок, предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства: Центр семейного отдыха по адресу: ул. Терешковой, 3, заявитель ООО «Прогресс» на следующем уровне:
- к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 298 м3/сутки в размере 103091,98 тыс. руб. (без НДС);

- к системе водоотведения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 245 м3/сутки в размере 13567,29 тыс. руб. (без НДС).

 Расчеты представлены в Приложении № 1 и Приложении № 2 к экспертному заключению.

Приложение № 1
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Предложение 

регулирующего 

органа

Отклонение Обоснование отклонений

1

2 3 4 5 6 7

1

Расходы, связанные с подключением 

(технологическим присоединением)

тыс. руб. 25 835,93          25 835,93         -               0,00   

1.1

Расходы на проведение мероприятий 

по подключению заявителей

тыс. руб. 83,91                83,91                                   -     

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб. 83,91                              83,91   

Рассчитано, исходя из норматива  

40 договоров на 1 чел. / год  и 

средней зарплаты специалистов по 

тех. присоединению - 65666,49 

руб./чел./мес., определенной на 

основании данных  

Аналитического отчета по сч. 20.42  

за 2022 г.  и фактической 

численности 2,0 чел.; отчисления 

на соц. нужды - 30,3%, в размере 

0,27075 тыс. руб. на 1 куб./м в сутки 

на 2028 год с индексом 

Минэкономразвития России на 

2029 год 104%  в пересчете на 

подключаемую нагрузку 298 

куб.м/сутки

1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб.                    -     

1.1.3

расходы на электрическую энергию 

(мощность), тепловую энергию, 

другие энергетические ресурсы и 

холодную воду (промывку сетей)

тыс. руб.                    -     

1.1.4

расходы на оплату работ и услуг 

сторонних организаций

тыс. руб.                    -     

1.1.5

оплата труда и отчисления на 

социальные нужды

тыс. руб.                    -     

1.1.6 прочие расходы тыс. руб.

                   -     

1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

                   -     

1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб.

                   -     

1.3 Налог на прибыль тыс. руб. 25 752,02          25 752,02         0,00 -               

рассчитано как 25% от 

налогооблагаемой базы 

2 Структура расходов тыс. руб.

77 256,05          77 256,05         -                 

2.1

Расходы, относимые на ставку за 

протяженность сети

тыс. руб.

2.2

Расходы, относимые на ставку за 

подключаемую нагрузку

тыс. руб.

2.3

Расходы на строительство и 

модернизацию существующих 

объектов, учитываемые при 

установлении индивидуальной платы 

за подключение  

тыс. руб.

77 256,05          77 256,05         -                 

принято в расчет по предложению 

предприятия 

4 Подключаемая нагрузка куб. м/сут

-                   298,00             

в том числе:

4.1 хоз-питьевые нуждыкуб. м/сут 298,00              298,00             в размере подключаемой нагрузки

4.2 пожаротушение внутреннее и внешнеекуб. м/сут 1 897,34          

5 Предлагаемые тарифы на подключение

5.1

Базовая ставка тарифа на 

протяженность сетей

тыс. руб./ 

км

5.3

Базовая ставка тарифа на 

подключаемую нагрузку

тыс. руб./ 

куб. м

6

Плата за подключение 

(технологическое присоединение)

тыс. руб.

103 091,98      103 091,98     -              0,00   

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения

ОАО "СКЭК" объекта капитального строительства: Центр семейного отдыха по адресу: ул. Терешковой, 3, заявитель ООО «Прогресс»


Приложение № 2

[image: image4.emf]№ п/п Наименование Ед. изм.

Предложение 

предприятия

Предложение 

регулирующего 

органа

Отклонение Обоснование отклонений

1

2 3 4 5 6 7

1

Расходы, связанные с подключением 

(технологическим присоединением)

тыс. руб. 3 443,57           3 443,56           -              0,01   

1.1

Расходы на проведение мероприятий 

по подключению заявителей

тыс. руб.

68,99               68,99                -              0,00   

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб. 68,99                              68,99   

Рассчитано, исходя из норматива  

40 договоров на 1 чел. / год  и 

средней зарплаты специалистов по 

тех. присоединению - 65666,49 

руб./чел./мес., определенной на 

основании данных  

Аналитического отчета по сч. 20.42  

за 2022 г.  и фактической 

численности 2,0 чел.; отчисления 

на соц. нужды - 30,3%, в размере 

0,27075 тыс. руб. на 1 куб./м в сутки 

на 2028 год с индексом 

Минэкономразвития России на 

2029 год 104%  в пересчете на 

подключаемую нагрузку 245 

куб.м/сутки

1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб.

                  -     

1.1.3

расходы на электрическую 

энергию (мощность), тепловую 

энергию, другие энергетические 

ресурсы и холодную воду 

(промывку сетей)

тыс. руб.

                  -     

1.1.4

расходы на оплату работ и услуг 

сторонних организаций

тыс. руб.

                  -     

1.1.5

оплата труда и отчисления на 

социальные нужды

тыс. руб.

                  -     

1.1.6 прочие расходы тыс. руб.                   -     

1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

                  -     

1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб.                   -     

1.3 Налог на прибыль тыс. руб.

3 374,58           3 374,58           -              0,00   

2 Структура расходов тыс. руб.

10 123,73         10 123,73                           -     

2.1

Расходы, относимые на ставку за 

протяженность сети

тыс. руб.                   -     

2.2

Расходы, относимые на ставку за 

подключаемую нагрузку

тыс. руб.

                  -     

2.3

Расходы на строительство и 

модернизацию существующих 

объектов, учитываемые при 

установлении индивидуальной платы 

за подключение  

тыс. руб.

10 123,73         10 123,73                           -     

4 Подключаемая нагрузка куб. м/сут 245,00              245,00                                -     в размере подключаемой нагрузки

5

Предлагаемые тарифы на 

подключение

 - 

5.1

Базовая ставка тарифа на 

протяженность сетей

тыс. руб./ 

км

 - 

5.3

Базовая ставка тарифа на 

подключаемую нагрузку

тыс. руб./ 

куб. м

 - 

6

Плата за подключение 

(технологическое присоединение)

тыс. руб.

13 567,30       13 567,29       -             0,01   

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения

ОАО "СКЭК" объекта капитального строительства: Центр семейного отдыха по адресу: ул. Терешковой, 3, заявитель ООО «Прогресс»



Приложение № 9 к протоколу № 60
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.10.2026

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение МУП «Междуреченский Водоканал»

(Междуреченский муниципальный округ) на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

	№

п/п
	Наименование услуг,  потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	
	с 01.01. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1. Питьевая вода

	1.1.
	Население 

(с НДС)*
	34,45
	34,45
	40,24
	40,24
	40,88
	41,57
	45,71
	45,71
	51,09

	1.2.
	Прочие потребители               (без НДС)
	28,71
	28,71
	33,53
	33,53
	34,07
	34,07
	37,47
	37,47
	41,88

	2. Водоотведение

	2.1.
	Население 

(с НДС)*
	46,49
	46,49
	53,46
	53,46
	53,46
	54,35
	59,77
	59,77
	62,37

	2.2.
	Прочие потребители               (без НДС)
	38,74
	38,74
	44,55
	44,55
	44,55
	44,55
	48,99
	48,99
	51,12


*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 11 к протоколу № 60
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.10.2026

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов систем холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды) МУП «Междуреченский водоканал» 
(Междуреченский муниципальный округ)
	№

 п/п
	Наименование показателя
	Факт 2025 год
	Ожидаемые значения 2026 год
	План

2027 год
	План

2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	х
	х
	х
	х

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	х
	х
	х
	х

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	х
	х
	х
	х

	3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	х
	х
	х
	х

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) 
	х
	х
	х
	х


Приложение № 12 к протоколу № 60
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.10.2026

Одноставочные тарифы на подвоз питьевой воды 

МУП «Междуреченский водоканал» (Междуреченский муниципальный округ) на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
	№ п/п
	Наименование 
потребителей
	Тариф, руб./м3**

	
	
	с 01.01.2027 
по 30.06.2027
	с 01.07.2027 
по 31.12.2027

	Подвоз питьевой воды

	1.
	Население (с НДС)*
	240,77
	375,75


      * Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса                     Российской Федерации.

** Тариф установлен для оказания услуг потребителям по адресам:                             ул. Камешковая, ул. Нагорная, ул. Каротажная, ул. Рыбацкая, ул. Болотная,                      ул. Звездная, ул. Речная, р-н Чульжан, ул. Мраморная, ул. Путейская,                              ул. Притомская, ул. Назасская, ул. Дубинца, ул. Борисовская.
Приложение № 14 к протоколу № 60
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.10.2026

Одноставочные тарифы на техническую воду, водоотведение АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» 

(филиал «Талдинский угольный разрез») (Прокопьевский муниципальный округ) на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

	№ п/п
	Наименование услуг, потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1. Техническая вода (участок «Паросиловое хозяйство № 1»)

	1.1.
	Прочие потребители  

(без НДС)
	31,16
	34,21
	34,21
	41,52
	41,52
	45,67
	45,67
	47,61
	38,56
	39,73

	2. Водоотведение (участок «Паросиловое хозяйство № 1»)

	2.1.
	Прочие потребители
(без НДС)
	23,44
	26,96
	26,96
	34,89
	34,89
	38,38
	38,38
	51,25
	41,00
	67,25


».

Приложение № 15 к протоколу № 60
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.10.2026

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «Мечел-Транс» для установления предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях

В целях исполнения постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О региональной энергетической комиссии Кузбасса», региональной энергетической комиссией Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) проведен анализ экономической обоснованности увеличения тарифов на транспортные услуги, оказываемых на подъездных железнодорожных путях ООО «Мечел - Транс», в соответствии с действующими Порядком регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, на территории Кемеровской области и Методическими рекомендациями по финансовому обоснованию таких тарифов, утвержденными постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.08.2017г. №139 (далее - Методические рекомендации).

В соответствии с п.2.6. Методических рекомендаций при определении расчетных значений экономически обоснованных расходов, учитываемых при установлении тарифов на транспортные услуги, регулирующий орган    использует: 

- экономически обоснованные объемы потребления, сырья, материалов, выполненных работ, (услуг) на основании действующих на железнодорожном транспорте рекомендаций, правил, среднесетевых норм, нормативов численности, периодичности и объемов необходимых работ по содержанию и ремонту основных фондов и (или) на основании экспертных оценок, исходя из анализа статистических показателей за предыдущие три года, проводимых контрольных замеров (исследований) субъектом регулирования;

       - цены (тарифы), сведения о которых получены из следующих источников информации (в приоритетном порядке):

- цены (тарифы) на потребляемые субъектом регулирования товары (работы, услуги), установленные регулирующим органом, в случае, если цены на товары (работы, услуги) подлежат государственному регулированию;

- цены, установленные в договорах, в том числе заключенных по результатам проведения торгов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств. 

- прогнозные показатели, определенные в базовом варианте  одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров  прогноза  социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, или (при наличии) следующие прогнозные показатели, определенные  в базовом варианте уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации  на очередной финансовый год и плановый период:

 индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году); 

 темпа роста цен на электрическую энергию, топливо; 

 темпа роста цен на капитальное строительство; 

 темпа роста цен производителей промышленной продукции (без продукции ТЭКа) и пр;

- сведения о расходах на приобретаемые товары, работы, услуги, производимых другими субъектами регулирования, оказывающими аналогичные транспортные услуги;

- рыночные цены на потребляемые товары и услуги, сложившиеся в Кемеровской области, сведения о которых предоставляются независимыми специализированными информационно-аналитическими организациями, а также рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, функционирующих на территории Российской Федерации;

- данные бухгалтерского учета и отчетности субъекта регулирования за предыдущий период регулирования, а также данные, полученные по результатам мероприятий по контролю.

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса области видам деятельности.

Основная деятельность ООО «Мечел-Транс» - деятельность железнодорожного транспорта. Организацией предоставлена информация, что на период регулирования на балансе - 3 локомотива, из них ТЭМ-2- 2 ед., ТЭМ-18 – 1 ед., эксплуатируемая протяженность пути составляет 13,758 км. На период регулирования организация планирует оказывать услуги Томь-Усинской ГРЭС. 

Организация предлагает принять объемы транспортных услуг на период регулирования в следующих размерах: 

 - перевозка грузов – 2 697,56 тыс. тонн. 

 - по маневровой работе локомотива – 120,61 локомотиво-часов. 
Специалист предлагает принять объемы: по перевозке грузов в размере – 2 884,14 тыс. тонн (в среднем за три года 2023 год - 2967,71 тыс. тн., 2024 год - 2987,15 тыс. тн., 2025 год - 2697,56 тыс. тн), по маневровой работе локомотива в размере 94,63 локомотиво-часов (объем принят  в среднем за три года (2023 год -115,25 локомотиво-часов, 2024 год - 48,03 локомотиво-часов, 2025 год - 120,61 локомотиво-часов)).

Величина экономически обоснованных расходов на регулируемый период  по предложению организации составляет 267 560,59 тыс. руб., из них на перевозку грузов 265 749,56 тыс. руб., на маневровую работу локомотива 543,86 тыс. руб. 

При проведении анализа экономической обоснованности представленных для расчёта тарифов материалов, специалист считает экономически обоснованными расходы по статьям затрат учесть на следующем уровне:

1. Расходы на оплату труда ООО «Мечел-Транс» предлагает принять в размере 75 981,39 тыс. руб. 

В обоснование расходов организацией представлены штатные расписания, расчетные таблицы «Расходы на оплату труда за отчетный и расчетный периоды регулирования» (Т6 в электронном виде), статистическая форма № П-4, 4-ФСС за 2025 год, оборотно-сальдовая ведомость  за 2025 год, анализ счета 20 за 2025 год (Т3 в электронном виде).

Численность предлагается принять в составе 95,70 единицы, среднюю   заработную плату – 70 259,68 руб.

Численность основного производственного персонала на регулируемый период определяется на основании фактической расстановки основного производственного персонала за отчетный период, корректируется с учетом анализа планируемых на регулируемый период объемов работ, изменения технологии и т.п., при этом полученные показатели не должны превышать нормативных значений.
Специалист предлагает принять численность предприятия в составе 78,8 единиц по факту отчетного периода 2025 года.  

Согласно п. 4.3. Методических рекомендаций № 139 в  статье затрат фонд оплаты труда учитываются затраты на оплату труда и налоги и сборы с фонда оплаты труда  основного производственного персонала, занятого в работах по транспортировке грузов по подъездным железнодорожным путям, а также    по обслуживанию подвижного состава и подъездных железнодорожных путей, в том числе: машинистов локомотивов, помощников машинистов, составителей поездов, приемосдатчиков, рабочих, занятых ремонтом и техобслуживанием локомотивов, монтеров пути, стрелочников, прочего производственного персонала.

Специалист предлагает принять среднемесячную заработную плату по факту 2025 года организации с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 106,1 %, которая составит 68 047,03 рублей.

Фонд оплаты труда на период регулирования специалист предлагает принять с учетом численности и среднемесячной заработной платы в размере 64 345,28 тыс. руб. 

2. Расходы на налоги и сборы ООО «Мечел-Транс» предлагает принять в размере 23 098,34 тыс. руб. 

В обоснование расходов представлено уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Размер страховых взносов составляет 30,40% к суммам выплат (Т3 в электронном виде).

Согласно п. 4.3. Методических рекомендаций расчет налогов и сборов с фонда оплаты труда производится в процентах от расходов на оплату труда основного производственного персонала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Специалист предлагает принять расходы в размере отчислений по предложению организации на период регулирования - 30,4%.

Налоги и сборы с фонда оплаты труда специалист предлагает принять в размере 19 560,96 тыс. руб. 

3. Расходы на топливо и ГСМ организация предлагает принять в размере 18 099,77 тыс. руб., из них расходы на дизельное топливо в размере 17 487,42 тыс. руб. и смазочные материалы в размере 612,35 тыс. руб.
В обоснование расходов организацией предоставлены расшифровки расходов на топливо, смазочные материалы, оборотно-сальдовая ведомость по счету 20  за 2025 год, нормы расхода топлива, предоставлен анализ счета 20.01 за 2025 год,  договора поставки № Х-004/24 от 27.02.2024, №Х-039-25 Опт-Ойл от 19.05.2025, с ООО "Ренновация" от 19.05.2025 № Х-041/25, счета-фактуры выборочно на дизельное топливо  и АИ-92, акты на списание ГСМ,  нормы расхода топлива (Т4 в электронном виде).
Специалист на период регулирования предлагает принять затраты на дизельное топливо для тепловозов и на ГСМ марки АИ-92  с учетом норм расхода дизельного топлива и ГСМ  по факту 2025 года и  с учетом цены за  1 тонну по факту отчетного периода 2025 года с ИПЦ по производству нефтепродуктов Минэкономразвития  России 113,8% на 2026 год и с корректировкой на  объемы перевозок. Расходы на дизельное топливо составят 13 284,50 тыс. руб.

Специалист предлагает принять затраты на смазочные материалы в соответствии с п. 4.4. Методических рекомендаций, т.е. расход смазочных материалов не должен превышать 4% от расхода дизельного топлива. Специалист предлагает принять расход смазочных материалов в размере 4% от расхода дизельного топлива по факту отчетного периода 2025 года, с учетом цены по факту отчетного периода 2025 года с ИПЦ Минэкономразвития России 113,8% на 2026 год.

Расходы на смазочные материалы составят 580,70 тыс. руб.

Всего расходы на топливо и ГСМ специалистом приняты в общей сумме 13 865,19 тыс. руб.

4. Материальные расходы организация предлагает принять в размере                   1 711,35 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 4.7 Методических рекомендаций материальные расходы включают в себя расходы на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в процессе перевозки (выполнения работ, оказания услуг):

на приобретение материалов, используемых на производственные и хозяйственные нужды (проведение испытаний, контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и иные подобные цели);

на обеспечение охраны труда и техники безопасности;

на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества, не являющегося амортизируемым;

на приобретение комплектующих изделий и пр.

В обоснование расходов предоставлен расчет материальных расходов,  анализ счета 20 по статьям «Инструменты», «Спецодежда», «Охрана труда», договоры поставки материалов (Т7 в электронном виде).

Специалист предлагает принять расходы по расчету РЭК, которые составят 1 432,48 тыс. рублей.

5. Расходы на ремонты, техническое обслуживание основных средств организация предлагает принять в сумме – 37 001,38 тыс. руб., в том числе хозяйственным способом в размере 8532,30 тыс. руб. и подрядным способом в размере 28 469,08 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 4.8 Методических рекомендаций, расходы на ремонт и техническое обслуживание включают расходы на:

текущее содержание путей, капитальный, средний, подъёмочный                    ремонты пути и другие ремонтные работы;

содержание, ремонт и смену стрелочных переводов;

ремонт и эксплуатацию подвижного состава;

ремонт и эксплуатацию автотранспорта;

ремонт и эксплуатацию устройств сигнализации и связи;

ремонт и содержание зданий и сооружений;

ремонт подвижного состава;

прочие затраты.

Исходной базой для определения расходов на ремонты и техническое обслуживание являются:

   планы проведения ремонтных работ производственно-технических объектов на основании графиков планово-предупредительных ремонтов, разработанных и утвержденных на предприятии, дефектных ведомостей, фактической потребности в проведении тех или иных ремонтов и т.д., но не выше нормативных показателей;  
стоимость материалов, запчастей на единицу ремонта и т.д. 

При определении затрат учитываются:

    срок службы основных фондов;

    продолжительность межремонтных сроков;

    регламент проведения ремонтных работ по каждому виду основных фондов, а также их элементов и конструкций;

 сметы затрат на проведение ремонтных работ.  

Расходы на ремонты, обосновывающие стоимость ремонтов документы отражены в таблице № 1.

                                                                                                     Таблица № 1
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1

2 3 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

Количество 

локомотивов, 

подлежащих 

ремонту (по видам 

ремонтов и 

сериям 

локомотивов)

шт./

тыс.

руб.

2433 3 1147,0 1 1286 3 11685 1 341 2 11345 10796,33 340,81 10455,52

1.1.

ТЭМ-2,  1414 1 128,19 1 1286 3 11345 3 0,00 1 11344,64 4,00 6888,75 0,00 0,00 4,00 6888,75

ТО-3 0 0,0 0

0,00

3 0,0 3 0

ТР-1 2 1414,2 1 128,19 1

1286,02

3 2450,0 0 0,0 3

2450,00 3,00 2450,00 3,00 2450,00

По предложеению организации 

согласно калькуляции. Представлен 

график ремонта тепловозов (Т14 в 

электронном виде), коммерческое 

предложение, дефектные акты на ТР-

1 на ТЭМ- 2 (доп. документы в 

электронном виде)

ТР-2

0

0,00

0

0,00

1

5327,9 0 1 5327,87 1,00 4438,75 1,00 4438,75

Согласно договору на ТР-2 с ООО 

"РСЛ". Представлен график ремонта 

тепловозов (Т14 в электронном виде), 

договор с ООО "РСЛ" от 03.08.2026 

№ Х-038/26, дефектные акты на ТР-2 

на ТЭМ- 2 (доп. документы в 

электронном виде).

ТР-3 1

0,0

1 1

0,0

1

0,00

КР 0 0,0

0 0,0

0 0,0

0 0,00

1.2.

ТЭМ-18: 1 1019 1 1018,76 1 0 1 3908 341 3567 11 3908 10 341 1 3567

ТО-3 0 0 0 0,0 10 340,8 10 340,81 0 10,00 340,81 10,00 340,81

По предложению организации. 

Предоставлен график ремонта 

тепловозов ( Т14 в электроннном 

виде), дефектные акты на ТО-3 на 

ТЭМ- 18 (доп. документы в 

электронном виде). 

ТР-1 0 0,00 0 0,00 1 0 0 0,0 1

ТР-2 0 0 0 1 3567 1 3566,77 1,00 3566,77 1,00 3566,77

По предложению организации 

согласно акту выполненных работ и 

счет-фактуры № 21 от 02.02.2026. 

Представлен график ремонта 

тепловозов , договор с ООО 

"Сибсервис" от 27.08.2025 № Х-

055/25, калькуляция, дефектный акт, 

протокол об устранении 

неисправностей (техническое 

заключение), оферта - коммерческое 

предложение (Т14 в электронном 

виде), дефектные акты на ТР-2 (доп. 

документы в электронном виде). 

ТР-3 0

0 0

0 0

КР 0 0,0

0

0 0

Предложения РЭК Кузбасса 2026 г

Обоснования РЭК Кузбасса

Всего

в том числе

хозспособ подряд хозспособ подряд хозспособ

№ п/п Перечень работ

Ед.из

м.

Отчетный период (факт) 2025 г Расчетный период регулирования 2026 г

подряд

Всего

в том числе

Всего

в том числе
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Количество км 

путей, стрелочных 

переводов и др., 

подлежащих 

ремонту (по видам 

ремонта)

0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.

Капитальный 

ремонт пути

км/

тыс.

руб.

0 0,00 0 0,00 0 0,000 0 0,0

2.2.

Смена стрелочных 

переводов

шт./

тыс.

руб.

0 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0

2.3.

Средний ремонт

пути

км/

тыс.

руб.

0 0 0 0

2.4.

Подъемочный 

ремонт пути 

км/

тыс.

руб.

0 0 0 0,00 0 0,00

2.5.

Сплошная смена 

рельсов

км/

тыс.

руб.

0 0 0 0

2.6.

Капитальный 

ремонт переездов

шт./

тыс.

руб.

0 0 0 0 0

2.7.

Замена 

стрелочного 

перевода участком 

пути

шт./

тыс.

руб.

0 0 0 0

2.8.

Прочие ремонты 

(мосты, переезды 

и т.д.)

0 0 0 0

Итого

0 2433,0 1147,0 1286,0 0 11685 340,8 11344,6

0,00 10796,33 340,81 10455,52

3

Текущее 

содержание

тыс. 

руб.

0 5774,24 5774,24 0 0 0 7718,01 7718,01 0,00 0,00 5946,64 5946,64 0,00

3.1.

Текущее 

содержание и 

ремонт пути

км/

тыс.

руб.

17,06 1263,07 17,06 1263,07 17,06 1160,29 17,06 1160,29 0,00 0,00 17,06 1160,29 17,06 1160,29

Хозяйственный способ по 

предложению организации. 

Предлагаемые организацией нормы 

расхода материалов не превышают 

Среднесетевые нормы расхода 

материалов и изделий. № С1386у от 

29.11.1997. Предоставлен расчет 

затрат по материалам Приложение 

№ 6 (Т12 в электронном виде).

3.2.

Текущее 

содержание и 

ремонт 

стрелочных 

переводов

шт./

тыс.

руб.

36 4511,2 36 4511,16 36 6557,72 36 6557,72 36,00 4786,34 36,00 4786,34

По факту отчетного периода 2025 

года с ИПЦ Минэкономразвития 

России - 106,1% на 2026 год. На 

период регулирования предоставлен 

расчет затрат по материалам 

Приложение № 6 (Т12 в электронном 

виде). За отчетный период договоры 

поставки материалов (ООО "ТК 

"ТрансМет-Индустрия"), карточка 

счета 20.01 за 2025 год, счета-

фактуры выборочно (Т14).

4

Закупка запасных 

частей на ТР2

0

0,00 0 0,00

0

16247,89

0

16247,89 0,00 0,00 0,00

Расходы не принимаются, так как 

запасные части включены в 

стоимость ремонтов в договорах на 

ТР-2 у подрядных организаций.

5

Прочие затраты на 

содержание и 

ремонт (техосмотр 

приборов 

безопасности и 

АЛСН), КР 

путевой техники

0 848,72 473,48 375,24 0 1350,0 473,48 876,55 1350,03 473,48 876,55

Хозяйственный способ по 

предложению. Подрядный способ по 

предложению. Представлены 

расшифровка затрат, договоры ООО 

"КРП Атлант", ПАО "Южный 

Кузбасс (Т14)

ВСЕГО тыс.

руб.

0 9055,93 7394,67 1661,26 37001,38 8532,30 28469,08 18092,99 6760,92 11332,07


Расходы по предложению специалиста в общей сумме составят 18 092,99 тыс. рублей, в том числе хозяйственным способом в размере 6 760,92 тыс. руб. и подрядным способом в размере 11 332,07 тыс. руб.

6. Расходы на приобретение электроэнергии организация предлагает принять в размере – 1 633,57 тыс. руб.

В обоснование расходов предоставлен расчет, анализ счета 20, договор, счета-фактуры (Т7 в электронном виде).

Специалист предлагает принять расходы по факту 2025 года с ИЦП по обеспечению электрической энергией, газом, паром Минэкономразвития России на 2026 год 112,0%. Расходы составят 1 382,97 тыс. рублей.

 7. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией транспортных услуг организацией предлагаются в размере – 2 383,72 тыс. руб.

Расшифровка прочих расходов и обоснование расходов представлены в таблице № 2. 

                                                                                                     Таблица № 2

Прочие расходы, связанные с производством и реализацией

транспортных услуг
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Наименование прочих

расходов

ед. изм.План  2025

Отчетный 

период  

(факт)      

2025

Период 

регулирова

ния  2026

Предложения 

РЭК Кузбасса 

на период 

регулирования

1

Транспортные услуги (Южный 

Кузбасс)

тыс.руб. 494 484 530 514

По факту отчетного периода 2025 года с 

ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 

год - 106,1%. Предоставлен  договор 

возмездного оказания услуг №209 ЮК/18 

от 05.02.2018 с ПАО "Южный Кузбасс", 

доп. соглашения, анализ  сч. 20.01 (Т13 в 

электронной форме),  счета-фактуры, 

акты выполненных работ (Т13 в 

электронной форме). 

2

ТО систем видеонаблюдения тыс.руб. 166 152,3 212 162

По факту отчетного периода 2025 года с 

ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 

год - 106,1%. Предоставлен  договор, доп. 

соглашения , анализ  сч. 20.01,  счета-

фактуры, акты выполненных работ (Т13 в 

электронной форме). 

3

Проверка и настройка приборов 

безопасности кранов. Экспертиза 

промбезопасности крана КЖДЭ-16

тыс.руб. 120 120 120 120

По предложению. На период 

регулирования представлен договор, 

калькуляция, расчет, тех. задание (Т13 в 

электронном виде). За отчетный период 

договор, калькуляция, счет-фактуры (Т13 

в электронном виде).

4

поверка шаблонов и дефектоскопа,

поверка манометров и редукторов

тыс.руб. 114 43 60 45

По факту отчетного периода 2025 года с 

ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 

год - 106,1%. За отчетный период 

договоры, калькуляция, счет-фактуры, 

анализ счета 20.01. за 2025 год (Т13 в 

электронном виде).

5

 Межремонтные испытания 

электрооборудования  

тыс.руб. 163 168 234 178

По факту отчетного периода 2025 года с 

ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 

год - 106,1%.  Предоставлены договоры, 

счет-фактуры, акты выполненных работ 

(Т13 в электронном виде).

6

перезарядка огнетушителей,

противопожарное обслуживание,

приобретение огнетушителей,

экспертиза

тыс.руб. 287 398,2 556 423

По факту отчетного периода 2025 года с 

ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 

год - 106,1%.  Предоставлены договоры, 

акты выполненных работ,счет-фактуры 

(Т13 в электронном виде).
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страхованиерискаотвественностиза

причинениевредаприэксплуатации

опасныхпроизводственныхобъектов

(ОПО)

тыс.руб. 3 3 4 3

По факту отчетного периода 2025 года с 

ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 

год - 106,1%.  Предоставлены анализ счета 

20 за 2025 год, счет (Т13 в электронном 

виде).

8

подготовка кадров тыс.руб. 648 224 312 237

По факту отчетного периода 2025 года с 

ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 

год - 106,1%.  Предоставлены анализ счета 

20.01 за 2025 год, договоры, счет-фактуры, 

акты выполненных работ (Т13 в 

электроннном виде).

9

Услуги связи- радиостанции тыс.руб. 46 44 62 47

По факту отчетного периода 2025 года с 

ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 

год - 106,1%.  Предоставлены анализ счета 

20.01 за 2025 год,  договор, доп. 

соглашения, счета-фактуры (Т13 в 

электронном виде)

10

Оплата больн.листов за счет 

работодателя

тыс.руб. 264,46 170,01 186 170

По факту.  На период регулирования 

расчет не представлен.

ИТОГО тыс.руб. 2 549,29 1 903,59 2 383,72 1 898,23


Расходы составят 1 898,23 тыс. рублей.

8. Накладные расходы (общехозяйственные расходы) организация предлагает в размере – 19 844,68 тыс. руб. 

Общехозяйственные расходы предоставляются по форме согласно приложению № 10 к настоящим Методическим рекомендациям и включают в себя расходы:

на оплату труда административно-управленческого персонала и отчисления на социальные нужды;

по содержанию зданий и сооружений общеэксплуатационного характера;

на содержание пожарно-охранной сигнализации, вневедомственной охраны;

на обучение персонала;

по оплате сторонним организациям, индивидуальным предпринимателям на оплату услуг связи, канцелярских, юридических, информационных, аудиторских услуг;

прочие административные расходы.

В обоснование расходов организацией предоставлены расчеты на период регулирования, оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2025 год, договоры на оказание услуг, акты выполненных работ (Т9, Т2, Т3 в электронном виде).

Расшифровка и обоснование общехозяйственных расходов представлена в таблице №3.

                                                                                                              Таблица № 3
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1

Общехозяйственные 

расходы (тыс.руб.), в т.ч. 

по статьям затрат

тыс. руб. 17 275,58     16 038,14      19 844,68        17 099,40          

1.1. Фонд оплаты труда тыс. руб. 3461,86 2938,3 4477,98 3117,53

Численность

7,50 6,60 7,50 6,60

по факту 2025 года

Предложения 

РЭК Кузбасса

Обоснование

№ п/п

Наименование 

материальных

расходов

ед. изм.

План         

2025

Отчетный 

период  

(факт)      

2025

Период 

регулирования  

2026
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заработная плата

38465,11 37099,62 49755,33 39362,70

По факту отчетного периода 2025 года с ИПЦ 

Минэкономразвития России на 2026 год - 

106,1%.  

1.2.

Налоги и сборы с фонда 

оплаты труда

тыс. руб. 1052,41 893,6656 1361,31 947,73

В размере отчислений по предложению 

организации на период регулирования 

(30,4%). Представлено уведомление о размере 

страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (Т3 в 

электроннном виде).

1.3.

Оплата больн.листов за 

счет работодателя

тыс. руб. 4,20 16,0656 17,59 17,05

По факту отчетного периода 2025 года с ИПЦ 

Минэкономразвития России на 2026 год - 

106,1%.  

1.4.

Амортизация ОС, 

принимаемая к НУ

тыс. руб. 17,19 30,5922 60,9971 15,75

По расчету РЭК, смотреть лист "ам расчет 

26сч на 26г.". Предоставлен анализ счета, 

расчет на 2026 год (Т2 в электронном виде).

1.5.

Расходы на содержание 

служебного автотранспорта 

(без ГСМ)

тыс. руб. 187,62 55,38 60,64 58,76

По факту отчетного периода 2025 года с ИПЦ 

Минэкономразвития России на 2026 год - 

106,1%.  

1.6. Связь и телекоммуникации тыс. руб. 391,86 385 421,15 408,07

По факту отчетного периода 2025 года с ИПЦ 

Минэкономразвития России на 2026 год - 

106,1%.  

1.7.

Расходы на физическую 

охрану (ЧОП)

тыс. руб. 7557,0 8029,26 9298,89 8690,43

Согласно договору, представлен договор с 

ООО ЧОП "Альфа" от 01.01.2015 № 07/01-15, 

доп. соглашение № 15 от 15.10.2025, счет-

фактуры (Т9 в электроннном виде)

1.8. тех.обслуживание 

информационных систем

тыс. руб. 403,8 396,52 434,4 420,71

По факту отчетного периода 2025 года с ИПЦ 

Минэкономразвития России на 2026 год - 

106,1%.  

1.9.

Услуги связи (почтовая 

связь)

тыс. руб. 15,8 16,62 18,2 17,63

По факту отчетного периода 2025 года с ИПЦ 

Минэкономразвития России на 2026 год - 

106,1%.  

1.10.

Плата за коммунальные 

платежи (вода, канализация, 

отопление)

тыс. руб. 2396,9 2526,16 2766,14 2806,99

1.10.1.

тепловая энергия в том 

числе:

тыс. руб. 2053,1 2053,81 2248,9

2300,27

По факту отчетного периода 2025 года с ИЦП 

Минэкономразвития России на 2026 год - 

112,0%.  

1.10.2.холодное водоснабжение тыс. руб. 63,0 88,18 96,56

94,97

По факту отчетного периода 2025 года с ИЦП 

Минэкономразвития России на 2026 год - 

107,7%.  

1.10.3.

водоотведение и очистка 

сточных вод

тыс. руб. 71,3 139,77 153,05

150,53

По факту отчетного периода 2025 года с ИЦП 

Минэкономразвития России на 2026 год - 

107,7%.  

1.10.4.

плата за негативное 

воздействие на работу 

системы водоотведения

тыс. руб. 37,1 74,07 81,11

78,59

По факту отчетного периода 2025 года с ИПЦ 

Минэкономразвития России на 2026 год - 

106,1%.  

1.10.5.

сервисное обслуживание 

приборов учета тепла

тыс. руб. 54,98 32,49 35,58

34,48

По факту отчетного периода 2025 года с ИПЦ 

Минэкономразвития России на 2026 год - 

106,1%.  

1.10.6.

возмещение затрат на 

содержание недвижимого 

имущества РЖД

тыс. руб. 15,74 18,52 20,28

19,65

По факту отчетного периода 2025 года с ИПЦ 

Минэкономразвития России на 2026 год - 

106,1%.  

1.10.7.ТБО тыс. руб. 101,65 119,30 130,64

128,49

По факту отчетного периода 2025 года с ИЦП 

Минэкономразвития России на 2026 год - 

107,7%.  

1.11.

Проведение дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

тыс. руб. 33,5 25,5 27,9 27,01

По факту отчетного периода 2025 года с ИПЦ 

Минэкономразвития России на 2026 год - 

106,1%.  

1.12. Канцелярские расходы тыс. руб. 87,6 28,3 31,0 30,04

По факту отчетного периода 2025 года с ИПЦ 

Минэкономразвития России на 2026 год - 

106,1%.  

1.13.

Обязательные 

периодические 

медицинские осмотры, 

проводимые через ДМС 

тыс. руб. 0,0 230,4 230,4 0,00

Расходы исключены как экономически 

необоснованные, так как не являются 

обязательными для регулируемой 

деятельности.

1.14.

Страхование авто (УАЗ, 

ГАЗ)

тыс. руб. 26,6 89,1 97,6 26,78

В части расходов на ОСАГО. Расходы на 

КАСКО исключены, так как не являются 

обязательными.
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По факту отчетного периода 2025 года с ИПЦ 

Минэкономразвития России на 2026 год - 

106,1%.  

1.16.

Ремонты зданий АБК 

(стройматериалы)

тыс. руб. 301,5 91,6 100,4 97,21

По факту отчетного периода 2025 года с ИПЦ 

Минэкономразвития России на 2026 год - 

106,1%.  

1.17.

Орг.техника и средства 

связи, материалы на 

обслуживание орг.техники

тыс. руб. 57,7 8,5 9,3 9,02

По факту отчетного периода 2025 года с ИПЦ 

Минэкономразвития России на 2026 год - 

106,1%.  

1.18.

Командировочные - 

авиабилеты, суточные, 

проживание

тыс. руб. 108,0 8,4 8,4 8,40

по предложению

1.19.

Подготовка кадров (услуги 

образования)

тыс. руб. 47,5 78,7 86,2 83,45

По факту отчетного периода 2025 года с ИПЦ 

Минэкономразвития России на 2026 год - 

106,1%.  

1.20. Аренда офисных помещений тыс. руб. 0,0 127,5 114,70

Согласно договору в части амортизации и 

налогов. 


Расходы составят 17 099,40 тыс. рублей.

9. Амортизацию основных средств организация предлагает принять в размере 39 432,32 тыс. руб.

Предоставлены оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 02 за 2025 год и 2026 год, инвентарные карточки учета основных средств, анализ счета на объекты 2025 года, договоры (Т2 в электронном виде).

Расшифровка амортизационных отчислений на период регулирования представлена в таблице № 4.

                                                                                                               Таблица № 4 
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1

Капитальный ремонт Тепловоз 

ТЭМ-2  (№5710) (инв.№МГ-

020471)

МГ-020471 01.02.24 6820,48 48 25,0 1705,12 1705,12

по предложению

2

Капитальный ремонт Тепловоза 

ТЭМ-2 №414 

МГ-024710 03.11.2023 13480,67 192 6,3 842,54 842,54

по предложению

3

Капитальный ремонт Тепловоза 

ТЭМ-2 №5496  

МГ-020470 30.06.21 9988,00 72 16,7 1664,67 1664,67

по предложению

4

Капитальный ремонт Тепловоза 

ТЭМ-2 №5710 

МГ-018785 31.01.2020 6265,01 84 14,3 895,00 895,00

по предложению

5

 МФУ HP LaserJet M428fdn 

(W1A29A)

МГ-022500 21.07.2023 68,89 48 25,0 33,48 33,48

по предложению

3

Автоматическая система 

диспетчеризации: ДГКу №2238

МГ-013918 27.12.2017 45,52 121 9,9 5,26 5,26

по предложению

4

Автоматическая система 

диспетчеризации: ДГКу СОМ

МГ-013917 27.12.2017 62,07 121 9,9 6,47 6,47

по предложению

5

Автоматическая система 

диспетчеризации: ДТ-75М

МГ-013912 27.12.2017 44,96 121 9,9 3,30 3,30

по предложению

Предложения 

РЭК Кузбасса

Обоснование

Наименование основных 

производственных фондов

инвентарный 

номер

Дата ввода в 

эксплуатацию

Первоначальная 

стоимость,      

тыс. руб.

Срок 

полезного 

использов

ания

Норма 

амортизацио

нных 

отчислений,           

в % в мес

Сумма 

амортизацион

ных 

отчислений в 

год, тыс.руб.

№ 

п/п
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Автоматическая система 

диспетчеризации: КЖДЭ-16

МГ-013916 27.12.2017 45,52 121 9,9 3,34 3,34

по предложению

7

Автоматическая система 

диспетчеризации: МТЗ-80

МГ-013913 27.12.2017 50,59 121 9,9 3,71 3,71

по предложению

5

Автоматическая система 

диспетчеризации: СМ-2

МГ-013915 27.12.2017 56,79 121 9,9 4,17 4,17

по предложению

6

Автоматическая система 

диспетчеризации: Т-150К

МГ-013914 27.12.2017 44,96 121 9,9 3,30 3,30

по предложению

7

Автоматическая система 

диспетчеризации: ТЭМ18 №414

МГ-013908 27.12.2017 93,58 121 9,9 6,87 6,87

по предложению

8

Автоматическая система 

диспетчеризации: ТЭМ2 №5496

МГ-013909 27.12.2017 93,58 121 9,9 6,87 6,87

по предложению

9

Автоматическая система 

диспетчеризации: ТЭМ2 №5710

МГ-013910 27.12.2017 93,58 121 9,9 6,87 6,87

по предложению

7

Автоматическая система 

диспетчеризации: ТЭМ2 №644

МГ-013911 27.12.2017 93,08 121 9,9 6,83 6,83

по предложению

8

Агрегат сварочный АС-УИП-

02Б

МГ-013249 04.10.2016 42,07 62 19,4 8,14 0,00

Имущество самортизировано

9

Бытовой корпус МГ-020567 24.03.2021 3138,67 156 7,7 241,44 241,44

по предложению

10

Вентилятор ВКР №7,1; 2,2 

кВт*1000 об/мин

МГ-018202 17.09.2019 21,63 85 14,1 3,05 0,00

На момент установления тарифа 

имущество будет самортизировно

11

Вентилятор ВКР №7,1; 2,2 

кВт*1000 об/мин

МГ-018203 17.09.2019 21,63 85 14,1 3,05 0,00

На момент установления тарифа 

имущество будет самортизировно

12

Воздуходувка профессиональная 

BR 800 C-E

МГ-020225 11.11.2020 45,90 36 33,33 0,5 0,00

Имущество самортизировано

13

Воздуходувка-пылесос Gardena 

ErgoJet 3000

МГ-031977 27.11.2024 22,04 60 20,0 4,41 4,41

по предложению

14

Волоконно-оптическая линия 

связи (ВОЛС ОП Мыски)

МГ-017263 05.04.2019 20,63 61 19,7 1,69 0,00

Имущество самортизировано

15

Выпрямитель УЗА-150/80 МГ-020447 11.02.2021 41,60 24 50,0 0,07 0,00

Имущество самортизировано

16

Дефектоскоп Поиск 10 12/03 МГ-020448 11.02.2021 50,88 24 50,0 0,16 0,00

Имущество самортизировано

17

Дооснащение узла учета 

тепловой энергии (инв.№ ЮК 

107077)

МГ-019639 24.07.2020 173,66 48 25,00 8,41 0,00

Имущество самортизировано

18

Дрезина ДГКУ МГ-020449 11.02.2021 533,33 36 33,3 14,42 0,00

Имущество самортизировано

19

Дрезина ДГКУ №2238 МГ-020450 11.02.2021 533,33 36 33,3 9,79 0,00

Имущество самортизировано

20 Думпкар 6ВС-60 б/у МГ-020451 11.02.2021 221,67 24 50,0 0,35 0,00

Имущество самортизировано

21

Ж.д путь №1 МГ-020482 11.02.2021 12361,90 75 16,0 1507,88 1507,88

по предложению

22

Ж.д путь №10 МГ-020491 11.02.2021 489,82 75 16,0 78,37 78,37

по предложению

23

Ж.д путь №11 МГ-020492 11.02.2021 3572,90 75 16,0 571,66 571,66

по предложению

24

Ж.д путь №12 МГ-020493 11.02.2021 2370,34 75 16,0 379,25 379,25

по предложению

25

Ж.д путь №13 МГ-020494 11.02.2021 2080,58 75 16,0 332,89 332,89

по предложению

26

Ж.д путь №14 МГ-020495 11.02.2021 16114,95 75 16,0 2115,02 2115,02

по предложению

27

Ж.д путь №16 МГ-020496 11.02.2021 4542,32 75 16,0 726,77 726,77

по предложению

28

Ж.д путь №17 МГ-020497 11.02.2021 2036,30 75 16,0 325,81 325,81

по предложению

29

Ж.д путь №18 МГ-020498 11.02.2021 3433,06 75 16,0 549,29 549,29

по предложению

30

Ж.д путь №19 МГ-020499 11.02.2021 3229,36 75 16,0 516,70 516,70

по предложению

31

Ж.д путь №2 МГ-020483 11.02.2021 8225,41 75 16,0 1316,06 1316,06

по предложению

32

Ж.д путь №20 МГ-020500 11.02.2021 1271,90 75 16,0 203,50 203,50

по предложению

33

Ж.д путь №21 МГ-020501 11.02.2021 1537,75 75 16,0 246,04 246,04

по предложению

34

Ж.д путь №22 МГ-020502 11.02.2021 1671,03 75 16,0 267,36 267,36

по предложению

35

Ж.д путь №23 МГ-020503 11.02.2021 2717,30 75 16,0 434,77 434,77

по предложению

36

Ж.д путь №24 МГ-020504 11.02.2021 6928,18 75 16,0 1108,51 1108,51

по предложению
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Ж.д путь №25 МГ-020505 11.02.2021 4233,14 75 16,0 677,30 677,30

по предложению

38

Ж.д путь №26 МГ-020506 11.02.2021 3615,47 75 16,0 578,47 578,47

по предложению

39

Ж.д путь №27 МГ-020507 11.02.2021 2385,34 75 16,0 381,65 381,65

по предложению

40

Ж.д путь №28 МГ-020508 11.02.2021 1205,73 75 16,0 192,92 192,92

по предложению

41

Ж.д путь №29 МГ-020509 11.02.2021 3448,94 75 16,0 551,83 551,83

по предложению

42

Ж.д путь №3 МГ-020484 11.02.2021 6456,87 75 16,0 1033,10 1033,10

по предложению

43

Ж.д путь №30 МГ-020510 11.02.2021 2701,61 75 16,0 432,26 432,26

по предложению

44

Ж.д путь №31 МГ-020511 11.02.2021 2895,15 75 16,0 463,22 463,22

по предложению

45

Ж.д путь №32 МГ-020512 11.02.2021 2062,29 75 16,0 329,97 329,97

по предложению

46

Ж.д путь №34 МГ-020513 11.02.2021 8831,91 75 16,0 1413,10 1413,10

по предложению

47

Ж.д путь №4 МГ-020485 11.02.2021 3776,29 75 16,0 604,21 604,21

по предложению

48

Ж.д путь №5 МГ-020486 11.02.2021 5514,37 75 16,0 882,30 882,30

по предложению

49

Ж.д путь №6 МГ-020487 11.02.2021 6152,35 75 16,0 984,38 984,38

по предложению

50

Ж.д путь №7 МГ-020488 11.02.2021 2356,44 75 16,0 377,03 377,03

по предложению

51

Ж.д путь №8 МГ-020489 11.02.2021 328,44 75 16,0 52,55 52,55

по предложению

52

Ж.д путь №9 МГ-020490 11.02.2021 428,57 75 16,0 68,57 68,57

по предложению

53

Ж.д съезд №12-14 МГ-020515 11.02.2021 1214,48 75 16,0 194,32 194,32

по предложению

54

Ж.д съезд №20-22 МГ-020514 11.02.2021 1632,42 75 16,0 261,19 261,19

по предложению

55

Железнодорожная станция 

(ГРЭС)

МГ-020568 24.03.2021 10872,00 98 12,2 1331,27 1331,27

по предложению

56

Ключ путевой моторный КПМ МГ-020955 06.04.2022 480 25 48,00 46,25            0,00

Имущество самортизировано

57

Ключ шурупогаечный КШГ1Б МГ-020452 11.02.2021 55,65 36 33,33 18,55            0,00

Имущество самортизировано

58

Комплект домкратов ТЭД-30 МГ-020453 11.02.2021 165,00 36 33,3 3,03 0,00

Имущество самортизировано

59

Компрессор воздушный 2вп 

10/8 б/у

МГ-020454 11.02.2021 152,50 24 50,00 0,24 0,00

Имущество самортизировано

60

Костылезабивальщик 

электропневматический ЭПК-3

МГ-020657 17.06.21 71,67 36 33,33 23,89 0,00

Имущество самортизировано

61

Костылезабивщик БПК МГ-025429 01.10.2024 52,50 60 20,00 10,50 10,50

по предложению

62

Кран КЖДЭ-16 МГ-020468 11.02.2021 383,33 33 36,4 2,45 0,00

Имущество самортизировано

63

Кран рельсовый ручной 

козловой КР-2

МГ-018495 30.10.2019 54,17 25 48,00 6,57 0,00

Имущество самортизировано

64

Кусторез Husqvama 555FX 18733 13.01.2020 59,92 24 50,00 5,19 0,00

Имущество самортизировано

65

Монитор HP 23.8" E243m IPS 

FHD сереб HDMI D[ VGA USB 

M/M Cam HAS Piv 60Hz 250cd In 

1FH48AA

МГ-022330 01.05.2023 7,47 36 33,33 2,49 0,00

На момент установления тарифа 

имущество будет самортизировно

66

Монитор HP 23.8" E243m IPS 

FHD сереб HDMI D[ VGA USB 

M/M Cam HAS Piv 60Hz 250cd In 

1FH48AA

МГ-022331 01.05.2023 7,47 36 33,33 2,49 0,00

На момент установления тарифа 

имущество будет самортизировно

67

Монитор HP 23.8" E243m IPS 

FHD сереб HDMI D[ VGA USB 

M/M Cam HAS Piv 60Hz 250cd In 

1FH48AA

МГ-022332 01.05.2023 7,47 36 33,33 2,49 0,00

На момент установления тарифа 

имущество будет самортизировно
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Монитор HP 23.8" E243m IPS 

FHD сереб HDMI D[ VGA USB 

M/M Cam HAS Piv 60Hz 250cd In 

1FH48AA

МГ-022333 01.05.2023 7,47 36 33,33 2,49 0,00

На момент установления тарифа 

имущество будет самортизировно

69

Монитор HP 23.8" E243m IPS 

FHD сереб HDMI D[ VGA USB 

M/M Cam HAS Piv 60Hz 250cd In 

1FH48AA

МГ-022334 01.05.2023 7,47 36 33,33 2,49 0,00

На момент установления тарифа 

имущество будет самортизировно

70

Мотогайковерт HGW-46 

HAMMERMANN

МГ-013919 11.12.2017 107,81 74 16,22 1,12 0,00

Имущество самортизировано

71

Низкопольный мобильный 

колесотокарный станок 

полуавтоматический ручной 

МКСР 83.00 для обточки КП

МГ-017265 05.04.2019 544,50 85 14,1 76,87 0,00

На момент установления тарифа 

имущество будет самортизировно

72

Ножницы НА 3121 МГ-020455 11.02.2021 229,17 37 32,4 6,14 0,00

Имущество самортизировано

73

Освещение участка ТУ ГРЭС МГ-020576 24.03.2021 716,17 156 7,7 55,09 55,09

по предложению

74

Перездная будка МГ-020516 11.02.2021 272,00 156 7,7 20,92 20,92

по предложению

75

Персональный компьютер 

повышенной 

производительности (Intel Core 

i7-10700, Intel H510-HDV R2.0, 

RAM 

МГ-022378 23.05.2023 24,78 36 33,3 8,26 0,00

На момент установления тарифа 

имущество будет самортизировно

76

Персональный компьютер 

повышенной 

производительности (Intel Core 

i7-10700, Intel H510-HDV R2.0, 

RAM 

МГ-022379 23.05.2023 24,78 36 33,3 8,26 0,00

На момент установления тарифа 

имущество будет самортизировно

77

Персональный компьютер 

повышенной 

производительности (Intel Core 

i7-10700, Intel H510-HDV R2.0, 

RAM 

МГ-022380 23.05.2023 24,78 36 33,3 8,26 0,00

На момент установления тарифа 

имущество будет самортизировно

78

Персональный компьютер 

повышенной 

производительности (Intel Core 

i7-10700, Intel H510-HDV R2.0, 

RAM 

МГ-022381 23.05.2023 24,78 36 33,3 8,26 0,00

На момент установления тарифа 

имущество будет самортизировно

79

Персональный компьютер 

повышенной 

производительности (Intel Core 

i7-10700, Intel H510-HDV R2.0, 

RAM 

МГ-022382 23.05.2023 24,78 36 33,3 8,26 0,00

На момент установления тарифа 

имущество будет самортизировно

80

ПК (RVADRA TAV) 

Y20SYSCAS201R 62 ADDD

МГ-032113 28.02.25 32,15 60 20,0 6,43 6,43

по предложению

81

ПК (RVADRA TAV) 

Y20SYSCAS201R 62 ADDD

МГ-032114 28.02.25 32,15 60 20,0 6,43 6,43

по предложению

82

Пневмообдувочная машина 

типа " Ветерок"

МГ-020456 11.02.2021 125,00 36 33,3 41,67 0,00

Имущество самортизировано

83

Подъемно-рихтовочная машина 

ПРМ-3М (№266) б/у

МГ-020457 11.02.2021 95,00 36 33,3 31,67 0,00

Имущество самортизировано

84

Помещение РЖД МГ-020801 31.12.2021 362,8 84 14,3 66,32            66,32

по предложению

85

Пост электрической 

централизации стрелок

МГ-020569 24.03.2021 2247,00 154 7,8 175,09 175,09

по предложению

86

Прицеп тракторный 2ПТС-867 

б/у (КН 9437)

МГ-020474 11.02.2021 5,00 72 16,7 0,83 0,83

по предложению

87

Путевая ремонтная машина 

МСШУ-3 (№404) б/у

МГ-020458 11.02.2021 95,00 36 33,3 31,67 0,00

Имущество самортизировано

88

Размораживающие устройство 

со служебн.помещениями

МГ-020570 24.03.2021 15455,33 154 7,8 1204,31 1204,31

по предложению

89

Регистратор Градиент 12 СН (8) 

на 8 каналов, в комплекте с 

акустическими колонками

МГ-014000 21.03.2018 88,32 118 10,2 6,08 6,08

по предложению

90

Ремонт в объеме ТР-3 

тепловоза ТЭМ2У №5496

МГ-029193 19.11.2024 98444,11 37 32,4 2660,65 2660,65

по предложению
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Система автоматической 

пожарной сигнализации и 

пожаротушения ОП Мыски

МГ-017475 08.05.2019 2308,33 121 9,9 228,93 228,93

по предложению

92

Система видеонаблюдения на 

промплощадке ОП г.Мыски

МГ-013265 31.12.2016 934,28 85 14,1 6,25 0,00

Имущество самортизировано

93

Склад оборудования с 

подсобными помещениями

МГ-020572 24.03.2021 1899,00 57 21,1 399,79 0,00

Имущество самортизировано

94

Снегоочиститель СДПМ-1813  

б/у

МГ-020459 11.02.2021 361,67 36 33,3 6,64 0,00

Имущество самортизировано

95

Снегоуборочная машина СМ-2 

(№677) б/у

МГ-020460 11.02.2021 1569,17 36 33,3 28,80 0,00

Имущество самортизировано

96

Соединительный ж.д.путь I МГ-020480 11.02.2021 21908,45 75 16,0 2512,85 2512,85

по предложению

97

Соединительный ж.д.путь II МГ-020481 11.02.2021 13133,44 75 16,0 1450,53 1450,53

по предложению

98

Ст.ток/винт 1К 625 Д МГ-020461 11.02.2021 342,50 36 33,33 6,29 0,00

Имущество самортизировано

99

Станок рельсошлифовальный 

2152

МГ-020462 11.02.2021 25,20 36 33,33 1,40 0,00

Имущество самортизировано

100

Станок токарно-винторезный 

1м63ф101 (№2933) б/у

МГ-020463 11.02.2021 875,00 24 50,00 72,92 0,00

Имущество самортизировано

101

Стенд для испытания и 

регулир. форсунок тепловоз 

дизелей

МГ-020464 11.02.2021 8,64 48 25,0 2,16 0,00

Имущество самортизировано

102

Стиральная машина узкая Hi 

WM5H08AE1W

МГ-020800 24.01.2022 0,93 37 32,4 0,30 0,00

Имущество самортизировано

103

Структурированная кабельная 

сеть (СКС ОП Мыски)

МГ-017264 05.04.2019 41,51 121 9,9 4,12 4,12

по предложению

104

Тахограф Меркурий ТА-001 МГ-032559 20.11.25 40,00 84 14,3 5,71 5,71

по предложению

105

Телега платформа 1ПТС-9-544  МГ-020475 11.02.2021 5,00 72 16,7 0,83 0,83

по предложению

106

Тепловоз ТЭМ-2  (№5496) МГ-020470 11.02.2021 1830,83 72 16,7 305,14 305,14

по предложению

107

Тепловоз ТЭМ-2  (№5710) МГ-020471 11.02.2021 1830,83 72 16,7 305,14 305,14

по предложению

108

Тепловоз ТЭМ18 №414 с АЛСН-

В с холодильником

МГ-020469 11.02.2021 13844,17 156 7,7 874,75 874,75

по предложению

109

Тепловозное депо (ГРЭС) МГ-020574 24.03.2021 7897,00 154 7,8 615,35 615,35

по предложению

110

Трактор гусеничный ДТ-75МЛ МГ-020478 11.02.2021 6,41 48 25,0 1,60 0,00

Имущество самортизировано

111

Трактор колесный МТЗ-80 МГ-020476 11.02.2021 8,85 48 25,0 2,21 0,00

Имущество самортизировано

112

Трактор колесный Т-150К б/у МГ-020477 11.02.2021 8,97 48 25,0 2,24 0,00

Имущество самортизировано

113

Трансформатор ТСЗ-25 б/у 

12/03

МГ-020465 11.02.2021 28,88 60 20,0 5,78 0,00

Имущество самортизировано

114

Ультразвуковой дефектоскоп 

УДС2-РДМ-22М

МГ-019328 23.06.2020 604,00 24 50,00 79,65 0,00

Имущество самортизировано

115

Усилитель трансляционный УТ 

600м (выходное напряжение 

120В)

МГ-013250 02.11.2016 166,05 181 6,6 11,01 11,01

по предложению

116

Устройство контроля усилия 

стрелочных переводов УКРУП-

12ТЦ

27,89 0,00

Не указана дата ввода в эксплуатацию, 

срок полезного использования, 

первоначальная стоимость

117

Устройство СЦБ и связи б/у МГ-020466 11.02.2021 8354,17 120 10,0 835,42 835,42

по предложению

118

Холодный склад МГ-020573 24.03.2021 813,67 34 35,3 7,95 0,00

Имущество самортизировано

119

Хопер-дозатор ЦНИИ ДВЗ-м 

(№2) б/у

МГ-020467 11.02.2021 299,17 24 50,0 0,48 0,00

Имущество самортизировано

120

Шлагбаум переездной ША-6NC 

светодиодный 16639-00-000-13 

№1

МГ-019489 16.07.2020 375,00 180 6,7 25,00 25,00

по предложению

121

Шлагбаум переездной ША-6NC 

светодиодный 16639-00-000-13 

№2

МГ-019492 16.07.2020 375,00 180 6,7 25,00 25,00

по предложению

122

Шпалоперегонщик-разгонщик 

ШПГР-10

МГ-018494 30.10.2019 46,70 25 48,00 3,89 0,00

Имущество самортизировано

123

Генератор АКИП-3417 МГ-022337 01.05.2023 98,87 60 20,0 19,77 19,77

по предложению

124

Радиостанция носимая Motorola МГ-025428 01.10.2024 30,00 60 20,0 6,00 6,00

по предложению

125

Радиостанция носимая Motorola МГ-025430 01.10.2024 30,00 60 20,0 6,00 6,00

по предложению

ВСЕГО 347992,23 39432,32 38377,38


Амортизационные отчисления по предложению специалиста составят 38 377,38 тыс. рублей.
10. Расходы на услуги управления организация предлагает принять в размере 862,23 тыс. рублей.

Специалистом были рассмотрены анализ счета и ОСВ по счету 26 за 2025 год (Т9 в электронном виде), расчет, договор комплексного оказания услуг с ООО "Мечел - БизнесСервис" (Т17 в электронном виде).

Расходы специалистом приняты в части ведения услуг по бухгалтерскому и налоговому учету и отчетности согласно представленного договора комплексного оказания услуг с ООО "Мечел - БизнесСервис" в доле пропорционально выручке по факту отчетного периода 2025 года с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год - 105,1% в размере 835,07 тыс. рублей.
11. Нормативная прибыль предложена организацией в сумме 404,94 тыс. руб., рассчитывается в соответствии с пунктом 4.15 Методических рекомендаций. 

Учитываемая при определении необходимой валовой выручки нормативная прибыль включает в себя:

 расходы на развитие производства (капитальные вложения) на период регулирования;

экономически обоснованные расходы на выплаты социального характера, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;

прочие расходы, предусмотренные действующим законодательством;

средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам, размер которых определен с учетом положений, предусмотренных пунктом 2.11 настоящих Методических рекомендаций.

Расчет нормативной прибыли субъектом регулирования производится в соответствии с приложением № 12 к Методическим рекомендациям.

В составе нормативной прибыли организация предлагает включить расходы на выплаты социального характера в сумме 348,99 тыс. руб., прочие расходы за счет прибыли в сумме 55,96 тыс. руб.

Предоставлена справка об использовании нормативной прибыли, справка об использовании амортизационных отчислений (доп. документы в электронном виде), расчет нормативной прибыли, с приложением обосновывающих материалов, карточка счета 91, 91.02 за 2025 год, анализ счета 91 за 2025 год, смета расходов на 2026 год, счет-фактуры (Т16 в электронном виде). 
Расходы на выплаты социального характера организация предлагает принять в сумме 348,99 тыс. руб.

          Согласно статье 41 Трудового кодекса Российской федерации содержание и структура коллективного договора определяются сторонами.

В коллективный договор могут включаться обязательства работников и работодателя по следующим вопросам:

формы, системы и размеры оплаты труда;

выплата пособий, компенсаций;

механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным договором;

занятость, переобучение, условия высвобождения работников;

рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности отпусков;

улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи;

соблюдение интересов работников при приватизации государственного и муниципального имущества;

экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве;

гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением;

оздоровление и отдых работников и членов их семей;

частичная или полная оплата питания работников;

контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий деятельности представителей работников, порядок информирования работников о выполнении коллективного договора;

отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного договора;

 другие вопросы, определенные сторонами.

В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями.

Следовательно, несение данных расходов является правом, а не обязанностью работодателя и может устанавливаться с учетом финансово-экономического положения работодателя. 

Затраты на социальные выплаты напрямую не связаны с осуществлением регулируемой деятельности организации, расходы на их выплату не могут перекладываться на потребителей ресурса, то есть данные расходы не являются экономически обоснованными. 

В соответствии с п.2.9. Методических рекомендаций данные расходы в расчет тарифов не принимаются. 

          Прочие расходы за счет прибыли организация предлагает принять в сумме 55,96 тыс. руб. Обосновывающих материалов организацией не представлено Затраты не обоснованы, расчет затрат не представлен. Затраты не принимаются (в соответствии с п.2.9. Методических рекомендаций затраты не принимаются) как экономически необоснованные.

12. Расходы по налогам и сборам организация предлагает в размере – 2 376,84 тыс. рублей, в том числе:

налог на имущество – 1 349,96 тыс. руб.;

земельный налог – 1 009,43 тыс. руб.;

транспортный налог – 10,45 тыс. руб.;

прочие налоги и сборы – 7,01 тыс. руб.

      Специалистом были рассмотрены налоговые декларации предприятия за отчетный период, расшифровки расчета налогов и сборов на период регулирования (Т3 в электронном виде и доп. документы в электронном виде).
Налоги и сборы всего на период регулирования специалист предлагает принять по предложению организации в общей сумме 2 376,85 тыс.  руб., из них:

- налог на имущество организации в размере 1 349,96 тыс. руб. на основании расчета организации;

- земельный налог в размере – 1 009,43 тыс. руб.;

- транспортный налог – 10,45 тыс. руб.;

- прочие налоги и сборы - плата за негативное воздействие на  окружающую среду в пределах норматива на основании предоставленных расчетов - в размере 7,01 тыс. руб.

13. Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифов на транспортные услуги в прошлом периоде регулирования.

Организацией предлагается включить экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифов на транспортные услуги в размере 7 504,83 - на 2026 год. В прошлом периоде регулирования РЭК предлагал учесть расчетную сумму экономически обоснованных  неучтенных расходов 2024 года  отчетного периода в размере 7 382,39 в полном объеме, а 2022 года в размере 22 514,49 тыс. руб. поэтапно. На 2025 год - 7504,829 тыс. руб., на 2026 год- 7504,829 тыс. руб., на 2027 год - 7504,829 тыс. руб.

Расходы в размере 7 504,83 тыс. руб. принимаются по предложению организации.
14. Недополученные доходы за отчетный период регулирования.

Организацией предлагается включить недополученные доходы за отчетные периоды регулирования 2024 года в размере 3 581,17 тыс. руб. и 2025 года - 22 502,52 тыс. руб.
В обоснование недополученных доходов предоставлен расчет, бухгалтерская отчетность за 2024 год и 2025 год (Т3, Т8, доп. документы в электронной форме).

Проанализировав данные расходы специалистом сделан вывод, что в расчет тарифа недополученные расходы за 2024 год в размере 3 581,17 тыс. руб. не принимаются, так как недополученные доходы за 2024 год были рассмотрены РЭК Кузбасса в прошлом периоде регулирования.

Недополученные доходы за отчетный период регулирования 2025 года организация предлагает принять в сумме 22 502,52 тыс. руб. представлен расчет организации. 

Согласно п.2.10 Методических рекомендаций: в случае если субъект регулирования в течение истекшего периода регулирования понес экономически обоснованные расходы, не учтенные регулирующим органом  при установлении тарифов на транспортные услуги, или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования, то такие расходы (недополученные доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются в соответствии с настоящими Методическими рекомендациями регулирующим органом  при установлении тарифов для субъекта регулирования в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.  

Специалистом проведен анализ величины недополученных доходов в отчетном периоде регулирования 2025 года, по результатам которого специалист предлагает принять недополученные доходы в соответствии с расчетом РЭК в размере 21 530,62 тыс. руб.

Расчет представлен в таблице:
          Расчет недополученных доходов за 2025 год
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Недополученные 

доходы

до 

02.11.2025

с 

02.11.2025

План 2025

3 089,72

тыс.тн.

в том 

числе:

257,48 257,48 257,48 257,48 257,48 257,48 257,48 257,48 257,48 257,48 8,58 248,89 257,48

21637,87

Расчетная 

выручка

Тарифы до 

02.11.2025/ с 

02.11.2025 

(55,08/60,58) руб. 

за тн.

руб. за 

тн.

14 182 14 182 14 182 14 182 14 182 14 182 14 182 14 182 14 182 14 182 473 15 078 15 598172 493,87

Объем

2 697,56

270 153 205 283 307 231 113 230 255 228 193 229

Фактическая 

выручка

руб. за 

тн.

14 878 8 415 11 301 15 599 16 906 12 735 6 247 12 666 14 046 12 536 11 662 13 866

150 855,99

План 2025

90,92

лок/час

в том 

числе:

7,58 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58

0,25

7,32 8

90,67

Расчетная 

выручка

Тарифы до 

02.11.2025/ с 

02.11.2025 

(3472,88/3819,80) 

руб. за тн.

лок/час

26 314 26 314 26 314 26 314 26 314 26 314 26 314 26 314 26 314 26 314

877

27 978 28 942 320,06 -107,25

Объем

120,61

лок/час

8 4 10 13 12 18 1 8 9 13 9 16

120,61

Фактическая 

выручка

лок/час

29 14 34 44 43 61 4 27 30 47 33 62

427,31

Итого 

недополученные 

доходы по всем 

услугам

21530,62



Ноябрь

Перевозка грузов

Маневровая 

работа локомотива


15.  Достигнутая экономия по расходам, понесенным в отчетном периоде, в котором заявлены недополученные доходы.

Специалистом проведен расчет достигнутой экономии по расходам,  понесенным в отчетном периоде, в котором заявлены недополученные доходы. 

Расчет представлен в таблице:
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Прямые расходы, в том числе:  

тыс.руб.

тыс. 

руб.

114 848,84 104 476,09

1.1. Фонд оплаты труда

тыс. 

руб.

61 438,55 60 645,88 792,68

Численность 82,00 78,80

Среднемесячная заработная плата    62 437,55  64 134,81

1.2.

Налоги и сборы с фонда оплаты 

труда

тыс. 

руб.

18 677,32 18 874,00

-196,68

1.3.

Топливо и горюче-смазочные 

материалы всего, в том числе:

тыс. 

руб.

11 267,21 11 446,02

-178,81

1.6.

Материальные расходы

тыс. 

руб.

1 673,14 1 315,88 357,26

1.7.

Затраты на ремонт и 

техническое обслуживание 

основных средств, в том числе:

тыс. 

руб.

17 983,40 9 055,93

8 927,47

Хозяйственный способ:

8 045,54 7 394,67 650,87

Подрядный способ:

9 937,86 1 661,26 8 276,59

1.8.

Расходы на приобретение 

электрической энергии

тыс. 

руб.

1 259,93 1 234,79

25,14

1.9.

Прочие расходы, связанные с 

производством и реализацией 

транспортных услуг

тыс. 

руб.

2 549,29 1 903,59

645,70

2

Накладные расходы всего, в 

том числе:

тыс. 

руб.

17 275,58 16 825,20 450,37

2.1.

Общепроизводственные 

расходы

тыс. 

руб.

2.2.

Общехозяйственные расходы, в 

том числе: 

тыс. 

руб.

17 275,58 16 038,14 450,37

Фонд оплаты труда 3 461,86 2 938,29 

Численность

7,50 6,60 

Среднемесячная заработная плата

руб.

38 465,11 37 099,62 

Экономия 

(перерасход)

Всего Всего

№

наименование

ед. 

изм.

План РЭК 

Кузбасса на 

период 

регулирован

ия 2025 г

Отчетный 

период 2025 

год
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Налоги и сборы с фонда оплаты 

труда

тыс. 

руб.

18 677,32 18 874,00

-196,68

1.3.

Топливо и горюче-смазочные 

материалы всего, в том числе:

тыс. 

руб.

11 267,21 11 446,02

-178,81

1.6.

Материальные расходы

тыс. 

руб.

1 673,14 1 315,88 357,26

1.7.

Затраты на ремонт и 

техническое обслуживание 

основных средств, в том числе:

тыс. 

руб.

17 983,40 9 055,93

8 927,47

Хозяйственный способ:

8 045,54 7 394,67 650,87

Подрядный способ:

9 937,86 1 661,26 8 276,59

1.8.

Расходы на приобретение 

электрической энергии

тыс. 

руб.

1 259,93 1 234,79

25,14

1.9.

Прочие расходы, связанные с 

производством и реализацией 

транспортных услуг

тыс. 

руб.

2 549,29 1 903,59

645,70

2

Накладные расходы всего, в 

том числе:

тыс. 

руб.

17 275,58 16 825,20 450,37

2.1.

Общепроизводственные 

расходы

тыс. 

руб.

2.2.

Общехозяйственные расходы, в 

том числе: 

тыс. 

руб.

17 275,58 16 038,14 450,37

Фонд оплаты труда 3 461,86 2 938,29 

Численность

7,50 6,60 

Среднемесячная заработная плата

руб.

38 465,11 37 099,62 

3

Амортизация основных средств

тыс. 

руб.

38 411,93 38 699,80

-287,86

4

услуги управления (МБС 

(Бухгалтерия, IT, отдел кадров, 

подбор персонала, платежи, 

СВК))

тыс. 

руб.

787,06

7

Нормативная прибыль всего, в 

том числе

тыс. 

руб.

477,03



246,20

230,83

7.2.

Расходы на выплаты 

социального характера

тыс. 

руб.

477,03 190,25

286,79

7.4.

Прочие расходы за счет 

прибыли

тыс. 

руб.

55,96 -55,96
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Налоги и сборы всего, в том 

числе:

тыс. 

руб.

2 983,04 2 981,90

1,14

8.2.

Налог на имущество

тыс. 

руб.

1 959,11 1 959,11 0,00

8.3.

Земельный налог

тыс. 

руб.

1 009,43 1 009,43 0,00

8.4.

Транспортный налог

тыс. 

руб.

7,49 8,10 -0,61

8.5.

Прочие налоги и сборы

тыс. 

руб.

7,01 5,26

1,75

10 767,24


Достигнутая экономия отчетного периода составила – 10 767,24 тыс. рублей.

16. Предпринимательская прибыль.

Организация предлагает принять предпринимательскую прибыль в размере – 11 141,53 тыс. руб. 

Специалист предлагает принять прибыль согласно п. 7,3 Методических рекомендаций в размере не более 5% от суммы прямых и накладных расходов, которая составит 6 883,88 тыс. рублей.
Согласно представленным данным бухгалтерского учета на предприятии не ведется раздельный учет расходов по видам регулируемой деятельности. 

  Специалист РЭК предлагает распределение расходов по видам деятельности (между перевозкой грузов, маневровой работой) произвести в соответствии со ст. 272 Налогового кодекса РФ - в доле по выручке за отчетный период, с пересчетом на плановые объемы периода регулирования и действующих тарифов.

            В учетной политике не прописан механизм распределения затрат. Расходы по каждой услуге принимаются в доле выручки, рассчитанной из действующего уровня тарифов и плановых объемов:

	 
	всего
	перевозка грузов
	работа локомотива

	выручка при действующих тарифах и плановых объемах
	175074,87
	174713,41
	361,47

	доля выручки при действующем уровне тарифов и плановых объемах
	1,00
	0,9979
	0,0021

	 
	 
	 
	 

	рост, %
	 
	16,8
	16,8


Величина экономически обоснованных расходов на регулируемый период по предложению РЭК Кузбасса составит 204 418,89 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного, предлагаемый уровень предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ООО «Мечел-Транс» по предложению специалиста составит:

- перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям станции Томусинская в размере 70,73 рублей за тонну;

- маневровая работа локомотива, выполняемая локомотивом  ООО «Мечел-Транс» в размере 4 460,03 рублей за локомотиво-час.

Расчет тарифа прилагается (Приложение 1).

         Приложение 1
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1.

Прямые расходы, в том числе:  

тыс.руб.

тыс. 

руб.

114 848,84 104 476,09 104 361,16 114,92 159 909,53 159 582,94 326,59 120 578,10

1.1. Фонд оплаты труда

тыс. 

руб.

61 438,55 60 645,88 60 579,17 66,71 75 981,39 75 826,22 155,18 64 345,28

Численность 82,00 78,80 95,70 78,80 По факту отчетного периода 2025 года

Среднемесячная заработная плата

руб.    62 437,55  64 134,81  70 259,68   68 047,03 

Специалист РЭК считает, что наращивание заработной 

платы выше темпов роста инфляции экономически 

необоснованно. Статья принимается по факту с учетом 

индекса Минэкономразвития 106,1 согласно п.4.3. 

Методических указаний. 

1.2.

Налоги и сборы с фонда оплаты 

труда

тыс. 

руб.

18 677,32 18 874,00 18 853,24 20,76 23098,34 23 051,17 47,17 19 560,96

 В соответствии с принятым  фондом оплаты труда с 

учетом  представленного уведомления о размере 

страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Размер страховых 

взносов составляет 0,40% к суммам выплат . В размере 

отчислений по предложению организации на период 

регулирования (30,4%). Представлено уведомление о 

размере страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (Т3 в электронном виде).

1.3.

Топливо и горюче-смазочные 

материалы всего, в том числе:

тыс. 

руб.

11 267,21 11 446,02 11 433,43 12,59 18 099,77 18 062,80 36,97 13 865,19

1.3.1.топливо (дизельное и АИ-92)

тыс. 

руб.

   10 575,10  10 935,73 10 923,70 12,03  17 487,42  17 451,71 35,71  13 284,50 

На период регулирования затраты на дизельное топливо 

для тепловозов и на ГСМ марки АИ-92 принимаются  с 

учетом норм расхода дизельного топлива и ГСМ  по факту 

2025 года и  с учетом цен за  1 тонну по факту отчетного 

периода 2025 года с ИЦП по производству 

нефтепродуктов Минэкономразвития  России 113,8% на 

2026 год и с корректировкой на  объемы перевозок. На 

период регулирования предоставлен  расчет затрат на 

дизельное топливо  и смазочные материалы (Т4).   За 

отчетный период организацией предоставлен анализ 

счета 20.01 за 2025 год,  договора поставки № Х-004/24 от 

27.02.2024, №Х-039-25 Опт-Ойл от 19.05.2025, с ООО 

"Ренновация" от 19.05.2025 № Х-041/25, счета-фактуры 

выборочно на дизельное топливо  и АИ-92, акты на 

списание ГСМ,  нормы расхода топлива (Т4 в 

электронном виде).

Всего, в 

том числе:

на 

перевозку 

маневров

ая работа 

локомот

ива 



Всего, в 

том числе:

на 

перевозку 

(99,89%)

маневро

вая 

работа 

локомот

ива 

Всего, в 

том числе:

на 

перевозку 

(99,80%)

маневров

ая работа 

локомоти

ва 

(0,20%)

Всего, в том 

числе:

на 

перевозку 

Маневров

ая работа   

Предложения РЭК Кузбасса на 

период регулирования 2026 г

№

наименование

ед. 

изм.

План РЭК Кузбасса на период 

регулирования 2025 г

Отчетный период 2025 год

Предложения организации на 

период регулирования 2026 г

Расчет тарифа для ТУ ГРЭС станция примыкания Томусинская на 2026  год

                                                                                        
[image: image22.emf]1.3.2.горюче-смазочные материалы 

тыс. 

руб.

692,1 510,29 509,73 0,56 612,35 611,10 1,25 580,70

Затраты на смазочные материалы принимаются в 

соответствиии с п. 4.4. Методических рекомендаций, т.е. 

расход смазочных материалов  принят в размере 4% от 

расхода дизельного топлива на период регулирования. 

Цена по факту отчетного периода 2025 года с учетом ИЦП 

Минэкономразвития России 113,8% на 2026 год. За 

отчетный период организацией предоставлена оборотно-

сальдовая ведомость по счету 20, расшифровки расходов 

на смазочные материалы.

1.5.Расходы на аренду основных тыс. 0,000,000,000,000,000,00

1.6.

Материальные расходы

тыс. 

руб.

1 673,14 1 315,88 1 314,44 1,45 1 711,35 1 707,85 3,50 1 432,48

По расчету РЭК. Предоставлен расчет материальных 

расходов, анализ счета 20 по статьям "Инструменты", 

Спецодежда", "Охрана труда" и т. д., договоры поставки 

материалов (Т7 в электронном виде).

1.7.

Затраты на ремонт и 

техническое обслуживание 

основных средств, в том числе:

тыс. 

руб.

17 983,40 9 055,93 9 045,97 9,96 37 001,38 36 925,81 75,57 18 092,99 См. лист "Ремонты"

Хозяйственный способ:

8 045,54 7 394,67 8 532,30 6 760,92

Подрядный способ:

9 937,86 1 661,26 28 469,08 11 332,07

1.8.

Расходы на приобретение 

электрической энергии

тыс. 

руб.

1 259,93 1 234,79 1 233,43 1,36 1 633,57 1 630,24 3,34 1 382,97

По факту 2025 года с ИЦП по обеспечению электрической 

энергией, газом, паром Минэкономразвития России на 

2026 год 112,0%. Предоставлен расчет, анализ счета, 

договор, счета-фактуры (Т7 в электронном виде). 

1.9.

Прочие расходы, связанные с 

производством и реализацией 

транспортных услуг

тыс. 

руб.

2 549,29 1 903,59 1 901,49 2,09 2 383,72 2 378,85 4,87 1 898,23 см. лист "Прочие расходы"

2

Накладные расходы всего, в 

том числе:

тыс. 

руб.

17 275,58 16 038,14 16 020,50 17,64 19 844,68 19 804,15 40,53 17 099,40

2.1.

Общепроизводственные 

расходы

тыс. 

руб.

2.2.

Общехозяйственные расходы, в 

том числе: 

тыс. 

руб.

17 275,58 16 038,14 16 020,50 17,64 19 844,68 19 804,15 40,53 17 099,40

см. лист "Общехозяйственные расходы"

Фонд оплаты труда 3 461,86 2 938,29  4 477,98 3 088,14

Численность

7,50 6,60  7,50 6,60

по факту 2025 года

Среднемесячная заработная плата

руб.

38 465,11 37 099,62  40 642,64 38 991,71

По факту отчетного периода 2025 года с ИПЦ Минэкономразвития 

России на 2026 год - 105,1%.  


[image: image23.emf]3

Амортизация основных средств

тыс. 

руб.

38 411,93 38 699,80 38 657,23 42,57 39 432,32 39 351,79 80,53 38 377,38

см. лист "Амортизация"

4

услуги управления (МБС 

(Бухгалтерия, IT, отдел кадров, 

подбор персонала, платежи, 

СВК))

тыс. 

руб.

787,06 786,20 0,87 862,23 835,07

Расходы приняты в части ведения услуг по бухгалтерскому и 

налоговому учету и отчетности согласно представленного договора 

комплексного оказания услуг с ООО "Мечел - БизнесСервис" в доле 

пропорционально выручке по факту отчетного периода 2025 года с 

ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год - 105,1% (Т17 в 

электронном виде).

7

Нормативная прибыль всего, в 

том числе

тыс. 

руб.

477,03 0,00 0,00 0,00 404,94 0,00 0,00 0,00

7.2.

Расходы на выплаты 

социального характера

тыс. 

руб.

477,03 190,25 190,04 0,21 348,99 0,00

Согласно статье 41 Трудового кодекса Российской федерации в 

коллективном договоре с учетом финансово-экономического 

положения работодателя могут устанавливаться льготы и 

преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами, соглашениями. Следовательно, несение данных 

расходов является правом, а не обязанностью работодателя и может 

устанавливаться с учетом финансово-экономического положения 

работодателя. В соответствии с п.2.9. Методических рекомендаций 

данные расходы в расчет тарифов не принимаются. 

7.4.

Прочие расходы за счет 

прибыли

тыс. 

руб.

55,96 55,90 0,06 55,96 0,00

Затраты не обоснованы, расчет затрат не представлен. Затраты не 

принимаютсяв соответствии с п.2.9. Методических рекомендаций 

затраты не принимаются как экономически необоснованные.

8

Налоги и сборы всего, в том 

числе:

тыс. 

руб.

2 983,04 2 981,90 2 978,62 3,28 2 376,84 2 371,99 4,85 2 376,85

8.2.

Налог на имущество

тыс. 

руб.

1 959,11 1 959,11 1 956,95 2,16 1 349,96 1 347,20 2,76 1 349,96

По предложению. Представлен расчет, декларация (Т3 в 

электронном виде).

8.3.

Земельный налог

тыс. 

руб.

1 009,43 1 009,43 1 008,32 1,11 1 009,43 1 007,37 2,06 1 009,43

По предложению. Представлен расчет (доп.документы в 

электронном виде).

8.4.

Транспортный налог

тыс. 

руб.

7,49 8,10 8,09 0,01 10,45 10,43 0,02 10,45

По предложению. Представлен расчет (доп.документы в 

электронном виде).

8.5.

Прочие налоги и сборы

тыс. 

руб.

7,01 5,26 5,25 0,01 7,01 7,00 0,01 7,01

По предложению. Представлен расчет (доп.документы в 

электронном виде).

9

Необходимая валовая выручка                           

(п.1+п.2+п.З + п. 

4+п.5+п.6+п.7+п.8)

тыс. 

руб.

173 519,39 163 162,50 162 983,02 179,48 222 830,54 221 110,87 452,50 179 266,80
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Экономически обоснованные 

расходы, не учтенные при 

установлении тарифов на 

транспортные услуги в 

отчетном периоде 

регулирования

тыс. 

руб.

14 887,22 7 504,83 7 489,50 15,33 7 504,83

По предложению организации. Неучтенные расходы на 

2026 год в размере 7504,83 - на 2026 год. В прошлом 

периоде регулирования РЭК предлагал учесть расчетную 

сумму экономически обоснованных  неучтенных расходов 

2024 года  отчетного периода в размере 7382,39 в полном 

объеме, а 2022 года в размере 22514,49 тыс.руб. поэтапно. 

На 2025 год - 7504,829 тыс. руб., на 2026 год- 7504,829 

тыс. руб., на 2027 год - 7504,829 тыс. руб. 

11

Необоснованные расходы

тыс. 

руб.

12

Недополученные доходы за 

прошедший период 

регулирования

тыс. 

руб.

4 209,18 3 581,17 3 573,86 7,31 0,00

Недополученные доходы за 2024 год были рассмотренв 

РЭК Кузбасса в прошлом периоде регулирования.

13

Недополученнные доходы, 

неполученные в отчетном 

периоде

тыс. 

руб.

22 502,52 22 456,56 45,96 21 530,62

По расчету РЭК, см. лист "недополученные доходы 25 

(РЭК)".

14

Достигнутая экономия по 

расходам, понесенным в 

отчетном периоде, в котором 

заявлены недополученные 

доходы

тыс. 

руб.

5 578,86 0,00 0,00 10 767,24

По расчету РЭК, см. лист "Анализ неучтенных".

15

Объемный показатель

тыс. 

тн

3 089,72 3 089,72 90,92 2 697,56 2 697,56 120,61 2 697,56 2 697,56 120,61 2 884,14 2 884,14 94,63

Принят  в среднем за три года (2023 год - 2967,71 тыс. тн., 

2024 год - 2987,15 тыс. тн., 2025 год - 2697,56 тыс. тн).

Объемный показатель

 

лок/ч

ас

90,92 120,61 120,61 94,63

Принят  в среднем за три года (2023 год -115,25 

локомотиво-часов, 2024 год - 48,03 локомотиво-часов, 

2025 год - 120,61 локомотиво-часов).

16

Размер предпринимательской 

прибыли (рентабельность)

11 141,53 11 118,77 22,75 6 883,88

Согласно п. 7.3 Методических рекомендаций 

предпринимательская прибыль принята в размере не 

более 5% от суммы прямых и накладных расходов.

17

Экономически обоснованные 

расходы при расчете 

максимального тарифа                       

(п.9+п. 15+п. 10-п. 11 +п. 12-п. 

13)

тыс. 

руб.

187 513,95 187 166,64 347,31 163 162,50 162 983,02 179,48 267 560,59 265 749,56 543,86 204 418,89 203 996,84 422,05

Специалист РЭК предлагает распределение расходов по 

видам деятельности (между перевозкой грузов, 

маневровой работой) произвести в соответствии со ст. 

272 Налогового кодекса РФ - в доле по выручке за 

отчетный период, с пересчетом на плановые объемы 

периода регулирования и действующих тарифов. В 

учетной политике не прописан механизм распределения 

затрат. Расходы по каждой услуге принимаются в доле 

выручки, рассчитанной из действующего уровня тарифов 

и плановых объемов.

18

Предельный максимальный 

тариф (п.20/п.14)

руб/т

н

60,58 60,58 3 819,80 60,42 60,42 1 488,09 98,51 98,51 4 509,23 70,73 70,73 4 460,03

19

Предельный максимальный 

тариф (п.20/п.14)

лок/ч

3 819,80 1 488,09 4 509,23 4 460,03


[image: image25.emf]7.3.

Средства на возврат займов и 

кредитов, привлекаемых на 

реализацию инвестиционной 

программы, включая проценты по 

кредитам и займам

тыс. 

руб.

0,00

7.4.

Прочие расходы за счет прибыли

тыс. 

руб.

0,00

8

Налоги и сборы всего, в том числе:

тыс. 

руб.

7,60

7,60 14 906,75 14 906,75 7 608,44 7 597,33 11,10

8.1.

Налог на прибыль

тыс. 

руб.

0,00

7 297,54 7 297,54 0,00 0,00 0,00

Расходы не включены. Инвестиционная программа не представлена.

8.2.

Налог на имущество

тыс. 

руб.

0,00

3 679,09 3 679,09 3 679,09

По предложению. 

8.3.

Земельный налог

тыс. 

руб.

0,00 3 919,96

3 919,96 3 919,96

По предложению. Налоговая ставка составляет 1,5 % от кадастровой стоимости 

участков.  Предоставлен расчет, правоустанавливающие документы (Т11 стр.361), 

ставка земельного налога (Т13 стр. 250) 

8.4.

Транспортный налог

тыс. 

руб.

7,60

7,60 10,16 10,16 9,39

Расходы по транспортному налогу  принимаются   на автомобили  ГАЗ  и  УАЗ 

ПАТРИОТ в соответствии с налоговыми ставками, принятыми ОЗ "О 

транспортном налоге" от 28.11.2002 с измен №95-ОЗ  Предостав Приказ и акт 

передачи в пользование автомобиля УАЗ ПАТРИОТ в ОП. г. Мыски из Уральского 

филиала. Расчет налога на период регулирования, ПТС (Т11 стр. 355) 

8.5.

Прочие налоги и сборы

тыс. 

руб.

0,00

9

Необходимая валовая выручка                           

(п.1+п.2+п.З + п. 4+п.5+п.6+п.7+п.8)

тыс. 

руб.

82 933,76

107 542,33 189 240,95 188 980,09 260,79 129 310,39 129 121,60 188,65

10

Экономически обоснованные 

расходы, не учтенные при 

установлении тарифов на 

транспортные услуги в отчетном 

периоде регулирования

тыс. 

руб.

10 596,42

10 596,42 0,00

Расходы не принимаются. 1.) Расходы за использование Товарного знака в 

отношении Лицензионных услуг, расходы на обновление программного 

обеспечения, расходы по услугам управляющей компании считаем экономически 

необоснованными на основании п. 2.9. Методики. 2. ) Расходы  по капремонту 

тепловоза № 5710 в плановом периоде регулирования приняты исходя из 

межремонтных сроков тепловоза согласно Распоряжению Министерства 

Транспорта РФ от 30 марта 2001 г. N АН-25-р "Об утверждении нормативно-

технических документов"....... 3.) Подтверждающие документы по расходам 

организации по аренде  движимого имущества на плановый период регулирования 

(2019) не представлялись.

11

Необоснованные расходы

тыс. 

руб.

12

Недополученные доходы за 

отчетный период регулирования

тыс. 

руб.

13

Достигнутая экономия по расходам, 

понесенным в отчетном периоде, в 

котором заявлены недополученные 

доходы

тыс. 

руб.

14

Объемный показатель

тыс. 

тн

2 711,30 3 144,50

3 096,61 3 096,61 75,99 3 317,03 75,99

Объемы по перевозке грузов приняты за 3 последних года (Т2 стр. 153). Объемы 

по маневровой работе локомотива приняты исходя из среднего объема 

локомотиво-часов за три последних года.  См. Лист "Объемы по маневровой. За 

отчетный период предоставлены акты выполненных работ, счета- фактуры.

Объемный показатель

 

лок/ч

ас

109,59 75,64 75,99

15

Размер предпринимательской 

прибыли

56,00 55,92 0,08

16

Экономически обоснованные 

расходы при расчете максимального 

тарифа                       (п.9+п. 15+п. 10-

п. 11 +п. 12-п. 13)

тыс. 

руб.

82 933,76

107 542,33 199 837,37 199 576,51 260,79 129 366,39 129 177,52 188,74

17

Предельный максимальный тариф 

(п.20/п.14)

руб/т

н

29,76

64,45 64,45 3 431,89 38,94 2 483,68 1,31

18

Предельный максимальный тариф 

(п.20/п.14)

лок/ч

1 900,23 3 431,89

1,31

